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ПЕРЕДМОВА


Містобудівна документація «Генеральний план с. Чернихів Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору від 24.04.2020 №152  «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради. Генеральний план с. Чернихів Тернопільської міської територіальної громади», укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №730/5.


Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).


Відповідно до ст.17 п.7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», під час розроблення генерального плану с. Чернихів визначено та враховано державні інтереси.

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012 та ін.), а також інших нормативних документів.

· «Схема планування території Тернопільської області» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.);

· «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.);

· «Нормативна грошова оцінка с. Чернихів Зборівського району Тернопільської області»


Також були використані інші матеріали, надані в. о. старости с. Чернихів, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.


Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2020.


Розрахунки етапу генерального плану виконані на строк до 01.01.2041.


Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 26.12.2018 №02.01-669/10).


Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села. 

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА


Село Чернихів – населений пункт Тернопільської міської ради Тернопільської області Україні. Розташоване на правому березі річки Серет, за 24 км від центру Тернопільської міської громади - м. Тернопіль по автомобільній дорозі.

Найближча залізнична станція до с. Чернихів– у с. Курівці Тернопільської міської ради, за 8,5 км.

Зовнішні зв’язки села здійснюються автомобільним видом транспорту.

Головна особливість економічно-географічного положення села – розташування на північному заході від міста Тернопіль, на мальовничому березі Серету (територія колишнього Зборівського району Тернопільської області).

Село Чернихів відноситься до Тернопільської міжрайонної системи розселення, яка входить в Тернопільську обласну систему розселення, а та, в свою чергу є частиною Вінницької міжобласної системи розселення.

Чисельність населення села станом на 01.01.2020 становила 383 особи.


Площа території села за звітом по формі 6-зем 375,0 га.

Є центром колишньої Чернихівської сільської ради (площа 3173,0 га) .

У господарському комплексі села працює біля 70 осіб:
· у виробничому секторі (сільське господарство (рослинництво) та переробка сільгоспродукції) працює біля 10 осіб;
· у невиробничому секторі (сфері обслуговування) працює біля 50 осіб. У сфері обслуговування переважають галузі: освіта, надання послуг з ремонту та торгівля, на які припадає біля 90 % від зайнятих у невиробничій сфері.

Мале підприємництво. Представлене юридичними та фізичними особами, що здійснюють діяльність у виробничій та невиробничій сфері.

На даний час частка малого бізнесу у зайнятості населення складає біля 15% від усіх працівників господарського комплексу села.

Значна частина економічно активного населення села (орієнтовно біля 150 осіб) в теперішній час працює поза межами Чернихова.

Житловий фонд села складається із 221 садибного будинку загальною площею біля 9,6 тис. м2 загальної площі. Середній розмір садибних будинків складає біля 40-45 м2.

Середня житлова забезпеченість по селу становить 25,1 м2/людину.


У селі відсутній аварійний житловий фонд. 
Таблиця 1. Забезпеченість основними закладами обслуговування с. Чернихів
	Назва установ і підприємств обслуговування
	Одиниця виміру
	Фактично
	Необхідно за нормативами
	% до норми

	1. Заклади дошкільної освіти
	місць
	30
	26

	115,3

	2. Заклади загальної середньої освіти
	місць
	190
	791
	240,5

	3. Спортивні зали
	м2 підлоги
	154
	77
	200,0

	4. Бібліотеки 
	тис. томів
	4,2
	1,5
	280,0

	5. Клубні заклади
	місць
	200
	153
	130,7

	6. Магазини
	м2 торг. площі
	80
	24
	+3,3 рази



Аналіз показує, що система культурно-побутового обслуговування села має групу закладів обслуговування з досягнутим рівнем вище нормативного.


До цієї групи відносяться: заклади дошкільної та загальної середньої освіти, спортивні зали, заклади торгівлі, клубні заклади, бібліотеки. 
2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА СЕЛА

Чернихів – село Тернопільської міської територіальної громади, розташоване в західній частині правобережного лісостепу на Волино-Подільському плато на річці Серет.

Планувальна структура Чернихова має лінійний характер. У структурі села виділяються планувальні зони: зона центру, житлова зона, зона сільськогосподарського використання.

Центр села – слабо сформований вздовж вул. Центральна та Ровиска, тут розташовані будівлі громадського призначення. В центрі села знаходиться археологічна пам’ятка місцевого значення -  курган.


Житлова зона села складається із одноквартирної (садибної) забудови, простягнулася з півночі від с. Плесківці – на південь вздовж р. Серет. У ній вкраплені споруди громадської забудови: адміністративна будівля, клуб, школа з дитячим садком,  культова споруда та торгівельні заклади.

Виробничі території знаходяться за межею населеного пункту, на північ від села.

Зона сільськогосподарського використання представлена територіями для ведення особистого селянського господарства під городництво та садівництво.

Недоліками планувальної структури села є:

· нечітке функціональне зонування;
· відсутність чітко сформованого загально сільського центру; 

· відсутність впорядкованих зелених насаджень загального користування;
· невідповідність нормативним вимогам магістральної вулично-дорожньої мережі;
· не забезпечена у повній мірі інфраструктурою для свого функціонування житлова забудова (облаштованими вулицями та інженерними мережами);

· нерівномірність розвитку мереж інженерного забезпечення, особливо недостатнє забезпечення мережами водопостачання і каналізації.

3. ТРАНСПОРТ


Транспортні зв’язки с. Чернихів Тернопільської міської територіальної громади з’єднують його з м. Тернополем, м. Львовом, м. Хмельницьким та іншими населеними пунктами, що розміщені в межах Тернопільської міської територіальної громади Тернопільської області, виконуються автомобільним транспортом.

Пасажирські та вантажні перевезення села у всіх видах сполучення забезпечує транспортна система, інфраструктура якої складається з місцевих автодоріг, вуличної мережі села.

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт


Основний транспортний зв’язок с. Чернихів із зовнішню мережею автодоріг забезпечує районна автодорога місцевого значення С 200707 Курівці - Іванківці (ІV технічна категорія, покриття – чорне шосе, протяжність -4,0 км). На ділянках виходу із с. Чернихів автодорога має проїзну частину – 5,0 м.


З північної сторони до с. Чернихів підходить районна автодорога місцевого значення С200724 Чернихів - Нестерівці (ІV технічна категорія, покриття – асфальтобетон).


Технічні дані місцевих автодоріг приведені згідно Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.


Перевезення пасажирів с. Чернихів в приміських сполученнях здійснюються від автостанцій, які розташовані в м. Тернопіль, м. Зборів. 


Автобусні перевезення забезпечує приміські автобуси, які проходять по вул. Центральна, вул. Плютинці.
Найближчий залізничний зупиночний пункт Курівці-Тернопільські, розташований на відстані 8,5 км від с. Чернихів.

Легковий транспорт


Частина пасажирських перевезень, як зовнішніх, так і внутрішніх забезпечується легковим транспортом.


На території села розміщується орієнтовно 70 - 100 одиниць приватних легкових автомобілів, які зберігаються за місцем проживання їх власників.


Власники приватних автомобілів обслуговуються АЗС і СТО, які знаходяться в м. Тернопіль. 

Вулична мережа


Транспортні потоки концентруються на головних вулицях: Центральна, Плютинці, які мають проїзну частину 6,0 м.

Загальна протяжність головних вулиць орієнтовно становить 4,0 км. 


Вулична мережа села потребує реконструкції , будівництва та посилення.

4. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічна характеристика


Село Чернихів розташоване на правому березі річки Серет, в межах плато Волино-Подільської височини лісостепової області за 24 км від м. Тернопіль.


Рельєф - рівнинно-хвиляста поверхня, розчленована балками та ярами з урочищами пологих схилів долини р. Серет. Рельєф переважно горбистий, розчленований балками шириною 50 - 70 метрів. Абсолютні відмітки поверхні коливаються в межах 317,0 - 355,0 метрів. Ерозійні території складають 0,74 га.

Четвертинні відклади представлені пісками, супісками, суглинками, глинами різного ступеню зволоження.
 
Гідрографічна мережа території належить до басейну річки Дністер. Головною річкою, що протікає поблизу села, є р. Серет, що регульована водосховищами та великими ставками, відноситься до середніх річок. Перетинає територію за межею села з північного заходу на південь.


По фактору затоплення і підтоплення повеневими та дощовими водами від річкової мережі (від р. Серет орієнтовно 1% затоплення до 2,6 м від урізу води), може мати локальні прояви - підтоплення окремих заплавних територій.

Територія с. Чернихів відноситься до лісостепової зони опідзолених чорноземів, та темно-сірих ґрунтів. Ці ґрунти сформовані на лесах та лесовидних породах. На ділянках крутосхилів поширені змиті ґрунти.

Відповідно «Схеми інженерно-геологічного районування України» територія села розташована в межах зони підвищеної природної складності будівельних умов освоєння. Ґрунти за просіданням відносяться до І типу із можливою наявністю карстуючих порід. Підземні води по відношенню до бетону мають загально - кислотну агресивність. Підтоплення території має обмежене поширення в заплаві р. Серет і її приток-струмків. Орієнтовна площа підтоплення в межах села складає 19,9 га.


В плані сейсмічної характеристики відповідно ДБН В.1.1-12:2014 “Будівництво в сейсмічних районах України” ), територія Тернопільської МТГ відноситься до сейсмічної зони 6÷7 балів (Карти ОСР 2004 - "А; В; С"). 
Дощова каналізація


На сьогодні на території села Чернихів відсутня централізована система дощової каналізації. Відведення дощових та талих вод із забудованої території відбувається поверхневим способом: по поверхні землі, по вулицям у напрямку понижень, тальвегів , балок, струмка.


Відсутність організованого відведення дощових та талих вод, очисних споруд на випусках стоку не відповідають сучасним екологічним нормам та вимогам. З метою покращення благоустрою території та поліпшення екологічного стану необхідне влаштування мережі дощової каналізації, на сам перед на території ділянок нової забудови, з обов’язковим влаштуванням очисних споруд перед випуском стоків у річки.

5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

Електропостачання


Електропостачання існуючої забудови здійснюється по мережі 0,4 кВ та 10 кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ). Більшість трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ та ліній електропередачі 10 кВ та 0,4 кВ знаходяться в задовільному стані. Джерелом електропостачання існуючих споживачів села є ПС 35/10 кВ «Нестерівці» (16 МВА).
Газопостачання


Централізоване газопостачання с. Чернихів здійснюється по газопроводах високого, середнього та низького тиску через 2 ГРП (ШРП). Природний газ в село надходить з ГРС «Озерна».

За даними ПрАТ «Тернопільгаз», за попередній рік, споживачами Чернихівської сільської ради спожито природного газу 0,216 млн. м3/рік.

У зв’язку з високою вартістю природного газу, населення намагається зменшити його споживання шляхом економії, модернізації газового обладнання з можливістю використання іншого палива.

Також поблизу проектної межі проходить магістральний газопровід.

Теплопостачання


На теперішній час, теплопостачання житлової забудови с. Чернихів здійснюється від індивідуальних джерел теплопостачання. Теплопостачання громадської забудови здійснюється від власних автономних джерел.

За паливо в теплотехнічному обладнанні житлово-комунального сектору використовуються природний газ та тверде паливо.

Водопостачання


Село Чернихів входить до складу Тернопільської МТГ, але існуючий сільський водопровід не має зв’язку із системою водопостачання міста Тернополя. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» проводило аудит системи водопостачання села, але до цього часу не надавало послуг централізованого водопостачання і не здійснювало експлуатацію водопровідних споруд населеного пункту.

Наразі водопостачання с. Чернихів здійснюється у декілька способів, а саме:

· з шахтних колодязів на території домогосподарств; 

· з індивідуальних свердловин на території домогосподарств;

· з ділянки водопроводу локальної системи водопостачання.

Мережа сільського водопроводу складається з наступних елементів та оснащення: 

· ділянка водопровідних споруд №1 (на території школи) у складі: 

· артезіанська свердловина глибиною 100 м; споруда заглибленої насосної станції І підйому; водонапірна вежа Рожновського з висотою ствола 9 м та об’ємом баку 15 м3;
· сільський водопровід загальною протяжністю 0,5 км. До централізованого водопроводу підключено 30 домогосподарств.

Основною групою водоспоживачів с. Чернихів є мешканці з їх витратами на господарчо-питні потреби. В другу групу водокористувачів підприємство з переробки сільськогосподарської продукції, де використання води здійснюється під час технологічного процесу виробництва та для господарчо-питних потреб.

Забір води на ділянці водозабору (ДВС №1) здійснюється з водоносного горизонту верхньокрейдяних відкладів. Хімічний склад підземних вод переважно гідрокарбонатний, магнієво-кальцієвий. Води прісні, жорсткі. Якість питної води, що надається споживачам, в цілому відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10. Знезараження води виконується періодично за допомогою хлорного вапна. Насосна станція І підйому ДВС №1 подає воду до водонапірної вежі, ділянка водопроводу, яка примикає до башти доправляє воду споживачам Споруди потребують реконструкції, обладнання модернізації. Згідно з даними ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області на протязі 2017 – 2019 років здійснювався моніторинг стану питної води населеного пункту. Санітарно-хімічні та бактеріологічні дослідження води з сільського водогону виявляли періодичні відхилення від нормативного показника (загальні форми КУО/100 см3).

Забір води на території індивідуальних домогосподарств здійснюється з першого водоносного горизонту четвертинних відкладів та водоносного горизонту неогенових відкладів тріщинуватих вапняків з прошарками піску. Водоносні горизонти живляться за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. В даному випадку якість води не є контрольованою і залежить від санітарного стану прилеглої території.

Обмеження розвитку централізованого водопостачання спричиняють такі фактори як:

· незадовільний технічний стан та зношеність частини основних фондів;

· надмірно енергоємність технологічного ділянки водопровідних споруд;

· відсутність засобів обліку витрат води індивідуальних домогосподарств;

· відсутність автоматизації та диспетчеризації системи водопостачання;

· низький рівень інвестиційного забезпечення сфери водокористування при недостатньому фінансуванні з державного та місцевого бюджетів.

Каналізація


Ситуація з відведенням та очищенням стічних вод в селах Тернопільської МТГ є непростою. В селі Чернихів за відсутності централізованої мережі каналізації, засобами водовідведення є септики різного типу, вигріби для стоків, криті вуличні туалети з вигрібною ямою, тощо. Ці підземні резервуари, як правило, не є герметичними і відповідно вірогідність забруднення першого водоносного шару є дуже високою.


Спорожнення резервуарів здійснюється на відкриті ґрунтові поверхні асенізаційним транспортом, або використовуючи інші неконтрольовані методи та засоби. При цьому велика кількість господарів вважає такий стан каналізування прийнятним. Готовність інвестувати власні кошти в зміну технології водовідведення з підключенням до централізованої каналізації є низькою. Такий стан речей обумовлює необхідність значної інформаційно-просвітницької роботи з населенням.

Територія села безпосередньо межує з територією Серетського гідрологічного заказники, де під охороною знаходяться низинні трав’янисті болота. Даний факт робить влаштування каналізаційної мережі населеного пункту з очисткою та знезараженням зворотних вод вкрай необхідним.

Санітарне очищення


Стратегія та заходи щодо поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в сільських населених пунктах Тернопільської МТГ визначаються законодавством України, комплексними програмними документами із стратегії екологічної безпеки та запобігання змінам клімату, програмою Тернопільської ОДА «Поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області на 2018 - 2020 рік», програмою поводження з твердими побутовими відходами на 2011 - 2016 роки в м. Тернополі, затвердженою рішенням міської ради від 16.08.2011 №6/13/24 та ін. Загальною схемою санітарного очищення міста Тернополя передбачено застосування планово-регулярної системи санітарного очищення території з регулярним (за графіком та визначеним маршрутом) вивезенням побутових відходів спеціальним автотранспортом до місця їх подальшого зберігання/утилізації, а саме сміттєзвалища в с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади Тернопільської області. Села Тернопільської міської територіальної громади наразі не задіяні в загальній схемі санітарного очищення. Тверді побутові відходи, які утворюються в даних населених пунктах також доправляються до Малашівського сміттєзвалища. Частина органічних відходів компостується на ділянках домогосподарств.
ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка існуючих демографічних процесів


Чисельність населення с.Чернихів, за даними сільської ради, на 01.01.2020 становила 383 осіб. Як і в більшості населених пунктів колишнього Зборівського району, у Чернихові відмічається відносно невисока частка осіб працездатного віку (50,2%), натомість дещо нижче, але відносно висока питома вага осіб 60 років і старше (29,6%). Коефіцієнт сімейності становить незначно нижче 2,0 (кількість домогосподарств – біля 221).


У структурі населення села є типове, як для середньоукраїнського показника по співвідношенню чоловіків до жінок: частка чоловіків (47% від усіх) менше частки жінок (відповідно 53%) в населенні. 


Утім, у цілому, можна констатувати, що чисельність населення села з часів перепису суттєво знизилася, на момент перепису склавши 702 особи, а у 2019 році чисельність населення складала 395 осіб постійного населення. 

Демографічний прогноз


Прогноз чисельності населення села на розрахунковий строк базується на сучасних чинниках демографічних процесів у Тернопільській області, орієнтований на тенденції динаміки демографічних процесів, описаних в «Схемі планування території Тернопільської міської територіальної громади».


На даний час у селі простежується від’ємний природний приріст, а міграційний приріст має незначну позитивну динаміку.


За прогнозом, чисельність населення села буде залежати від соціально-економічних процесів, які будуть відбуватися в Україні. У разі економічного розвитку, входження в економічний простір Європейського Союзу, прогнозується стабілізація економічного життя, підвищення добробуту та зменшення відтоку робочої сили за кордон України.


Збільшення добробуту вплине на природній приріст (збільшиться народжуваність, при стабілізації смертності), а економічний розвиток впливатиме позитивно на міграційний приріст , що утворюватиме позитивне сальдо міграції. Стабілізуючим чинником динаміки чисельності населення села можна також вважати

Такий, оптимістичний варіант прогнозу, передбачає зменшення темпів падіння чисельності населення села. Орієнтовно можна очікувати стабілізацію ближче до закінчення розрахункового строку. При цьому чисельність населення (верхній рівень прогнозу) складе до 0,370 тис. осіб.


У разі погіршення економічної ситуації (або стагнації в економіці) в Україні, демографічні процеси матимуть негативні результати. Якщо природний приріст стабілізується і може бути сталим на рівні «0», то міграційний приріст буде, скоріше, від’ємним (виїзд робочої сили за межі населеного пункту через брак місць прикладання праці).


За таким, песимістичним варіантом прогнозу, чисельність населення села (нижній рівень прогнозу), може зменшитися майже на 10 % і становитиме, орієнтовно, біля 0,350 тис. осіб.


Враховуючи складнощі щодо прогнозування демографічних процесів на довгостроковий час, у генеральному плані є доцільним керуватися максимально можливими показниками, зокрема оптимістичним варіантом прогнозу. У разі набуття процесів песимістичного варіанту прогнозу не буде необхідності коригування прогнозів щодо соціально-економічного розвитку села.


Основні перетворення, які відбудуться у статевовіковій структурі населення за оптимістичним варіантом прогнозу, стосуватимуться незначного збільшення питомої ваги населення у віці від 6 до 39, збільшення частки населення працездатного віку, а також вирівнювання різниці між частками чоловіків і жінок серед усього населення. На початок 2041 р. частка населення працездатного віку становитиме орієнтовно біля 52,0%.


Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність населення с. Чернихів приймалася як порогове значення у 370 осіб.

2. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ


У основу прогнозу розвитку господарського комплексу села є передумова щодо сталості функціонування його в сьогоденних умовах і на перспективу.


Важливим чинником є сучасні процеси формування постіндустріальної ринкової економіки, коли невиробничий сектор економіки стає домінуючим. При цьому значно зростає роль малого підприємництва. Так, сучасна структура зайнятості в розвинених економіках є наступною: сільське господарство – 1-3% від числа усіх працівників; промисловість, будівництво – 5-15%, сфера обслуговування – 80-85%.


Розвиток господарського комплексу села буде залежати від темпів розвитку його малого підприємництва, частка якого (щодо зайнятості) може скласти до 50% від усіх працівників села.


На 01.01.2041 чисельність населення у працездатному віці прогнозується біля 0,190 тис. осіб (що майже дорівнює існуючій).


На розрахунковий строк передбачається збільшення кількості працюючих (за рахунок створення нових і відновлення непрацюючих підприємств, зокрема у промисловості будівельних матеріалів (цегельний завод). Важливе значення для села матиме зайнятість населення Чернихова в сільському господарстві, зокрема у навколишніх селах, першу чергу, колишньої Чернихівської сільської ради та переробці сільгосппродукції. Певна частина робочої сили села працюватиме в центрі Тернопільської МТГ – м.Тернопіль. На розрахунковий строк чисельність працівників виробничого сектору може скласти біля 50 осіб.


На розвиток невиробничого сектора впливатиме реалізації програм соціально-економічного розвитку (відновлення роботи лікарняних закладів, будівництво закладів обслуговування населення, торгівлі, харчування, спортивно-оздоровчих закладів. Прогнозна чисельність працівників невиробничого сектору — 80 осіб.


Втім, як було зазначено раніше, значно вплине на економіку села розвиток малого підприємництва. Мале підприємництво – невід’ємний елемент ринкової системи господарювання, сприяє формуванню конкурентного середовища, робить внесок у вирішенні проблеми зайнятості та наповненні дохідної частини державного та місцевого бюджетів.


Чисельність працівників у малому підприємництві села може скласти на початок 2041 року орієнтовно біля 0,06 тис. осіб.

Таблиця 7. Прогноз зайнятості населення у господарському комплексі с. Чернихів на 01.01.2041
	Види економічної діяльності
	Чисельність працівників, тис. осіб (орієнтовно)

	І. Підприємства, організації та заклади
	0,13

	а.) Виробничий сектор
	0,05

	б.) Невиробничий сектор
	0,08

	ІІ. Мале підприємництво:
	0,06

	РАЗОМ
	0,19


3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД


При визначенні обсягів та структури житлового будівництва на розрахунковий строк для села Чернихів була врахована кількість заяв на земельні ділянки під одноквартирне (індивідуальне) житлове будівництво:

На даний час на отримання земельних ділянок для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку є 4 учасники АТО (ООС).

Проектний житловий фонд


Генеральним планом передбачається розміщення тільки одноквартирної (садибної) забудови. Враховуючи входження села Чернихів до складу Тернопільської міської громади земельні ділянки в селі зможуть отримувати мешканці всіх населених пунктів громади, включаючи мешканців центру громади – міста Тернопіль.

Розміщення нового одноквартирного (садибного) будівництва передбачене на території біля 16,4 га. Це 109 ділянок при середньому розмірі ділянки у 0,15 га. 
Таблиця 8. Ділянки нового садибного будівництва

	Перелік ділянок 
	Територія
	Кількість будинків
	Житловий фонд
	Населення

	
	га
	одиниць
	тис. м2
	осіб

	1. вул. Лісова
	3,3
	22
	2,2
	44

	2. вул. Горішня - вул. Лісова 
	3,0
	20
	2,0
	40

	3. вул. Ровиска - вул. Горішня
	3,2
	21
	2,1
	42

	4. північний-захід села
	5,9
	39
	3,9
	78

	5. вибірково по селу
	1,0
	7
	0,7
	14

	ВСЬОГО
	16,4
	109
	10,9
	218



Обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 10,9 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі), що становитиме ~ 0,55 тис. м2 загальної площі щорічного введення садибного житла.


На позарозрахунковий строк, передбачений також резерв ділянок під одноквартирне (садибне) будівництво.
Таблиця 9. Резерв ділянок під нове садибне житлове будівництво

	Перелік ділянок
	Територія
	Кількість будинків
	Житловий фонд
	Населення

	
	га
	одиниць
	тис. м2
	осіб

	1.на північному заході села 
	5,5
	37
	3,7
	74

	2.на заході села
	17,0
	113
	11,3
	226

	РАЗОМ
	22,5
	150
	15,0
	300



Таким чином, на розрахунковий строк житловий фонд с. Чернихів зросте більше ніж у 2,1 рази і складе біля 20,5 тис. м2 загальної площі. Із нього 100% припадатиме на садибну забудову.

Житлова забезпеченість по селу збільшиться майже у 1,2 рази і складе близько 55,4 м2 на 1 мешканця.


Такі показники дозволять підняти рівень проживання в селі до комфортного і сприяти підвищенню рівня життя жителів села.


Треба прийняти до уваги, що генеральний план визначає стратегію розвитку села. При розробленні детальних планів територій на окремих ділянках структура та обсяги житлового будівництва будуть уточнюватися.

Таблиця 10. Динаміка житлового фонду по с. Чернихів на розрахунковий строк

	Показники
	Одиниця виміру
	Кількість

	Існуючий стан (на 01.01.2020)
	кількість будинків
	221

	
	тис. м2 загальної площі
	9,6

	Нове будівництво
	кількість будинків
	109

	
	тис. м2 загальної площі
	10,9

	Проектний житловий фонд (на 01.01.2041)
	кількість будинків
	330

	
	тис. м2 загальної площі
	20,5

	Населення існуюче
	осіб
	383

	Населення проектне
	осіб
	370

	Житлова забезпеченість існуюча
	м2/людину
	25,1

	Житлова забезпеченість проектна
	м2/людину
	55,4


4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Розрахунок ємності об’єктів обслуговування для проектного населення села Чернихів (0,37 тис. осіб) виконаний на розрахунковий строк. у відповідності до норм та вимог ДБН Б.2.2-12-2019 (додаток Е.1 (обов’язковий).

Розвиток сфери обслуговування.


Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури села проектом закладається раціональна організація та розміщення мережі об’єктів обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення. У таблиці 11 наводиться розрахунок необхідної місткості закладів, установ та підприємств обслуговування на розрахунковий строк.


При цьому особливу увагу приділено «соціальним» закладам, що є на утриманні Тернопільської міської громади та забезпечують належний рівень обслуговування населення: закладам освіти, закладам охорони здоров’я, спортивним і фізкультурним установам, закладам культури й мистецтва.

Таблиця 11. Розрахунок потреб в об’єктах обслуговування с.Чернихів на розрахунковий строк

	Заклади і підприємства обслуговування
	Одиниця виміру
	Норма на 1 тис. осіб
	Потреба
	Наявність придатних
	Необхідне нове будівництво

	1. ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

	Заклади дошкільні освіти
	місце
	за розрахунком
	17
	30
	((

	Заклади загальної середньої освіти
	місце
	100% дітей до 15 років

	59
	190
	((

	Заклади позашкільної освіти
	місце
	15,3%

	9
	((
	9

	2. ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОЗДОРОВЧІ, ВІДПОЧИНКУ ТА ТУРИЗМУ

	Спортивні зали загального користування
	м2 загал. площі
	200
	74
	154
	((

	Плавальні басейни
	м2 дзеркала води
	45,0
	17
	—
	17

	ФПи
	об’єкт
	1
	1
	1
	((

	3. ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА

	Клубні заклади і центри культури та дозвілля 
	місце
	400
	148
	200
	((

	Бібліотеки
	тисяч од.
	4,0
	1,5
	4,2
	((

	
	місць для читачів
	3
	1
	2
	((

	4. ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

	Магазини
	м2 торгової площі
	64
	24
	80
	((

	Ринкові комплекси
	м2 торгової площі
	25
	10
	—
	10

	Підприємства харчування
	місце
	37
	14
	((
	14

	Підприємства побутового обслуговування
	робочих місць
	7
	3
	((
	3

	5. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ, КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ

	Відділення зв’язку
	об’єкт
	0,16
	0,16
	1
	—

	Відділення і філії банківських установ
	опер. місце
	1 на 1-2 тис. осіб
	1
	((
	1

	6. ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

	Готелі
	місце
	4,8
	2
	((
	2

	Громадські вбиральні
	прилад
	1
	1
	((
	1


Заклади освіти


У дошкільній освіті функціонує 1 група дошкільної освіти (на вільних площах Чернихівської ЗОШ І-ІІІ ступенів) (вул. Ровиська,5), проектною ємністю 30 місць дошкільних, які відвідує 26 дітей.


Заклади загальної середньої освіти представлені Чернихівською ЗОШ І-ІІІ ступенів, шкільних місць 190. ЇЇ відвідує 79 учнів.

На розрахунковий строк існуюча ємність школи повністю задовольнить проектну чисельність школярів.

Заклади охорони здоров’я

У селі розташований недіючий ФАП по вул. Центральній. На розрахунковий строк заплановане відновлення його функціонування.
Фізкультурно-спортивні заклади


Територія фізкультурно-спортивних споруд у селі складає біля 0,13 га. Це відкриті площинні спортивні об’єкти (стадіон, спортивні майданчики). У селі відсутні басейни, а ємність спортивних залів відповідає нормативній на розрахунковий строк.


Генеральним планом передбачено будівництво нового стадіону зі спортивними майданчиками.


Нові спортивні та фізкультурні об’єкти також передбачено розмістити на нових територіях житлово-громадської забудови.

Заклади культури і мистецтва


У Чернихові культурно-мистецькі послуги надають сільський будинок культури (200 місць), сільська бібліотека (4,2 тис. томів книг). 

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.


За даними в.о. старости, торгівельна мережа села нараховує 2 магазини.
Підприємства цих видів послуг є в основному у приватній власності, їхня кількість регулюється попитом та наявності територій для розміщення. Переважну більшість послуг цього виду діяльності виконують підприємці-фізичні особи.


Даним проектом передбачається, що в нових кварталах житлово-громадської забудови будуть розміщуватися нові магазини, заклади харчування, підприємства побутового обслуговування.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.


На даний час кредитно-фінансові установи в селі відсутні. На розрахунковий строк є потреба в розміщенні кредитно-фінансових установ.


У селі ємність щодо відділень зв’язку відповідає нормативній на розрахунковий строк.

Установи житлово-комунального господарства.


У селі відсутні житлово-експлуатаційні організації та засоби тимчасового розміщення населення (готелі) та громадські вбиральні загального користування. Проектом передбачено розміщення на південному заході села рекреаційного готелю ємністю 60 місць.
5. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ
1. ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

У генеральному плані визначено основні принципи напрямки організації та функціонального призначення території, сформована система громадського обслуговування населення, організована вулично-дорожня і транспортна мережа, вирішені питання інженерного обладнання та інженерної підготовки території. 


При визначенні стратегії функціонального та територіального розвитку села, насамперед, бралися до уваги його природно-кліматичні умови, існуюча, історично сформована планувальна структура, містобудівні інтереси й потреби місцевої громади, проблеми розвитку населеного пункту.

Враховуючи планувальні обмеження та інженерно-геологічні фактори, що діють на території села, а також наявність незабудованих територій, які дають можливість містобудівного розвитку та раціонального використання території села, генеральним планом передбачається:

· зонування території;

· пропозиції щодо організації інженерної інфраструктури;

· заходи з інженерної підготовки та благоустрою території;

· заходи з охорони довкілля.


Передбачається: упорядкування планувальної структури села та його основних елементів – функціональних зон; раціональна організація вулично-дорожньої мережі з врахуванням перспективної зміни транспортних потоків за межею сельбищної зони; пропозиції щодо організації системи обслуговування  населення; інженерне обладнання, інженерна підготовка та захист території; основні містобудівні заходи щодо охорони довкілля.


Містобудівне освоєння населеного пункту передбачається, як за рахунок внутрішніх вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходилися у підпорядкуванні територіальної громади.


Містобудівною документацією запропоновано раціональне використання територій села, та створення належних умов для проживання, праці, оздоровлення та відпочинку населення. А також територіальний розвиток села в північному і західному напрямку за рахунок включення в межу села біля 20,8 га земель територіальної громади. Ці землі є переважно сільськогосподарського призначення та не відносяться до особливо цінних земель. В межу села включаються будівлі та споруди колишнього цегельного заводу, млина, існуючу садибну забудову (згідно протоколу попереднього розгляду проекту «Генеральний план с. Чернихів Тернопільської міської територіальної громади»).
. 
Пропонується створення функціональних зон: сельбищної, загальносільського центру, виробничої, рекреаційної, зелених насаджень.

Сельбищна зона. Виходячи з характеру сільського середовища, що склався, нова житлова забудова у Чернихові передбачається одноквартирною (садибною).

Нова житлова забудова запроектована на площі біля 16,4 га, 4 площадки та вибірково по селу. Це близько 109 ділянок при середньому розмірі ділянки у 0,15 га.

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, передбачені обсяги житлового фонду для будівництва цієї категорією населення.


Тому, враховуючи невизначеність часу проведення АТО (ООС) та кількості її учасників, в існуючій межі села, на площі біля 22,5 га, проектом передбачений резерв житлової (садибної) забудови.

В районах проектної садибної житлової забудови передбачені території під громадську забудову (розміщення об’єктів первинного обслуговування населення).


Зона загальносільського центру формується в районі будинку культури як поліфункціональна планувальна структура і складається із адміністративних будівель, закладів, установ та підприємств обслуговування, житлової забудови та зелених насаджень загального користування. Передбачається інженерне обладнання та благоустрій територій.

Нова громадська забудова. На розрахунковий строк, біля навчального закладу по вулиці Проектна №3, запроектовано стадіон, на півночі по вул. Центральна пожежне депо. Також пропонується зміна цільового призначення ветеринарного пункту під житлово-громадську забудову, в районі вулиці Ровиска і Проектна №1 на межі існуючої та проектної садибної забудови запропоновані ділянки нової громадської забудови під об’єкти громадського обслуговування, а також зелені насадження загального користування.

Нова громадська забудова запроектована на площі біля 1,4 га.


Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 5 ст. 25) встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до моменту вилучення (викупу) земельних ділянок.


Виробнича зона села формується в проектній межі на півночі по вулиці Центральна, де знаходяться існуючий недіючий цегельний завод і функціонуючий млин (ПП Дідик). Пропонується відновлення роботи цегельного заводу, а також, для можливого розміщення виробничих обʼєктів зарезервовано 4,5 га (на приєднаних територіях).

Даним проектом виявлені та зафіксовані нормативні санітарно-захисні зони від виробничих об’єктів і нормативних розривів між житловою забудовою та промислово-складською зоною; намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення довкілля.

Рекреаційна зона. Природний потенціал села, екологічна чистота навколишнього природного середовища обумовили формування рекреаційної зони. Організація рекреаційної зони запроектована у північно-західній частині села біля лісового масиву.


Проектна рекреаційна зона включає територію зеленої зони і ділянку проектних рекреаційних закладів.


На даний час територія вільна від забудови та має похилий рельєф.


У рекреаційній зоні пропонується розміщення туристичного готелю із закладами обслуговування (торгівлі, харчування, спортивні споруди, басейни, дискотеки) і паркова зона загального користування.

Паркова зона загального користування відділяє житлову зону від рекреаційних закладів.


Загальна територія рекреаційної зони складає 1,5 га, в тому числі під рекреаційні заклади 0,5 га.


В залежності від інвестиційних можливостей забудовників та потенційних власників цих рекреаційних закладів можуть виділятися земельні ділянки на один чи групу закладів з наступним рішенням окремих архітектурно-планувальних і інженерних задач, а саме:

· благоустрій рекреаційної та прибережної територій з збереженням їх територіальної цілісності та загальнодоступності, створення сучасних спортивних та дитячих майданчиків, комерційних закладів;

· формування єдиної системи пішохідних звʼязків, облаштування автостоянок, дотримання умов безперешкодної доступності до лугопарку;

· забезпечення інженерним обладнанням.

Зона озеленених територій представлена зеленими насадженнями загального користування формується з метою оздоровлення навколишнього життєвого середовищ і  найкращої організації відпочинку мешканців села. 


Рішеннями генерального плану передбачено подальший благоустрій зеленої зони зі створенням скверу по вул. Ровиська в межах яружного рельєфу в районі існуючої і проектної житлово-громадської забудови, по вул. Проектна №1. У новій проектній житловій забудові організовано парк 0,9 га біля рекреаційного закладу.

Передбачена зона відпочинку з зоною об’єктів громадського призначення. 

Згідно п. 2 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміна функціонального призначення території не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення території.

2. МІСТОБУДІВНОЇ ОБМЕЖЕННЯ 

Враховуючи, що с. Чернихів не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) не визначаються.


Згідно до п.6.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019 максимально допустима висота (поверховість) житлової забудови визначається від чисельності насадження та класифікації населеного пункту: сільські населені пункти чисельністю до 1000 осіб – виключно садибна забудова до чотирьох поверхів, тому блакитні лінії - лінії обмеження висоти та силуету забудови проектом не визначаються. Чернихів не відноситься до історичних пунктів ,тому історико-архітектурний опорний план не розробляється і обмеження по висотності не визначається.


Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду детально визначаються на наступних стадіях проектування (детальний план території) після встановлення і винесення меж в натуру скверів та зелених зон загального користування і віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування.

3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Чернихів не відноситься до історичних населених місць України і не потребують розроблення історико-архітектурного опорного плану.


На території села, є пам’ятки історії: 
- пам’ятний знак воїнам-землякам, які загинули в роки Другої світової війни, встановлена у 1965 році,  біля будинку культури;
- братська могила воїнів Радянської армії Агарова О. і Фалькова В. 1944 р.;

- пам’ятний знак Українським Січовим Стрільцям, 1914-1919 рр. біля церкви;
- братська могила червоноармійців, кладовище 1939 р.

До щойно виявлених об’єктів історії віднесено:

· пам’ятник (курган) «Борцям за волю України», розташований напроти церкви, на місці пам’ятника зруйнованого радянською владою у березні 1945 року (споруджено у 1991 році);
· пам’ятник поету, письменнику, художнику Т.Г. Шевченку, знаходиться біля будинку культури (встановлено у 1994 році).
До щойно виявлених об’єктів мистецтва віднесено:

· Пам’ятник поету, письменнику, художнику Шевченку Тарасу Григоровичу, 1814-1861 рр. біля будинку культури. 

Охоронні зони на зазначені об’єкти культурної спадщини не встановлювались. Одночасно відповідно, щодо пункту 13.1.4 розділу 13 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території» передбачено навколо будинків і споруд – пам’яток культурної спадщини, у разі відсутності розроблених та затверджених в установленому порядку зон охорони в межах відстані, що дорівнює подвійній висоті цих пам’яток, але у будь-якому разі – не менше 50 м.

4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Система зелених насаджень с. Чернихів формується з метою оздоровлення навколишнього життєвого середовища, найкращої організації відпочинку мешканців села складається з внутрішньосільських озеленених територій.


У генеральному плані виділяються: зелені насадження загального користування та  спеціального призначення.

Інвентаризація зелених насаджень загального користування в селі не проводилася.

Згідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 8.1.3, табл. 8.1) на 1 мешканця села необхідно передбачити 12 м2 (село розташовано у ІІ зоні – зоні широколистяних лісів, Західноукраїнський край, додаток А). Для проектної чисельності населення 370  осіб, потреба в зелених насадженнях загального користування складатиме 0,44 га.

Генеральним планом передбачається організація території зелених насаджень загального користування на площі 1,9 га:

· сквер по вулиці Ровиска  – 0,6 га; 

· сквер по вулиці Ровиска і Проектна №1 в новій громадській забудові – 0,2 га;
· сквер по вулиці Центральна Горіншя – 0,2 га;
· парк по вулиці Проектна №1 – 0,9 га.


Озеленені території спеціального призначення не нормуються. Їхня організація згідно з проектом передбачає:

· -створення озеленених санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств, об’єктів транспорту, складів та об’єктів технічної інфраструктури, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

· -формування захисних насаджень в зонах акустичного дискомфорту, спричиненого впливом автотранспорту, озеленення вулиць;

· -озеленення крутих схилів та ярів;

· -озеленення водоохоронних зон водних об’єктів від забруднення та засмічення шляхом встановлення та виділення на місцевості озеленених прибережних захисних смуг.


На розрахунковий строк загальна площа озеленених територій становитиме біля 3,2 га.
5. КЛАДОВИЩА

В межі села розташовано одне діюче кладовище загальною площею 2,0 га, розташоване по вул. Центральна, яке використовується під традиційні поховання. Заповнене на 80%.


Генеральним планом пропонується до закриття частини існуючого кладовища зі зменшенням санітарно-захисної зони до 100 метрів.


Відповідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 69 Додаток Е.4 – площа земельної ділянки кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах розраховується відповідно на 1000 жителів 0,1 га) на розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,04 га.


Проектом передбачається нове кладовище у південно-західній частині  села площею 0,4 га, що задовольняє потребу в території для традиційного поховання як на розрахунковий строк, так і на позарозрахунковий час.
6. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.


В межу села пропонується включити території площею біля 20,8 га у трьох напрямках – в північному, східному і південному (згідно протоколу попереднього розгляду проекту «Генеральний план с. Чернихів Тернопільської міської територіальної громади»).

 
Проектна площа території с. Чернихова складе біля 141,0 га.

Також передбачається трансформація земель в існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських та відкритих земель під:

· нову садибну забудову на площі 16,4 га; 

· резерв садибної забудови на площі 22,5 га; 

· нову громадську забудову на площі 1,4 га; 
· нові рекреаційні заклади на площі 0,5 га;
· будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 5,6 га; 

· озеленення на площі 2,9 га територій (із них 1,9 га зелені насадження загального користування).


В таблиці 12 наведено орієнтовне використання земель с. Чернихів на розрахунковий строк.

Площа земель, які включаються в межу села та їх розподілення за видами використання, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (виконання проекту встановлення межі села та винесення в натуру межі села).


Згідно п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.
Таблиця 12. Орієнтовне використання земель с. Чернихів на розрахунковий строк, у га
	Функціональне використання земель 
	За вимірами містобудівної карти
	Приєд-нується
	Трансформація («-» вибуття; «+» нові)
	Розрахунковий строк

	1. Забудовані землі:
	70,7
	
	+48,3
	139,8

	одноквартирна (садибна) забудова
	60,6
	4,8
	16,4
	81,8

	резерв одноквартирної (садибної) забудови
	
	5,5
	+17,0
	22,5

	землі промисловості, технічної інфраструктури, транспорту та зв’язку
	
	7,7
	+4,5
	12,2

	землі громадської забудови
	2,0
	0,4
	1,4
	3,8

	землі для відпочинку (рекреаційних закладів)
	0,0
	
	0,5
	0,5

	вулиці, проїзди, площі
	5,8
	2,0
	5,6
	13,4

	кладовища
	2,0
	0,4
	
	2,4

	зелені насадження
	0,3
	
	2,9
	3,2

	із них загального користування
	
	
	1,9
	1,9

	2. Незабудовані землі:
	49,5
	
	-48,3
	1,2

	сільськогосподарські землі
	33,8
	
	-31,8
	

	заболочені землі
	6,0
	
	-6,0
	

	відкриті землі з незначним рослинним покривом
	11,2
	
	-10,5
	0,7

	акваторії
	0,5
	
	
	0,5

	УСЬОГО
	120,2
	20,8
	
	141,0


7. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)

У селі відсутня пожежна частина. Обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в м. Зборів та м. Тернопіль.

На розрахунковий строк у селі необхідно розмістити 1 пожежне депо на 1 пожежний автомобіль (автоцистерну). Враховуючи невеликі розміри села, генеральним планом передбачається розмістити пожежне депо в центрі села, по вул. Ровиська, біля приміщення Чернихівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, враховуючи радіус обслуговування по дорогах загального користування.

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 необхідна під пожежні депо площа складає 0,3 – 0,6 га на об’єкт. Пріоритетність будівництва пожежного депо вирішується планами соціально-економічного розвитку Тернопільської МТГ.

8. ТРАНСПОРТ

Автомобільні дороги

 
Зовнішні транспортні зв’язки с. Чернихів, і надалі забезпечать місцеві автодороги: С 200707 Курівці - Іванківці, С 200724 Черніхів – Нестерівці, ділянки виходів місцевих автодоріг передбачені до реконструкції з розширенням проїзної частини з 5,0 м до 6,0 м. У межі села ділянки місцевих автодоріг забезпечать функції головних вулиць.

Вулична мережа


Враховуючи проектну планувальну структуру, розташування нових кварталів садибної забудови, генеральним планом прийнята схема та класифікація місцевих вулиць, яка забезпечить оптимальні функціональні зв’язки між житловими ділянками, громадським центром села.

Технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції місцевих вулиць прийняті згідно з ДБН В.2.3-5:2018 (п 5.1.1) і ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 10.7.6,)

Таблиця 13. Запроектовані технічні параметри головних та житлових вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва.

	
	Найменування вулиць
	Існуюча проїзна частина існуюча
	Проектні пропозиції
	Довжина ділянки реконструкції
	Довжина ділянки будівництва

	
	
	
	Проїзна
частина
	Ширина
червоних
ліній
	
	

	
	
	метри
	метри
	метри
	км
	км

	
	Головні вулиці
	
	
	
	
	

	
	Центральна - Плютинці
	6,0
	7.0
	20,0
	4,0
	-

	
	Житлові вулиці
	
	
	
	
	

	1
	Плесковецька 
	3,0
	5,0
	15,0
	0,3
	0,4

	2
	Центральна-бічна
	3,0
	5,0
	15,0
	0,1
	0,1

	3
	Центральна
	3,0
	5,0
	15,0
	0,1
	0,4

	3
	Горішня
	3,5
	5,5
	15,0
	0,2
	0,1

	4
	Лісова
	-
	5,5
	15,0
	-
	0,6

	5
	Горянська
	3,0
	5,0
	12,0
	0,2
	0,7

	6
	Проектна №1
	-
	5,5
	15,0
	-
	1,2

	7
	Проектна №2
	-
	5,5
	15,0
	-
	0,2

	8
	Проектна №3
	-
	5,5
	15,0
	-
	0,5

	9
	Проектна №4
	-
	5,5
	15,0
	-
	0,3

	10
	Проектна №5
	-
	5,5
	15,0
	-
	0,5

	11
	Плютинці
	3,0
	5,0
	15,0
	0,1
	-

	12
	Вул. Ровиска
	4,0
	5,5
	15,0
	-
	1,0

	
	Разом
	
	
	
	1,0
	6,0



Загальна довжина вулиць – 11,0 км , з них 4,0 км – головні, 7,0 км – житлові.

Ділянки нового будівництва – 6,0 м (житлові вулиці), ділянки реконструкції вулиць: головні – 4,0 км, житлові – 1,0 км.

Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних –20 м,житлових –12,0-15,0 м. 

Автомобільний транспорт


Необхідні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським автобусом, який проходить по автодорозі місцевого значення С 200707 Курівці - Іванківці, С 200724 Черніхів - Нестерівці.

У межі села лінія руху автобуса проходить по вул. Центральній, Плютинці. Загальна протяжність руху приміського автобуса становить 4,0 км.

Частину пасажирських перевезень забезпечить легковий автотранспорт.

У відповідності до сучасного рівня автомобілізації, прогнозованої тенденції росту кількості автомобілів загальний рівень автомобілізації прийнято в розмірі 300 автомобілів на 1000 мешканців, з них 280 – індивідуальні, 5 – відомчі, 15– вантажні.

Орієнтовно загальна кількість автомобілів становить 100 - 120 одиниць, з них: індивідуальні – 80 од., відомчі –10 од., вантажні – 10 од.

Індивідуальні легкові передбачено зберігати за місцем проживання власників. Кількість мотоциклів і мопедів орієнтовно становить 20 одиниць.

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення передбачена мережа автостоянок тимчасового зберігання біля установ та підприємств обслуговування села (існуючих і які передбачені до розміщення).

Таблиця 14. Автостоянки тимчасового зберігання біля установ та підприємств обслуговування села
	Найменування підприємств, об’єктів обслуговування
	Кількість машино-місць (одиниць)
	Площа (га)

	Сільська рада
	5
	0,013

	Будинок культури
	20
	0,025

	Пожежний пост
	2
	0,005

	Рекреаційний готель
	5
	0,013

	Всього
	32
	0,056



У поперечних профілях вулиць села передбачені велодоріжки (згідно Планування та забудова територій ДБН Б.2.2-12:2019 п.10.4.14).

 
Ділянки будівництва та реконструкції головних та житлових вулиць, короткочасні автостоянки показані на «Схемі вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту». 

9. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ


Комплекс основних гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території с. Чернихів включає: розчищення і благоустрій водних об’єктів;  захист від підтоплення; протиерозійні заходи; протикарстові та протипросадні заходи.

Проектні заходи щодо розвитку водогосподарських об’єктів і благоустрою с. Чернихів намічені, виходячи із проектних рішень щодо розвитку житлової та громадської забудови села, враховано діючі Програми розвитку села, районної цільової Програми розвитку водного господарства на період до 2021 року та рішень «Схеми планування території Тернопільської області».

Нижче наведено коротке викладення цих питань, які вирішені на стадії схеми і не можуть слугувати документом для виконання робіт.

Для покращення санітарно-гігієнічного стану заплави струмка, водойм (ставків і копанок) в межах села і на прилеглих до нього територіях необхідно виконати ряд заходів по регулюванню їх русел, а саме: розчищення русел від побутового та будівельного сміття, мулу, наносів та вологолюбної рослинності. Після розчистки глибина водойм повинна мати не менше ніж 1,5 - 2,0 м.

Пропонується регулювання русла струмка у межі села на протяжності 2,0 км; розчищення водойм, загальною площею водного дзеркала 0,6 га.

Зважаючи на наявність на території села заболочених ділянок загальною площею 2,1 га, на розрахунковий строк передбачено виконати їх ліквідацію, шляхом розчистки існуючих природних водотоків та водойм. Крім того, з метою попередження можливого виплоду малярійного комара на таких ділянках рекомендується проводити протималярійні заходи.

В подальшому для збереження у водоймах та в руслі струмка чистої проточної води необхідно регулярно проводити розчистку від мулу наносів та водної рослинності. Також необхідно дотримання режиму заборони розорювання земель в межах прибережних захисних смуг та необхідності проведення лісомеліоративних робіт (озеленення відкосів та схилових територій).

Генеральним планом, на розрахунковий період, передбачається освоєння нових ділянок для розміщення садибної забудови, які потребують проведення захисту від підтоплення та організації відведення атмосферних та ґрунтових вод. До таких ділянок належать також ділянки вибіркового будівництва. 

Забудова таких територій можлива тільки після проведення ряду заходів по захисту від підтоплення, основним з яких є забезпечення відведення з території забудови талої та дощової води, шляхом будівництва мережі дощової каналізації (розчистка водовідвідних канав, влаштування дренажу 0,28 км), проведення правильного вертикального планування території, при необхідності – влаштування дренажу для окремих будівель і споруд капітального типу. Обсяги заходів визначаються на наступній стадії при конкретному проектуванні, після проведення ретельних інженерно-геологічних вишукувань та обстежень.

Заходи щодо зниження рівня ґрунтових вод повинні забезпечувати пониження рівня ґрунтових вод на території капітальної забудови – не менше ніж 2,5 м від проектної відмітки поверхні; на території стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень – не менше ніж 1,0 м.

В основному, території з високим рівнем ґрунтових вод розташовані в заплавах струмків, тальвегах балок. На розрахунковий строк генерального плану захист від підтоплення пропонується виконати на площі 19,9 га.

Територію села перерізають невеликі балки, що прилягають до заплав струмків. Балки є водоприймачами талих і дощових вод. Схили балок частково залісені, задерновані, під дією атмосферних опадів зазнають змиву рослинного шару ґрунту, тобто підлягають водній ерозії. Загальна площа ерозійних ділянок становить 0,74 га.


Для боротьби з водною ерозією необхідно виконати комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів, який включає: перехват і відведення поверхневого стоку, будівництво водовідвідних лотків, канав по тальвегам балок; проведення лісомеліоративних робіт: посадку деревно-кущової рослинності на попередньо уположених крутих схилах балок.


Для попередження розмиву берегів на всіх поворотах струмків пропонується виконати посадку швидкорослої верби на відстані до 2,0 м від побутового горизонту води. На пологих відкосах струмків передбачається виконати залуження відкосів шляхом посівів багаторічних трав від верху бровки відкосу до горизонту води.

Генеральним планом, на розрахунковий період, передбачається освоєння нових ділянок для розміщення садибної забудови, які потребують проведення захисту від можливих карстопроявів та просадності І-го типу, в результаті чого на денній поверхні спостерігається утворення западин, воронок, знижень, понор. В останні роки не спостерігалось нових карстоутворень та активізації процесів карстоутворення. При освоєнні території необхідне попереднє обстеження щодо виявлення ризиків карстоутворення, своєчасно виконання відповідних заходів по рекультивації порушених територій та по захисту територій від шкідливої дії вод.

Основними завданнями і заходами щодо протикарстових і протипросадних заходів для збереження існуючої та проектної забудови села є:
· проведення будівельних робіт для усунення причин просідання і ліквідації аварійного стану будинків і споруд центральної частини села;
· здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на збереження існуючих об’єктів.


В межі села може зустрічатися прояв просідання І-го типу. Планування та забудова на таких територіях проводиться тільки після інженерно-геологічних досліджень умов формування просадок, інтенсивності та характеру їх розвитку. Вибір заходів захисту будівель та споруд, що зводяться у таких районах, виконують в залежності від умов розвитку та характеру виявлення просадки, призначення та конструктивних особливостей проектованого об’єкту.

Також передбачено проведення ретельних інженерно-геологічних вишукувань та досліджень при влаштування капітальної забудови, та в разі прояву просідання виконання протипросадних заходів. Обсяги таких захисних робіт визначаються на послідуючих, більш конкретних, стадіях проектування, після проведення ретельних інженерно-геологічних вишукувань та досліджень. Орієнтовно обсяги проти карстових і проти просадних заходів будуть складати біля чверті від загальної площі ділянок нового будівництва, тобто під будівлі і споруди капітального типу, орієнтовно 4,5 га.

Об’єми визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проектування. 

Таблиця 15. Основні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту території в межах с. Чернихів на розрахунковий строк
	Назва заходів
	Одиниця виміру
	Кількість

	Розчистка водних об’єктів
	км
	2,0

	Розчистка водних об’єктів
	га
	0,6

	Ліквідація заболоченостей
	га
	2,1

	Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд
	од.
	17

	Влаштування дренажу
	км
	0,28

	Протиерозійні заходи
	га
	0,74

	Захист від підтоплення
	га
	19,9

	Протипросадні та протикарстові заходи
(на ділянках нової забудови)
	га
	4,0


2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ


Зважаючи на перспективи розвитку та обсяги нового будівництва села Чернихів генеральним планом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на розрахунковий строк.

Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

· відкритий спосіб: по спланованій поверхні до лотків проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

· закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації. 

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво окремих локальних мереж дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд.


Схема дощової каналізації розроблена згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:2000 і виконано у відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність планувального вирішення проектної території.


При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

· способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць та територій, намічених під освоєння генпланом; 

· запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками дощової каналізації.


Схемою передбачено:

· будівництво головних колекторів вздовж вулиць , орієнтовно 7,5 км;

· будівництво 3 очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у водні об’єкти. 


Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки, водовідвідні кювети, канави) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному в центрі села, відкриті водовідвідні лотки - по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови, по тальвегах.

У разі необхідності підключення відкритих лотків до закритих мереж дощової каналізації, підключення здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримувачами та спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим, будівельним сміттям та іншим.

На очисних спорудах дощової каналізації передбачено очищати найбільш забруднену частину стоку згідно норм ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

 На найбільш забруднених територіях підприємств, АЗС, автостоянок, гаражів, комунальних, виробничих територій та інших джерел забруднення, залежно від особливостей їхнього функціонального використання і площ, необхідне створення локальних системи відведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з використання стоку для оборотного водопостачання та поливу території цих території. При неможливості оборотного використання стоків їх необхідно підключати до мережі дощової каналізації.

В подальшому для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення мережі зливостоків, колодязів та водовідвідних лотків, якнайменше 2 рази в рік.

Остаточні умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд), місця випуску очищених стоків уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов, спеціалізованих проектів та погоджуються з органами місцевого самоуправління.

Генеральним планом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових та талих вод. Розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування.

10. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ


Для вирішення перспективної схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на розрахунковий строк.

Господарсько-побутові та комунальні навантаження підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», як для будинків з газовими плитами. При цьому прийняті нормативи враховують електроспоживання житловими будинками, громадськими закладами, підприємствами побутового призначення, міським електротранспортом, вуличним освітленням, водопостачанням, каналізацією, тощо.

Електричне навантаження промислових споживачів також підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником з диференціюванням по галузях господарства.

Прийняті нормативи та підсумки розрахунків наведено в таблицях 16-18.

Таблиця 16. Господарсько-побутових та комунальні електричні навантаження
	Найменування споживачів
	Загальна кількість мешканців, тис. осіб
	Електро споживання кВт
[image: image2.wmf]´

год/люд. на рік
	Річне споживання електро-енергії, млн. кВт
[image: image3.wmf]´

годин
	Річна кількість годин викорис-тання макси-муму ел. наван-таження, год
	Загальне наванта-ження, тис. кВт

	Садибна забудова
	0,37
	950
	0,351
	4100
	0,085

	те ж по ділянках нової забудови
	0,218
	950
	0,207
	4100
	0,05


Таблиця 17. Електричні навантаження промислових підприємств

	Промисловість
	Кількість робітників, осіб
	Річне споживання електроенергії, млн.кВт годин
	Загальне навантаження, тис.кВт

	Цегельний завод
	20
	0,36
	0,128

	Переробка с/г продукції
	5
	0,08
	0,016

	Всього
	25
	0,44
	0,029


Таблиця 18. Сумарні електричні навантаження
	Найменування
	Річне споживання електроенергії, млн. кВт годин
	Загальне навантаження, тис.кВт

	Житловий фонд
	0,351
	0,085

	Промисловість
	0,44
	0,029

	Рекреація
	0,105
	0,03

	ВСЬОГО
	0,896
	0,144



Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови с. Чернихів схема зовнішнього електропостачання села може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів села в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені генеральним планом, пропонується проведення наступних заходів:

· розподілення електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації. 

· на протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10кВ та 0,4кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології. 

2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ


Розвиток системи газопостачання передбачено для нових споживачів (ділянок нового житлового будівництва). Забезпечення природним мережним газом передбачається: житлові будинки; джерела теплопостачання.

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» за наявності в квартирі газової плити та газового водонагрівача.

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних закладах та школах, підприємствах громадського харчування передбачається на базі використання електрики.

Розмір газоспоживання визначено: для житлово-комунального сектора згідно даних щодо динаміки житлового фонду та розселення населення, для промислових та рекреаційних підприємств – за проектами аналогами.

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100% забезпеченості споживачів, визначених у межах проекту, наведено у таблиці 19.

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 1,86 тис. т.


Перспективний розвиток газифікації с. Чернихів, з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення садибної забудови, намічується шляхом розбудови газопроводів низького тиску та, за необхідності, реконструкції існуючих ГРП (ШРП).

Таблиця 19. Річні витрати природного газу на розрахунковий строк, млн. м³/рік

	Споживачі
	Житлові
будинки 
	Опалювальні
установки
	Джерела
теплопостачання
комунального сектору
	Всього

	Житлово-громадська забудова
	0,09
	0,92
	0,39
	1,40

	Те ж новій забудові
	0,05
	0,49
	0,21
	0,75

	Рекреація
	
	
	
	0,14

	Промисловість
	
	
	
	0,06

	РАЗОМ
	
	
	
	1,60



Даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання с. Чернихів у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації схеми в цілому. При цьому, за основу коригування схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ


Генеральним планом передбачається подальший розвиток житлово-комунального сектору села. Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території, теплопостачання нової садибної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо динаміки розвитку житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

Витрати теплоти по промислових підприємствах визначені за даними фактичного паливоспоживання із урахуванням перспективи їх розвитку та наведені в цілому по селу.

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку садибного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування, промислових та рекреаційних підприємств в проектних межах с. Чернихів, наведені в таблиці 20.


З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії для теплопостачання об’єктів нового одноквартирного житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та ін).

Таблиця 20. Орієнтовні величини необхідного теплового потоку за умови 100% забезпеченості споживачів на розрахунковий строк, МВт
	Споживачі
	Опалення, вентиляція
	Гаряче водопостачання
	Всього

	Житлово-громадська забудова
	0,71
	0,03
	0,74

	те ж новій забудові
	0,38
	0,02
	0,40

	Рекреація(
	
	
	0,24/0,04

	Промисловість
	
	
	0,07

	РАЗОМ
	
	
	1,05


*Примітка: опалювальний/неопалювальний період

Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ та повітря. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних технічних умов та інвестиційних пропозицій.

4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ


Телефонний зв’язок. У с. Чернихів АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 360 номерів. 


Телебачення. На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення.


Для розвитку телебачення в с. Чернихів необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по двох основних напрямках:

· індивідуальні установки супутникового телевізійного мовлення;

· наземне телебачення при реалізації систем так званого стільникового телемовлення.


Впровадження стільникового телебачення має такі переваги:

· використовування ретрансляторів з низьким рівнем випромінювання, що впливає на екологію;

· висока якість сигналів і практично повна відсутність мертвих зон і низький рівень завад;

· можливість вибору користувачем більшої кількості програм;

· більш підвищена надійність за рахунок розосередження ретрансляторів;

· більш дешева абонентська установка;

· незалежність телевізійного прийому від стандартів за рахунок шифрування сигналів.


Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет, яке легко можливо реалізовувати в системах кабельного телебачення.
5. ВОДОПОСТАЧАННЯ


Водопровідну мережу села Чернихів пропонується розбудовувати як складову частину об’єднаної централізованої системи водопостачання сіл колишньої Чернихівської селищної ради, які безпосередньо межують один з одним, а саме с. Чернихів та с. Плесківці з поступовим підключенням до централізованого водопроводу всіх водоспоживачів даних населених пунктів. Обсяги загального водоспоживання с. Чернихів на розрахунковий строк (01.01.2041) відповідно до прогнозованих показників чисельності населення надано в таблиці.


Розрахунки проведено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-21:2017, ДБН В.2.5-64:2012 (за відсутності затверджених науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання). Проектом передбачено відновлення підприємства по виробництву цегли обсягом 1 млн. од./рік. Виробництво за технологією сезонне. Триває для даної кліматичної зони 135 днів впродовж 6 місяців. Необхідний обсяг води для обробки глини та формування сирцю виходячи з норми 0,6 м3 на тисячу одиниць виробленої цегли складає – 6 м3/добу; 700 м3/рік. Забір води здійснюється пересувним помповим обладнанням з поверхневих джерел. В складі зернообробного підприємства (млин) передбачено стандартний мукомельний комплекс потужністю 3000 кг/год. Середній обсяг води даного обладнання для технологічного дозволоження зерна складає 120 л/год: 0,96 м3/добу. Витрати води на благоустрій території (поливання, зрошування зелених насаджень, миття удосконалених покриттів, тощо) визначено за табл.А2 додатку А ДБН В.2.5-74:2013. Дані витрати води передбачається забезпечити з місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод з можливим влаштуванням локальних систем поливальних водопроводів.

Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням. Проектом передбачено об’єднання водопроводів сіл Чернихів та Плесківці в єдину систему об’єднаного господарчо-питного та протипожежного водопроводу. Спосіб подачі води комбінований: гравітаційний з влаштуванням насосної станції підкачки колодязного типу в низинній зоні. Джерелом водопостачання визначено підземні води водоносного горизонту верхньокрейдяних відкладів.


Для забезпечення сталого надійного водопостачання с. Чернихів в обсязі 90,02 м3/добу (4,5 м3/годину) та с. Плесківці 26,60 м3/добу (1,4 м3/годину) пропонується реконструкція існуючих ділянок водопровідних споруд №1 (с. Чернихів) та №2 (с. Плесківці). До складу споруд ДВС №1 мають входити: артезіанська свердловина з НС І підйому (існуюча), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, регулююча ємність – водонапірна вежа Рожновського (існуюча). Дана споруда призначена для регулювання нерівномірності водоспоживання. Об’єм баку складає 13% від перспективного загального водоспоживання і є достатнім. Знезараження води пропонується здійснювати з використання змішаних оксидантів (ТОВ «ОНІКО УКРАЇНА»).

До складу споруд ДВС №2 мають входити: артезіанська свердловина з НС І підйому (існуюча), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, регулююча ємність – водонапірна вежа Рожновського (існуюча), запасна ємність – 2 пожежних резервуари, НС ІІ підйому з двома протипожежними насосами. Наявність двох джерел в схемі водопостачання обумовлена рельєфом населених пунктів та планувальними рішеннями і дозволяє отримати більш рівномірний розподіл води по мережі та надходження її до споживачів. У відповідності до п.9.1.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 система водопостачання яка належить до ІІІ категорії надійності повинна налічувати 1 резервну свердловину, яка має бути влаштована в с. Чернихів у відповідності до розробленої раніше проектної документації. Всі споруди існуючих ділянок водозаборів мають бути обстежені компетентними установами із складанням відповідних актів, згідно яких повинні розроблятись заходи щодо реконструкції, ремонту, модернізації, тощо. Мережа водопроводу с. Чернихів передбачається кільцевою з можливістю промивки та дезінфекції. Трубопроводи рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR21 ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

Розрахункова кількість одночасних пожеж у селі Чернихів – 1 пожежа. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння громадських будівель та будівель виробничого призначення - 10л/с (т.4; т.5 ДБН В.2.5-74:2013 ). Необхідний об’єм води на пожежогасіння визначається з огляду на тригодинне гасіння пожежі і складає 108 м3. Отримання даного обсягу води безпосередньо з джерела водопостачання технічно неможливо, тому у відповідності до п.6.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 проектом передбачено влаштування запасних пожежних ємностей – двох заглиблених резервуарів на ділянці ДВС №2, що реконструюється. Там же передбачається влаштування заглибленої насосної станції з пожежними насосам (1 робочий, 1 резервний). Робота насосів має бути автоматизована. В якості пожежних резервуарів пропонується застосування ємностей з склопластику вітчизняного виробництва, які широко використовуються для зберігання питної води. Визначення розмірів резервуарів та продуктивності насосів здійснюється на підставі гідравлічних розрахунків та техніко-економічного аналізу системи водопостачання та визначеного режиму її функціонування на подальших стадіях розробки містобудівної документації.


Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, які мають бути встановлені на кільцевій розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів на максимальній відстані 150 м. один від одного. Основні місця для установки пожежних гідрантів запропоновані на схемі «Водопровід та каналізація». Для села пропонується застосування наземних пожежних гідрантів з безколодязним обладнанням запірною арматурою. Наземні гідранти мають привабливий вигляд, їх локація легко визначається. Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті складає 72 години.

В комплексній програмі розвитку меліорації Тернопільської області поставлено завдання щодо реконструкції осушувальних систем та поліпшення екологічного стану осушених земель. Необхідність та обсяги поливання прилеглих сільськогосподарських угідь вирішується спеціалізованим установами виходячи з типу рослинництва.

Важливою умовою забезпечення сталого водопостачання села є встановлення ефективного режиму утримання та обслуговування мереж та споруд водопроводу. Це стосується врегулювання питання власності та передачі майна в обслуговування, вибору організаційно-правової форми оператора водопостачання, розрахунку та встановлення плати за воду. Зростання бюджетних можливостей об’єднаних громад має мінімізувати фінансове навантаження домогосподарств щодо розвитку централізованого водопостачання та зробити внесок для підключення до мережі доступним всім верствам населення.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання села Чернихів можна визначити як такі: 

· аудит та оптимізація схеми водопостачання населеного пункту;

· реконструкція/модернізація існуючих водопровідних споруд;

· заміна насосного обладнання на сучасне та енергоощадне; 

· санація існуючих трубопроводів;

· облаштування ємностей зберігання протипожежного запасу води;

· повне охоплення житлового фонду (на кінець розрахункового строку) системою централізованого водопроводу з обладнанням домогосподарств приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом;

· впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу водопостачання:

· гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання. 

6. КАНАЛІЗАЦІЯ


У відповідності до положень п.6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд біологічного очищення.


Виходячи з того, що в межі села відсутні вільні ділянки для очищення зворотних вод методом біофільтрації, в якості основної споруди для глибокого очищення стоків пропонується використання блочно-модульної установки біологічного очищення типу «BIOTAL-150» вітчизняного виробництва. Дана установка розрахована на очищення розрахункового об’єму стоків с. Чернихів (88,9 м3/добу), с. Плесківці (26,6 м3/добу) з перспективою доправлення на очисні споруди стоків села Глядки. Технологічні модулі установки розмішуються в герметичному заглибленому або напівзаглибленому. залізобетонному резервуарі розміром 10,5 х12,5м.


Робота установки повність автоматизована і не потребує постійної присутності персоналу. В разі зменшення обсягів або припинення надходження стоків установка автоматично переходить на економний режим роботи. Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 22.10.2-2019 №12.2-18-1/24093, необхідною умовою застосування установки є забезпечення санітарно-захисної зони розміром 15м. В даному випадку осад та надлишковий мул, який утворюється в процесі роботи, тимчасово зберігається в герметичній ємності установки і періодично видаляється асенізаційним транспортом для подальшої утилізації на каналізаційних очисних спорудах м. Тернопіль. Технологічна схема дозволяє влаштування приміщення для механічного зневоднення осаду та надлишкового активного мулу. Це дозволяє вторинне використання стабілізованого мулу в якості добрива, але потребує збільшення розмірів санітарно-захисної зон до 50м. Очищені зворотні води після обов’язкового знезараження змішаними оксидантами передбачається скидати до водного об’єкту (при погодженні з місцевими регулюючими органами).


Скидання зворотних вод здійснювати русловим розсіюючим випуском для урахуванням вимог санітарних норм до розбавлення зворотних вод у водоймі. З огляду на велику протяжність та рельєф населеного пункту, в схемі каналізації задіяні каналізаційні насосні станції підкачки колодязного типу. Використання споруд КНС дозволяє зменшити глибину залягання самопливних трубопроводів та здійснити перекачку стоків до блочно-модульної очисної установки. За гідрогеологічними вимогами КНС передбачені в найбільш низьких точках рельєфу з високим рівнем стояння ґрунтових вод, що потребує надійної гідроізоляції підземних частин споруд. Самопливну каналізаційну мережу рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR17 ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Колодязі - з пластику (ДСТУ Б-ЕN 1359-2:2012) або залізобетону. Залізобетонні оглядові колодязі повинні мати антикорозійний захист від газової корозії з полімерних матеріалів.


При подальшій розробці проектної документації застосування блочно-модульної установки біологічного очищення стоків необхідно зважати на регламентування місця локалізації очисних споруд та розмір захисних зон, гідрогеологічні умови ділянки, специфічні особливості технології, ступінь участі людини в роботі системи водоочищення та простота її експлуатації, капітальні та експлуатаційні затрати. Дана робота виконується спеціалізованими проектними установами на подальших стадіях розробки містобудівної документації. При цьому, в проектних рішення щодо влаштування централізованої мережі каналізації в села мають бути надані технології, прийнятні соціально та фінансово. Громада має створити підрозділ з експлуатації мереж і споруд водовідведення. Його фахівцям необхідно пройти технічне навчання. При утриманні каналізаційних мереж і споруд у належному стані з дотриманням розмірів санітарно-захисних зон, запропонована схема водовідведення є водоохоронною і дозволить поліпшити екологічну обстановку території. Можливість спільного відведення та очистки побутових та виробничих стічних вод має визначатися в залежності від їх складу з урахуванням техніко-економічних показників та санітарно-гігієнічних вимог на подальших стадіях проектування. Утилізація відходів свиноферми с. Плесківці повинна відбуватись на території даного господарства на спорудах анаеробної біоферментації. Органічні відходи, які пройшли процес бродіння в анаеробних умовах, можуть використовуватись в якості органічного добрива.
Таблиця 21. Розрахунок обсягів водоспоживання та каналізації на розрахунковий строк
	Споживачі
	Одиниця виміру
	Кількість споживачів(за добу)
	Норма витрат води, л/добу
	Коеф. добової нерівно-мірності Кдоб max
	Розрахункові витрати води, м3/добу 



	Вода питної якості (господарчо-питні потреби)
	
	
	
	
	

	с. Чернихів
	особа
	370
	150
	1,3
	72,15

	Стаціонарна рекреація
	ліжко
	60
	150
	1,3
	11,7

	Цегельний завод
	робітник
	20
	25
	1,3
	0,65

	Млин:
	робітник
	5
	25
	1,3
	0,16

	борошномельний комплекс вальцевий
	одиниця
	1
	960
	1,3
	1,25

	Разом:
	
	
	
	
	85,91

	Невраховані витрати
	
	
	5%
	
	4,29

	Разом вода питної якості:
	
	
	
	
	90,02

	Технічна вода (технологічні потреби підприємства)
	
	
	
	
	

	Виробництво цегли
	одиниця
	1000
	600
	1,3
	7,80

	Обсяг стічних вод
	
	
	
	
	88,90

	Витрати води на благоустрій території населеного пункту
	осіб
	370
	40
	
	14,80



Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

· визначення оптимальної схеми повної біологічної очистки стоків населеного пункту;

· проектування та будівництво мереж та споруд з дотриманням розміру відповідних захисних зон;

· забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення населеного пункту централізованою каналізацією;

· впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу очищення стічних вод;

· гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи каналізації.

7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ


Даною документацією пропонується розглядати санітарне очищення с. Чернихів як складову частину загальної схеми санітарного очищення населених пунктів Тернопільської МТГ. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з усіх ділянок населеного пункту визначено відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 т.11.2 і надано в таблиці 22.

Таблиця 22. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття у с. Чернихів
	
	Розрахункова одиниця
	Кількість споживачів
	Середньорічна норма утворення ТПВ на розрахункову одиницю
	Розрахунковий об’єм утворення ТПВ

	
	
	
	кг
	м3
	тис. т/рік
	тис. м3/рік

	Житлові будинки садибної забудови
	1 мешк.
	370
	350 ,0
	2,50
	0,13
	1,0

	Сміття з удосконаленого покриття доріг
	1 м2 площі

	24000
	5
	0,008
	0,12
	0,2

	Разом:
	
	
	
	
	0,25
	1,2



Малашовецьке звалище ТПВ експлуатується з 1977 року. Площа звалища складає 12,60 га, з них «робочої» - 3,00 га. Заповнення робочої площі звалища складає 70%. Витримана санітарно - захисна зона 500м. Здійснюється спостереження за станом підземних вод за допомогою контрольно-спостережних свердловин. З 2011 року проводиться рекультивація частини території звалища («робочої» площі в 3,00 га), на даний час рекультивовано близько 70% даної території звалища.


Зважаючи на необхідність поліпшення екології довкілля та складність надання нових земельних ділянок для влаштування полігонів накопичення ТПВ передбачається будівництво підприємства промислової переробки ТПВ на території Малашовецького звалища де також будуть перероблятись відходи з ділянок с. Чернихів.

Збирання побутових відходів пропонується здійснювати в пересувні «євроконтейнери», які встановлюються на спеціально відведених та облаштованих майданчиках. Конструкція контейнерів має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ, яке здійснюється власниками відходів у відповідності до чинного законодавства. Кількість та сумарний об’єм контейнерів визначаться наступними стадіями проектних робіт. У спеціально відведеному місці передбачено встановлення контейнеру для великогабаритних відходів. Вивезення відходів здійснюється спеціальним автотранспортом підприємства, яке визначено за результатами процедури державних закупівель. Наразі це ТОВ «КВАРТАЛ-Л».


Для збирання ТПВ, які можуть бути використані для повторної переробки пропонується відновлення та розвиток мережі пунктів приймання вторинної сировини, та небезпечних відходів від населення (відпрацьовані акумуляторні батареї, люмінесцентні лампи, тощо) для подальшої їх передачі на спеціалізовані підприємства з метою переробки та знешкодження. Ділянка пункту приймання вторинної сировини визначається схемою санітарного очищення і облаштовується згідно з положеннями п.11.2 ДБН Б.2.2-12: 2019. Проблема утилізації рідких відходів буде вирішена із здійсненням максимального охоплення домогосподарств села мережею централізованої господарчої каналізації та побудовою очисних каналізаційних споруд. З огляду на відсутність вільних ділянок та неможливість забезпечення нормативної відстані в 300м від будівель, притулок для тимчасового утримання безпритульних тварин в с. Чернихів не передбачається. Даний об’єкт визначеної ємкості буде розташовано в іншому селі Тернопільської МТГ.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Чернихів можна визначити як такі :

· забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою з розробкою спеціалізованої схеми санітарного очищення;

· влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ;

· розбудова мережі пунктів прийому вторинної сировини;

· проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології навкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту. 

Прийняття остаточного рішення щодо схеми санітарного очищення є пріоритетом органів місцевої влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ


Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.


У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

· виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»;

· розробити проект встановлення межі села;

· виконати детальні плани площадок нової садибної забудови;

· провести інвентаризацію земель села;
· розробити проекти встановлення прибережних захисних смуг.
ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
	
	Показники
	Одиниця виміру
	Існуючий стан (01.01.2020)
	Розрахунковий строк (01.01.2041)

	1
	Населення
	осіб
	383
	370

	2
	Територія, усього
	га
	120,2
	141,0

	
	одноквартирна (садибна) забудова
	га
	60,6
	81,8

	
	резерв садибної забудови
	га
	0,0
	22,5

	
	землі промисловості, технічної інфраструктури, транспорту та зв’язку
	га
	0,0
	12,2

	
	землі громадської забудови
	га
	2,0
	3,8

	
	землі для відпочинку
	га
	0,0
	0,5

	
	вулично-дорожня мережа
	га
	5,8
	1,4

	
	кладовища
	га
	2,0
	2,4

	
	зелені насадження
	га
	0,3
	3,2

	
	із них загального користування
	га
	0,0
	1,9

	
	сільськогосподарські землі
	га
	33,8
	0,0

	
	заболочені землі
	га
	6,0
	0,0

	
	відкриті землі з незначним рослинним покривом
	га
	11,2
	0,7

	
	акваторії
	га
	0,5
	0,5

	3
	Житловий фонд (весь садибний)
	тис. м2
	9,6
	20,5

	
	
	кількість будинків
	221
	330

	
	середня житлова забезпеченість населення загальною площею
	м2 на людину
	25,1
	55,4

	5
	Нове житлове будівництво (садибне), всього
	тис. м2
	((
	10,9

	
	
	кількість будинків
	((
	109

	6
	Об’єкти громадського обслуговування:
	
	
	

	· 
	Заклади дошкільні освіти, всього
	місць
	30
	30

	
	Заклади загальної середньої освіти, всього
	місць
	190
	190

	
	ФАПи
	об’єкт
	1
	1

	
	пожежні депо, всього
	об’єкти
	((
	1

	
	
	автомобілі
	((
	1

	7
	Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту
	
	
	

	
	Загальна довжина вулиць, в т.ч.
	км
	5,0
	11,0

	
	- головних
	км
	4,0
	4,0

	
	- житлових 
	км
	1,0
	7,0

	
	Щільність вулиць
	км/км2
	4,2
	7,8

	
	Загальний рівень автомобілізації, з них:
	машин на 1 тис. осіб
	230
	285

	
	легкові автомобілі (в т.ч. індивідуальні) 
	машин на 1 тис. осіб
	230
	285

	
	Кількість місць зберігання легкових автомобілів
	машино-місць
	((
	32

	
	відкриті автостоянки 
	машино-місць
	((
	32

	8
	Інженерне обладнання:
	
	
	

	
	Водопостачання
	
	
	

	
	Сумарний відпуск води:
	тис.м3/добу
	0,007
	0,09

	
	Потужність головних споруд водопроводу
	тис.м3/добу
	((
	0,09

	
	Каналізація
	
	
	

	
	Загальне надходження стічних вод
	тис.м3/добу
	((
	0,089

	
	Сумарна потужність очисних споруд 
	тис.м3/добу
	((
	0,089

	
	Електропостачання
	
	
	

	
	Сумарне споживання електроенергії
	млн. кВт(годин на рік
	((
	0,896

	
	Потужність джерел покриття електричних навантажень
	тис. кВт
	((
	0,144

	
	Теплопостачання
	
	
	

	
	Потужність централізованих джерел тепла, усього
	МВт
	((
	((

	
	Подача тепла, усього
	МВт
	((
	1,05

	
	Газопостачання
	
	
	

	
	Споживання газу, усього
	млн. м3/рік
	((
	1,60

	9
	Інженерна підготовка та захист території
	
	
	

	
	Протиерозійні заходи
	га
	((
	0,74

	
	Влаштування дренажу
	км
	((
	0,28

	
	Захист від підтоплення
	га
	((
	19,9

	
	Ліквідація заболоченостей
	га
	((
	2,1

	
	Розчистка водних об’єктів 
	км/га
	((
	2,0/0,6

	
	Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/
	од.
	((
	17

	
	Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови)
	га
	((
	4,5

	
	Дощова каналізація
	км
	((
	7,5

	
	Локальні очисні споруди дощової каналізації
	об’єкт
	((
	3

	10
	Санітарне очищення території
	
	
	

	
	Обсяги твердих побутових відходів, всього
	тис. т/рік
	0,23
	0,25

	
	Сміттєпереробне підприємство

	
	
	

	
	· кількість
	одиниць
	((
	1

	
	· потужність 
	тис. т/рік
	((
	76

	
	Звалища 
	
	
	

	
	· кількість
	одиниць
	1
	((

	
	· площа
	га
	12,6
	((

	
	Полігони

	
	
	

	
	· кількість
	одиниць
	((
	1

	
	· площа
	га
	((
	39,2


ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

V. ДОДАТКИ
� відвідує дітей.


� діти 6 – 16 років.


� від загальної кількості школярів 


� Дані надано в проекті «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ,ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)


� Дані надано в проекті «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ,ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)





PAGE  

