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ПЕРЕДМОВА


Містобудівна документація «Генеральний план с. Глядки Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору від 11.06.2021 №156 «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради», укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №7/30/15.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).


У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю попереднього генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.


Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та ін.), а також інших нормативних документів.

При розробленні генерального плану була врахована розроблена містобудівна документація:
·  «Схема планування території Тернопільської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2017 р.);

· «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ,2019 р.);
· «Генеральний план житлової забудови в урочищі «Буди» с. Глядки Чернихівської сільської ради Зборівського району» (ТзОВ «Творча майстерня «Стилобат», м. Тернопіль, 2010 р.).

Також були використані інші матеріали, надані старостою с. Глядки, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.


Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2021.


Розрахунки етапу генерального плану виконані на строк до 01.01.2041.


Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 29.06.2021 №14051-Ю).

У зв’язку із відсутністю даних земельного кадастру була використана інформація Публічної кадастрової карти України..


Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села. 

1. ПРОЕКТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ


Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність населення с. Глядки приймалася у 250 осіб.
2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На розрахунковий строк чисельність населення у працездатному віці прогнозується біля 112 осіб, що майже дорівнює існуючій.


Зайнятість працездатного населення села в економічній діяльності залежатиме від інтенсифікації соціально-економічних процесів у зв’язку із входженням села Глядки до Тернопільської міської територіальної громади, що позитивно вплине на інвестиційну привабливість села та розміщенню об’єктів господарювання.


Прогнозується, що і наділі значна частина робочої сили села працюватиме за межею села, переважно в центрі Тернопільської МТГ – м. Тернопіль.


У перспективній структурі економічної діяльності в межі села домінуватиме мале підприємництво, що є невід’ємним елементом ринкової системи господарювання.

Відповідно класифікації підприємств це будуть мікропідприємства з  середньою кількістю працівників — до 10 осіб.

На розрахунковий строк передбачаються нові місця прикладання праці:

· товарне сільськогосподарське виробництво на території існуючого господарського двору (орієнтовно 10 робочих місць);
· 2 готелі загальною ємністю у 35 місць (орієнтовно 10 осіб обслуговуючого персоналу);
· заклад дошкільної освіти на 15 місць (орієнтовно 3 – 5 педагогічно-виховного персоналу);

· рекреаційний комплекс (відкриті плавальні басейни, відкриті спортивні майданчики з тимчасовими об’єктами торгівлі та харчування) - орієнтовно 8 -10 осіб персоналу

Враховуючи існуючу кількість робочих місць в селі та нові робочі місця чисельність населення в економічній діяльності в межі села може скласти близько 55 - 60 осіб (близько ½ населення у працездатному віці). Це дозволить зменшити частку працездатного населення, що працює за межею села.
3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД


Генеральним планом передбачається розміщення тільки одноквартирної (садибної) забудови. Враховуючи входження села Глядки до складу Тернопільської міської громади земельні ділянки в селі зможуть отримувати мешканці всіх населених пунктів громади, включаючи мешканців центру громади – міста Тернопіль.

Нове житлове будівництво (одноквартирне садибного типу) передбачається на території біля 8,8 га. Це 59 ділянок при середньому розмірі ділянки під будівництво у 0,15 га.
Таблиця 1. Ділянки нового садибного будівництва

	Перелік ділянок 
	Територія
	Кількість будинків
	Житловий фонд
	Населення

	
	га
	одиниць
	тис. м2
	осіб

	Ділянка №1
(для постійного населення)
	1,65
	11
	1,1
	22

	Ділянка №2
(для тимчасового населення)
	7,15
	48
	4,8
	96

	ВСЬОГО
	8,80
	59
	5,9
	118



Обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 5,9 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі). При цьому для постійних мешканців села (наявне населення) новий житловий фонд становитиме 1,1 тис м2, близько 4,4 тис. м2 для тимчасових мешканців села.

Житлова забезпеченість по селу на розрахунковий строк зросте на 6,3% до 30,02 на одну особу у порівнянні з 28,1 м2 станом на сьогодні.
Таблиця 2. Динаміка житлового фонду по с. Глядки на розрахунковий строк

	Показники
	Одиниця виміру
	Кількість

	1. Населення наявне (постійне)
	
	

	· існуюче
	осіб
	228

	· проектне
	осіб
	250

	2. Існуючий житловий фонд
	кількість будинків
	127

	
	тис. м2 загальної площі
	6,4

	3. Нове будівництво
	кількість будинків
	59

	
	тис. м2 загальної площі
	5,9

	з нього для наявного населення
	кількість будинків
	1,1

	
	тис. м2 загальної площі
	11

	4. Проектний житловий фонд
	кількість будинків
	330

	
	тис. м2 загальної площі
	11,9

	з нього наявного населення
	кількість будинків
	138

	
	тис. м2 загальної площі
	7,5

	5. Житлова забезпеченість
	
	

	· існуюча
	м2/особу
	28,1

	· проектна
	м2/особу
	30,0


4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури села запроектовано розміщення об’єктів обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення.

Заклади освіти


Заклад дошкільній освіті в селі відсутній. Проектом передбачена будівництво закладу дошкільної освіти проектною ємністю 15 місць.


Заклади загальної середньої освіти в селі відсутні. Діти шкільного віку відвідують заклад середньої освіти І – ІІ ступеню у с. Чернихів (340 місць за проектом, відвідує 80 дітей), підвіз до якого здійснюється шкільним автобусом. 
Заклади охорони здоров’я

У селі послуги щодо охорони здоров’я надає ФАП. Інші медичні послуги населення буде отримувати у м. Тернопіль та с. Чернихів (амбулаторія).
Фізкультурно-спортивні заклади


У селі відсутні фізкультурно-спортивні об’єкти (спортивний зал, басейн). Передбачається, що у зв’язку із входженням села Глядки до Тернопільської міської територіальної громади мешканці села відвідуватимуть басейни та спортивні заклади, розташовані на території громади.

Заклади культури і мистецтва


У с. Глядки культурно-мистецькі послуги надає сільська бібліотека (4,5 тис. томів книг), а також клуб ємністю 80 місць. Розвиток щодо закладів культури і мистецтва не передбачається.
Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.


Представлені одним магазином продовольчих та непродовольчих товарів загальною площею 50 м2. Передбачається, що в рекреаційному комплексі буде заклад харчування та торгівлі (сезонного функціонування).
Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.


Розвиток цих організацій та установ не передбачається. Потребу щодо кредитно-фінансового обслуговування населення села буде отримувати в центрі громади – м. Тернопіль.
Установи житлово-комунального господарства.


У селі відсутні дані установи, зокрема громадські вбиральні загального користування. На розрахунковий строк передбачено будівництво 2 готелів ємністю у 35 осіб.
5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)


У селі відсутня пожежна частина, обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в м. Зборів та м. Тернопіль.


Відповідно вимог ДСТУ 8767 та таблиці 15.1 ДБН Б.2.2-12:2019 у селі необхідно розмістити пожежне депо на 1 пожежний автомобіль (автоцистерну). Враховуючи невеликі розміри села та радіус обслуговування по дорогах загального користування, генеральним планом передбачається розмістити пожежне депо на перехресті вул. Лісова та вул. Горішня.


Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 необхідна під пожежні депо площа складає 0.3 - 0.6 га на об’єкт. Пріоритетність будівництва нового пожежного депо вирішується планами соціально-економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади.
6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

У генеральному плані визначено основні принципи напрямки організації та функціонального призначення території.


При визначенні стратегії функціонального та територіального розвитку села, насамперед, бралися до уваги його природно-кліматичні умови, існуюча, історично сформована планувальна структура, містобудівні інтереси й потреби місцевої громади, проблеми розвитку населеного пункту.


Враховуючи інженерно-геологічні фактори та планувальні обмеження, що діють на території села, а також наявність незабудованих територій, які дають можливість містобудівного розвитку та раціонального використання території села, генеральним планом передбачається:

· функціональне зонування території;

· пропозиції щодо організації інженерної інфраструктури;

· заходи з інженерної підготовки та благоустрою території;

· заходи з охорони довкілля.


Проектом передбачається: упорядкування планувальної структури села та його основних елементів – функціональних зон; раціональна організація вулично-дорожньої мережі з врахуванням перспективної зміни транспортних потоків за межею сельбищної зони; пропозиції щодо організації системи обслуговування місцевого населення; інженерне обладнання, інженерна підготовка та захист території; основні містобудівні заходи щодо охорони довкілля.


Містобудівне освоєння населеного пункту передбачається, як за рахунок внутрішньо сільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходилися у підпорядкуванні територіальної громади.


Генеральним планом передбачається територіальний розвиток населеного пункту в західному і східному напрямку за рахунок включення в межу села біля 2,5 га земель територіальної громади, що відносяться переважно до земель сільськогосподарського призначення і не відносяться до особливо цінних земель 


Проектом передбачається створення функціональних зон: житлово-громадської забудови; виробничої зони; зони озеленених територій.

Зона житлово-громадської забудови. 

Житлова забудова є головним елементом розвитку села. Нове житлове будівництво передбачається на територіях загальною площею 8,8 га (59 ділянок) при середньому розмірі земельної ділянки у 0,15 га. На цих ділянках передбачається розселення наявного (постійного) та тимчасового населення.


Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом враховані території під житлове будівництва цієї категорії населення.


Враховуючи невизначеність часу проведення ОСС (АТО), кількості її учасників, в існуючій межі села, проектом передбачено резерв житлової забудови на півдні села на території площею близько 15,3 га та резерв відповідно  містобудівної документації «Генеральний план житлової забудови в урочищі «Буди» с. Глядки Чернихівської сільської ради Зборівського району» у 10,4 га.

В районах проектної садибної житлової забудови передбачені території громадської забудови для розміщення об’єктів первинного обслуговування населення.


Громадська забудова формується в центральній частині села по вулицях Зелена та Незалежності на основі існуючих та проектних будівель громадської забудови, житлової забудови та зелених насаджень загального користування.


На розрахунковий період запроектовано заклад дошкільної освіти по вулиці Проектна №5 на межі існуючої та проектної садибної забудови. На території будинку культури сформована зона зі спортивними майданчиками, баскетбольним та футбольним полем. Між вулицями Лісовою та Горішньою зарезервована ділянка громадської забудови під пожежне депо. По вулиці Проектна № 4 пропонується зміна цільового призначення ділянка (код 01.01: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) під житлово-громадську забудову, а також поруч неї запроектовано сквер та готель.

Для розміщення приїжджого населення (відпочивальників), які користуватимуться природним потенціалом територій навколо села (відпочинок на березі р. Серет) запроектовано 2 готелі: по вул. Над ставом (площа ділянки 0,33 га) та вул. Проектна №4 (площа ділянки 1,6 га).


Також на площі 1,1 га запроектована пляжна відпочинкова зона з відкритими басейнами та спортивними майданчиками, що має вихід до Сирецького гідрологічного заказника.

Території нової громадської забудови запроектовані на площі близько 6,1 га.


Даним проектом виявлені та зафіксовані нормативні санітарно-захисні зони виробничих об’єктів; намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення довкілля.


Зона озеленених територій. На даний час зелені насадження загального користування відсутні. На розрахунковий строк запроектовано близько 1,0 га зелених насаджень загального користування.

6.2. МІСТОБУДІВНІ ОБМЕЖЕННЯ 

Враховуючи, що с. Глядки не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) не визначаються.


Генеральним планом в селі Глядки пропонується розвиток сельбищної забудови згідно до п. 6.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019. В якому визначена, що максимально допустима висота (поверховість) житлової забудови визначається від чисельності насадження та класифікації населеного пункту:– сільські населені пункти чисельністю до 1000 осіб – виключно садибна забудова до чотирьох поверхів, тому блакитні лінії - лінії обмеження висоти та силуету забудови проектом не визначаються. Глядки не відноситься до історичних пунктів, тому історико-архітектурний опорний план не розробляється і не визначаються зони охорони пам’яток які регламентують висотність забудови.


Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після встановлення і винесення меж в натуру скверів та зелених зон загального користування і віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування.

6.3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Глядки не відносяться до історичних населених місць України і не потребують розробки історико-архітектурного опорного плану.

На околиці села, в межах заплави річки Серет, знаходиться об’єкт природно заповідного фонду Серетський гідрологічний заказник.

6.4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Генеральним планом запроектовані зелені насадження загального користування в кварталах існуючої та проектної житлової забудови площею 1,0 га:

· сквер між вул. Над ставом і Проектна №4 за готельним комплексом  – 0,1 га;

· бульвар між Проектна № 5 і вул. Над ставом – 0,3 га;

· сквер по вул Над ставом поряд з новим кварталом житлової забудови в урочищі «Буди»  – 0,6 га,

6.5. КЛАДОВИЩА

В межі села розташовано діюче кладовище по вул. Стрілецька, яке використовується під традиційні поховання, загальною площею 1,5 га. Цвинтар заповнений на 60%.

Відповідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 69 Додаток Е.4 – площа земельної ділянки кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах розраховується відповідно на 1000 жителів 0,1 га) на розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,03 га, вільна частина існуючого кладовища 0,6 га достатньо для традиційних поховань на розрахунковий строк.
Проектом передбачається резерв нового кладовища у південно-східному напрямку від існуючого кладовища  площею 0,4 га, що задовольняє потребу в території для традиційного поховання як на розрахунковий строк, так і на поза розрахунковий період.

Розташування кладовищ підлягає погодженню з місцевими установами Держпродспоживслужби.

7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.


В межу села включаються території площею біля 0,8 га. 

 
Проектна площа території с Глядки складе біля 150,8 га.


Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в проектній та існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських та відкритих земель під:

· нову садибну забудову на площі 8,8 га; 

· резерв житлово-громадської забудови на площі 25,7 га; 

· нову громадську забудову на площі 6,1 га; 
· будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 8,5 га; 

· озеленення на площі 2,9 га, із них 1,0 га зелених насаджень загального користування.

Таблиця 4. Орієнтовне використання земель с. Глядки
	Функціональне використання земель
	Існуючий
стан
	Приєднується
	Трансформація («-» вибуття; «+» нові)
	Розрахунковий строк

	
	га
	га
	га
	га

	1. Забудовані землі:
	48,6
	
	+52,4
	101,6

	садибна житлова забудова
	43,7
	
	+8,8
	52,5

	резерв житлово-громадської забудови
	0,0
	
	+25,7
	25,7

	землі громадської забудови
	0,4
	
	+6,1
	6,5

	виробничі території
	0,6
	
	
	0,6

	вулиці, проїзди
	2,0
	
	+8,5
	10,5

	кладовища
	1,3
	0,2
	+0,4
	1,9

	зелені насадження
	
	
	+2,9
	2,9

	із них загального користування
	
	
	1,0
	1,0

	зона відпочинку,пляж
	0,6
	0,4
	
	1,0

	2. Незабудовані землі:
	101,4
	
	
	49,2

	сільськогосподарські землі
	54,4
	
	-14,8
	39,6

	відкриті землі з незначним рослинним покривом
	45,75
	0,2
	-37,6
	8,35

	ліси
	1,2
	
	
	1,2

	акваторії
	0,05
	
	
	0,05

	УСЬОГО
	150,0
	2,5
	
	150,8


8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
Автомобільні дороги


Зовнішні транспортні зв’язки с.Глядки, і надалі забезпечить автодорога місцевого значення С 200707 Курівці – Іванківці, ділянки виходів автодороги з села передбачено до реконструкції з розширенням проїзної частини 6,0 - 7,0 м.

В межі с. Глядки ділянка місцевої автодороги С200707 забезпечить функції головної вулиці.
Вулична мережа


Виходячи із запроектованої планувальної структури генеральним планом прийнято певну схему та класифікацію місцевих вулиць, яка забезпечить оптимальні функціональні зв'язки між житловими ділянками с. Глядки.

Технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції місцевих вулиць прийняті згідно з ДБН В.2.3-5:2018 (п 5.1.1) і ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 10.7.6).

Таблиця 5. Запроектовані технічні параметри головних та житлових вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва по с. Глядки
	Найменування
вулиць
	Проїзна
частина
існуюча
	Проїзна
частина
	Ширина
червоних ліній
	Довжина
ділянки
рекон-струкції
	Довжина ділянки будівництва

	
	м
	м
	м
	
	

	Головні вулиці
	
	
	
	
	

	Центральна - Молодіжна
	5,0-6,0
	7,0
	15,0
	1,0
	1,0

	Житлові вулиці
	
	
	
	
	

	Горішня
	3,0
	5,5
	12,0
	0.8
	-

	Горішня №1
	3,0
	5,5
	12,0
	0,1
	-

	Горішня №2
	3,0
	5,5
	12,0
	0,1
	-

	Горішня №3
	-
	5,5
	12,0
	-
	0,2

	Бесарабія
	3.0
	5,5
	12,0
	0,2
	-

	Лісова
	3,0
	5,5
	15,0
	0,5
	1,3

	Зелена Долина
	3,0
	5,5
	15,0
	0,2
	-

	Бічна
	3,0
	5,5
	12,0
	0,1
	-

	Над ставом
	4,0
	5,5
	15,0
	1,1
	2,6

	Проектна №1
	-
	5,5
	15,0
	-
	0,4

	Проектна №2
	-
	5,5
	15,0
	
	0.3

	Проектна №3
	-
	5,5
	15,0
	-
	0,7

	Проектна №4
	-
	5,5
	15,0
	-
	1,0

	Проектна №5
	-
	5,5
	15,0
	-
	0,5

	Проектна №6
	-
	5,5
	15,0
	-
	1,1

	Проектна № 7
	-
	5,5
	15,0
	-
	0,4

	Проектна №8
	-
	5,5
	15,0
	
	0,2

	Разом
	-
	-
	
	3,1
	6,4

	Всього
	
	
	
	4,1
	7,4



Загальна довжина вулиць – 11,5 км , з них 2,0 км – головні, 9,5 км – житлові. Ділянки нового будівництва –7,4 км (головні–1,0 км, житлові – 6,4 км), ділянки реконструкції вулиць: головні – 1,0 км, житлові – 3,1 км.

Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних – 15,0 м, житлових – 12- 15,0 м.
Автомобільний транспорт


Необхідні автобусні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським автобусом, який проходить по автодорозі місцевого значення С 200707 Курівці – Іванківці.

У межі села існуюча лінія руху автобуса проходить по вулицях Центральній, Молодіжній. Передбачається подовжити лінію руху приміського автобуса по вулиці Над ставом.

Протяжність руху приміського автобуса в межах села становить 2,5 км.

В межі села передбачається благоустрій існуючих автобусних зупинок і будівництво нових.

Частину пасажирських перевезень забезпечить легковий автотранспорт. Орієнтовно загальна кількість автомобілів становить 90 одиниць, з них 80 індивідуальних, 5 відомчих, 5 вантажних. Індивідуальні легкові автомобілі передбачено зберігати за місцем проживання їх власників. Кількість мотоциклів і мопедів орієнтовно становить 10 одиниць.

Обслуговування власників приватних автомобілів села і транзитного транспорту передбачено об’єктами автосервісу: АЗС і СТО, які запроектовані в с. Іванківці, згідно заходів Схеми планування Тернопільської міської територіальної громади.
9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА
9.1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ


Виходячи з розрахунків електричних навантажень схема зовнішнього електропостачання села на розрахунковий строк може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів села в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені генеральним планом, пропонується проведення наступних заходів:

· розподілення електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації;
· на протязі розрахункового строку необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології;
· при забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання.

Положення підстанцій та ліній електропередачі 10 кВ показано на схемі «Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання».
9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ


Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проєкті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий строк складе приблизно 1,83 тис. тонн.

Перспективний розвиток газифікації с. Глядки, з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення садибної забудови, намічується шляхом розбудови газопроводів середнього тиску та, за необхідності, реконструкції існуючого ШРП.
9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ


Виходячи з проектних рішень теплопостачання нової одноквартирної садибної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.
9.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ


Телефонний зв’язок. У с. Глядки АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 140 номерів. 


Телебачення та мережа «Інтернет». На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення та «Інтернет».


Для розвитку телебачення в с. Глядки необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення.
9.5. ВОДОПОСТАЧАННЯ


Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання села Глядки можна визначити як такі: 

· аудит та оптимізація схеми водопостачання населеного пункту з виконанням 

· відповідної проектної документації ;

· реконструкція/модернізація існуючих водопровідних споруд;

· заміна насосного обладнання на сучасне та енергоощадне; 

· санація існуючих трубопроводів;

· облаштування ємностей зберігання протипожежного запасу води;

· повне охоплення житлового фонду (на кінець розрахункового строку) системою централізованого водопроводу з обладнанням домогосподарств приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу і з імпульсним виходом;

· впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу водопостачання:

· гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання. 

9.6. КАНАЛІЗАЦІЯ


Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

· визначення оптимальної схеми каналізування з повним біологічним очищенням стоків населеного пункту;

· проектування та будівництво мереж та споруд з дотриманням розміру відповідних захисних зон;

· забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення населеного пункту централізованою каналізацією;

· впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу очистки стічних вод;

· гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи каналізації.

9.7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ


Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Глядки можна визначити як такі :

· забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою;

· влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ;

· розбудова мережі приймання вторинної сировини;

· запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ;

· проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту.

Прийняття остаточного рішення щодо схеми санітарного очищення є пріоритетом органів місцевої влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

10.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ


На розрахунковий строк комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території села включає: розчищення і благоустрій водних об’єктів; захист від підтоплення; протиерозійні заходи; протикарстові та протипросадні заходи.
10.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ


Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

· відкритий спосіб: по спланованій поверхні, по лоткам проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

· закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво чотирьох окремих систем дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд у кожній системі. Схемою передбачено:

· будівництво колекторів вздовж вулиць, орієнтовно 9,74 км;

· будівництво 4 очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у р. Серет.

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ


Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.


У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

· виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», що набув чинність 01.08.2018;

· виконати детальні плани земельних ділянок нової одноквартирної садибної забудови;

· розробити проект встановлення межі села;

· провести інвентаризацію земель села;
· розробити проекти встановлення прибережних захисних смуг.
12.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
	
	Показники
	Одиниця виміру
	Існуючий стан (01.01.2021)
	Розрахунковий строк (01.01.2041)

	1
	Населення (наявне)
	осіб
	228
	250

	2
	Територія, усього
	га
	150
	150,8

	
	житлова (садибна) забудова
	га
	43,7
	54,2

	
	резерв садибної забудови
	га
	--
	25,7

	
	землі громадської забудови
	га
	0,4
	6,5

	
	виробничі території
	га
	0,6
	0,6

	
	вулично-дорожня мережа
	га
	2,0
	10,5

	
	кладовища
	га
	1,3
	1,9

	
	зелені насадження
	га
	--
	2,9

	
	із них загального користування
	га
	--
	1,0

	
	сільськогосподарські землі
	га
	54,4
	39,6

	
	ліси та лісовкриті площі
	га
	1,2
	1,2

	
	відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом
	га
	45,75
	8,35

	
	акваторії
	га
	0,05
	0,05

	3
	Житловий фонд (весь одноквартирний (садибний))
	тис. м2
	6,4
	12,3

	
	
	кількість будинків
	127
	186

	
	наявного населення
	тис. м2
	6,4
	7,5

	
	
	кількість будинків
	127
	138

	
	тимчасового населення
	тис. м2
	—
	4,8

	
	
	кількість будинків
	—
	48

	
	середня житлова забезпеченість наявного населення загальною площею
	м2 на людину
	28,1
	30,0

	5
	Нове житлове будівництво (садибне)
	тис. м2
	((
	5,9

	
	
	кількість будинків
	((
	59

	
	для наявного населення
	тис. м2
	((
	1,1

	
	
	кількість будинків
	((
	11

	
	для тимчасового населення
	тис. м2
	((
	4,8

	
	
	кількість будинків
	((
	48

	6
	Об’єкти громадського обслуговування:
	
	
	

	· 
	Заклади дошкільні освіти, всього
	місць
	((
	15

	
	Заклади загальної середньої освіти, всього
	місць
	((
	((

	
	ФАПи
	об’єкт
	1
	1

	
	Пожежні депо, всього
	об’єкти
	((
	1

	
	
	автомобілі
	((
	1

	7
	Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту
	
	
	

	
	Загальна довжина вулиць, в т.ч.
	км
	4,0
	11,5

	
	- головних
	км
	1,0
	2,0

	
	- житлових 
	км
	3,0
	9,5

	
	Довжина ліній руху приміського автобусу по вісі вулиць (в межі села)
	км подвійного шляху
	2,0
	2,5

	
	Щільність мережі пасажирського транспорту
	км/км2
	4,2
	2,3

	
	Загальний рівень автомобілізації, з них:
	машин на 1 тис. осіб
	219
	320

	
	· легкові автомобілі (в т.ч. індивідуальні) 
	машин на 1 тис. осіб
	
	

	8
	Інженерне обладнання:
	
	
	

	
	Водопостачання
	
	
	

	
	Сумарний відпуск води:
	тис.м3/добу
	0,007
	0,079

	
	Потужність головних споруд водопроводу
	тис.м3/добу
	((
	0,079

	
	Каналізація
	
	
	

	
	Загальне надходження стічних вод
	тис.м3/добу
	((
	0,079

	
	Сумарна потужність очисних споруд 
	тис.м3/добу
	((
	0,08

	
	Електропостачання
	
	
	

	
	Сумарне споживання електроенергії
	млн. кВт(годин на рік
	((
	0,550

	
	Потужність джерел покриття електричних навантажень
	тис. кВт
	((
	0,165

	
	Теплопостачання
	
	
	

	
	Потужність централізованих джерел тепла, усього
	МВт
	((
	((

	
	Подача тепла, усього
	МВт
	((
	1,54

	
	Газопостачання
	
	
	

	
	Споживання газу, усього
	млн. м3/рік
	((
	1,58

	9
	Інженерна підготовка та захист території
	
	
	

	
	Протиерозійні заходи
	га
	((
	37,5/7,4

	
	Захист від підтоплення
	га
	((
	28,0

	
	Берегоукріплення
	км
	((
	0,4

	
	Ліквідація заболоченостей
	га
	((
	10,5

	
	Розчистка водних об’єктів 
	км/га
	((
	3,2/7,3

	
	Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/
	од.
	((
	3

	
	Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови)
	га
	((
	4,9

	
	Дощова каналізація
	км
	((
	9,74

	
	Локальні очисні споруди дощової каналізації
	об’єкт
	((
	4

	10
	Санітарне очищення території
	
	
	

	
	Обсяги твердих побутових відходів, всього
	тис. т/рік
	0,093
	0,4

	
	Сміттєпереробне підприємство

	
	
	

	
	· кількість
	одиниць
	((
	1

	
	· потужність 
	тис. т/рік
	((
	((

	
	Звалища 
	
	
	

	
	· кількість
	одиниць
	1
	((

	
	· площа
	га
	12,6
	((

	
	Полігони

	
	
	

	
	· кількість
	одиниць
	((
	1

	
	· площа
	га
	((
	17,50


� Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)


� Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)
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