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ПЕРЕДМОВА


Містобудівна документація «Генеральний план с. Іванківці Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору від 11.06.2021 №156 «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради, укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №730/5.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).


Відповідно до ст.17 п.7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», під час розроблення генерального плану с. Іванківці визначено та враховано державні інтереси.

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.


Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012 та ін.), а також інших нормативних документів.

Крім того були врахована наступна містобудівна документація:
·  «Схема планування території Тернопільської області» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.);

· «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2019 р.);


Також були використані інші матеріали, надані старостою с. Іванківці, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.


Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2021.


Розрахунки етапу генерального плану виконані на строк до 01.01.2041.


Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 26.12.2018 №02.01-669/10).
План сучасного використання території села виконано з урахуванням даних земельного кадастру (лист Тернопільської міської ради від 29.06.2021 №14031-Ю). 

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села. 

1. ПРОЕКТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність постійного населення с. Іванківці, тобто такого, яке на момент перепису постійно проживає на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх, приймалася у 350 осіб.
2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На розрахунковий строк чисельність населення у працездатному віці прогнозується біля 157 осіб (що майже дорівнює існуючій).

Прогнозується, що і надалі значна частина робочої сили села працюватиме за межею села, переважно в центрі Тернопільської МТГ – м. Тернопіль.


На розрахунковий строк передбачаються нові місця прикладання праці:

· розвиток та розширення існуючої виробничо-господарської зони – орієнтовно 10 працівників;

· культурно-освітній та культурно-розважальний центр – орієнтовно 8 осіб;
· краєзнавчий музей (музей, об’єкти культури та дозвілля) – орієнтовно 1 особа
· готель ємністю 18 осіб (орієнтовно 3 особи обслуговуючого персоналу).
· спортивна зона (міні-футбольне поле, волейбольні та баскетбольні майданчики, тощо)  – орієнтовно 3 особи.

· пожежне депо на 2 автомобілі та одну пожежну команду – орієнтовно 4 особи


Таким чином, на розрахунковий строк буде створено додатково 10 робочих місць у виробничо-господарській сфері та 19 місць у сфері обслуговування. 
3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД


Проектом передбачено виділення площадок під одноквартирне будівництво для населення села та тимчасових мешканців. Площадка №1 виділяється для зведення соціального житла для працівників установ та організацій громадського обслуговування (2 ділянки загальною територією 0,34 га). Площадка №2 виділяється для будівництва будинків сімейного типу (2 ділянки по 0,15 га).

Площадка №3 передбачена для зведення одноквартирних будинків (площа ділянки 0,12 га) як для населення села так і тимчасового населення. 

Таблиця 1. Площадки садибного будівництва на розрахунковий строк

	Перелік площадок
	Територія
(нетто)
	Кількість
будинків
	Житловий
фонд
	Населення 

	
	га
	одиниць
	тис. м2
	осіб

	Площадка № 1
	0,34
	2
	0,2
	4

	Площадка № 2
	0,30
	2
	0,4
	24

	Площадка №3:
	5,64
	37
	3,7
	75

	· для наявного населення села
	0,12
	2
	0,2
	5

	· для тимчасового населення
	
	35
	3,5
	70

	ВСЬОГО
	6,28
	41
	4,3
	103



На позарозрахунковий строк передбачений також резерв ділянок під одноквартирне (садибне) будівництво загальною площею 20,1 га.


Таблиця 2. Динаміка житлового фонду та чисельності населення с. Іванківці
	Показники
	Одиниця вимірювання
	Кількість

	1. Населення
	
	

	· існуюче
	осіб
	317

	· проектне (постійне)
	осіб
	350

	2. Існуючий житловий фонд
	тис. м2
	9,0

	
	будинків (квартир)
	171

	3. Нове будівництво
	тис. м2
	4,3

	
	будинків (квартир)
	41

	з нього для наявного населення
	кількість будинків
	6

	
	тис. м2 загальної площі
	0,8

	4. Проектний житловий фонд
	тис. м2
	13,3

	
	будинків (квартир)
	212

	5. Житлова забезпеченість постійного населення 
	
	

	· існуюча
	м2/людину
	28,0

	· проектна
	м2/людину
	36,0


4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури села запроектовано розміщення об’єктів обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення.

Заклади освіти


У с. Іванківці відсутні заклади дошкільної та середньої освіти. Діти шкільного та дошкільного віку відвідують заклади дошкільної та середньої освіти, розташовані у найближчому с. Кобзарівці. 
Заклади охорони здоров’я

У селі відсутні заклади охорони здоров’я. Враховуючи входження села до Тернопільської міської територіальної громади, передбачається, що весь комплекс послуг з охорони здоров(я мешканці села отримуватимуть у селах  територіальної громади, а також у її центрі – місті Тернополі. 
Фізкультурно-спортивні заклади


Фізкультурно-спортивні заклади на території села представлені дитячим майданчиком, а також невпорядкованим футбольним полем та стадіоном. У селі відсутні басейни, спортивні зали та майданчики. На розрахунковий строк передбачено будівництво спортивних майданчиків (футбольне, волейбольне, баскетбольне поля, тощо). 

Заклади культури і мистецтва


У селі культурно-мистецькі послуги надають сільський будинок культури (100 місць). Проектом передбачається реконструкція території колишнього млина, та створення на його базі краєзнавчого музею. Також запроектовано створення культурно-освітнього та культурно-розважального центру. 
Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.


Торгівельна мережа села нараховує один магазин змішаних товарів. У селі відсутні заклади громадського харчування. Проектом передбачено виділення земельних ділянок розміщення громадського центру та культурно-розважального центру, в яких передбачено розміщення підприємств торгівлі та харчування. Послуги цього виду діяльності виконують підприємці-фізичні особи. Це дасть змогу підвищити рівень комфортного проживання, сприятиме розвитку малого бізнесу та діловій активності населеного пункту
Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.


Розвиток цих організацій та установ не передбачається. Потребу щодо кредитно-фінансового обслуговування населення села буде отримувати в центрі громади – м. Тернопіль.

Установи житлово-комунального господарства.


У селі відсутні місця тимчасового розміщення населення (готелі) та громадські вбиральні загального користування. Проектом передбачено розміщення на території села міні-готелю орієнтовною ємністю 18 місць.
5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)

У селі відсутня пожежна частина, обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в Тернопільській міській територіальній громаді.


На розрахунковий строк у селі необхідно розмістити 1 пожежне депо. Згідно вимог будівельних норм передбачається розміщення 1 пожежного депо на 1 основний пожежний автомобіль (автоцистерну) на ділянці площею 0,48 га по вул. Проектна №1.

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 необхідна під пожежні депо площа складає 0,3 – 0,6 га на об’єкт.


Пріоритетність будівництва нових пожежних депо вирішується планами соціально-економічного розвитку села.

6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ
6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕЛА

Розвиток населеного пункту передбачається за рахунок освоєння внутрішньосільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходилися у підпорядкуванні Тернопільської міської територіальної громади, їх впорядкування та раціонального використання 


З метою раціонального використання територій села та створення належних умов для проживання, праці, оздоровлення та відпочинку населення проектом передбачається розвиток населеного пункту за рахунок включення біля 39,77 га земель сільськогосподарського призначення, резервного фонду і земель запасу в існуючу межу села, яка прийнята за АТУ Публічної кадастрової карти України та надана Замовником в електронному виді (лист від 18.08.2021 № 17964-Ю) Землі, що включаються не відносяться до особливо цінних земель. Проєктна площа села Іванківці становитиме 168,77 га.


Проектом передбачається створення функціональних зон:
· сельбищної (житлово-громадської);
· виробничої; 
· сільськогосподарського використання;
· рекреаційної.


Сельбищна зона села складається з житлової забудови та територій установ та організацій громадського обслуговування.

Житлова забудова. Враховуючи існуюче сільське середовище, розвиток нового житлового будівництва в селі передбачається на основі одноквартирної забудови садибного типу. 


Нове житлове будівництво передбачене на 3 площадках площею 6,28 га:

І – вул. Млинська (площа 0,34 га) — під соціальне житло для працівників установ та організацій громадського обслуговування;

ІІ – вул. Відродження (площа 0,30 га) — під соціальне житло для створення двох будинків сімейного типу;

ІІІ – вул. Відродження-вул. Шевченка (площа 5,64 га).


Громадська забудова. На розрахунковий строк нова громадська забудова передбачається на площі близько 3,23 га.


Проектом пропонується: на півдні села по вул. Шевченка розміщення громадського центру (0,18 га), по вул. Проєкта № 1 - культурно-розважального центру (0,84 га), спортивного комплексу (0,16 га) та міні готелю (0,43 га); на сході по вул. Шевченка (розвилка на с. Чернихів) – розміщення культурно-освітнього центру (0,3 га); на розі вулиць Проєктна №5 і №7 – 0,27 га під заклад дошкільної освіти (на поза розрахунковий строк).


Крім того, пропонується створення краєзнавчого музею (0,08 га – вул. Млинська) на території колишнього млина з подальшим оформлення будівлі млина як місцевої пам’ятки науки і техніки..

Виробнича зона села формується у південно-східній частина села на площі у 4,9 га, де пропонується перспективна зміна напрямку виробництва (підприємства V класу шкідливості) та підприємства без екологічних наслідків. У зв’язку з цим генеральний план передбачає для містобудівних потреб включити в проектну межу села дані виробничо-складські території.

Для можливого розміщення виробничих об’єктів у селі зарезервовано біля 7,22 га території.

Рекреаційна зона с. Іванківці формується із зелених насаджень загального користування та фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд. Фізкультурно-оздоровчі території запроектовані по вул. Проєктна № 1 загальною площею 3,08 га (спортивні майданчики - футбольне, волейбольне, баскетбольне поля тощо).

6.2. МІСТОБУДІВНІ ОБМЕЖЕННЯ 

Враховуючи, що с. Іванківці не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) не визначаються.


Генеральним планом в селі Іванківці пропонується розвиток сельбищної забудови згідно до п.6.1.30 ДБН Б.2.2-12:2019 – сільські населені пункти чисельністю понад 1000 осіб – садибна забудова та багатоквартирні житлові будинки висотою до 12 м (до 4-х поверхів включно), тому блакитні лінії, лінії обмеження висоти та силуету забудови проектом не визначаються.


Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після встановлення і винесення меж в натуру скверів та зелених зон загального користування і віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування.

6.3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Іванківці не відносяться до історичних населених місць України і не потребують історико-архітектурного опорного плану.
6.4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Інвентаризація зелених насаджень загального користування в селі останнім часом не проводилася. Згідно даних, що були надані Замовником, на обліку не має зелених насаджень загального користування. 


Проект генерального плану передбачає упорядкування насаджень в існуючих житлових кварталах та створення озеленених території загального користування площею 3,6 га в кварталах проектної та існуючої житлової забудови. Таким чином, на розрахунковий строк площа озеленених територій села становитиме біля 18,39 га.

6.5. КЛАДОВИЩА

Генеральним планом пропонується закриття існуючого кладовища із зменшенням санітарно-захисної зони до 100 м після завершення кладовищенського періоду.

Проектом передбачається нове кладовище у північній частині села площею 0,34 га, що задовольняє потребу в території для традиційного поховання як на розрахунковий строк, так і на позарозрахунковий період.

7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Територіальний розвиток села передбачається за рахунок влючення у проектну межу села 39,77 га: біля 39,54 га території Тернопільської міської територіальної громади (південь, північ села та у центральній частині об’єднуючи існуючу територію с. Іванківці і територію хутора Гребля) та 0,23 га (із північного сходу села ділянка водопровідних споруд, яка розташована на території Мшанецького лісництва (ур. Янковці). Проектна площа території с. Іванківці складе біля 168,77 га.


Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських земель та відкритих земель під:

· нову садибну забудову на площі 1,78 га;

· резерв садибної забудови на площі 19,67 га;

· резерв виробничих та складських територій на площі 0,82 га; 

· нову громадську забудову на площі 1,27 га;

· будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 13,13 га;

· озеленення на площі 10,89 га територій (із них 1,24 га під зелені насадження загального користування).

8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
Автомобільні дороги


Зовнішні транспортні зв’язки села і надалі забезпечать місцеві автодороги: С 200707 Курівці - Іванківці, С 200724 Черніхів – Нестерівці, ділянки виходів місцевих автодоріг передбачені до реконструкції з розширенням проїзної частини з 5,0 м до 6,0 м. У межі села ділянки місцевих автодоріг забезпечать функції головних вулиць.


Загальна довжина вулиць – 10,5 км , з них 1,0 км – головні, 9,5 км – житлові. Ділянки нового будівництва–5,5м (житлові вулиці), ділянки реконструкції вулиць: головні – 1,0 км, житлові – 3,7 км. Ширина червоних ліній вулиць: головних – 20 м, житлових – 12- 15,0 м. 


Потрібні автобусні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським автобусом, який проходить по автодорозі місцевого значення С 201511 автодорога Р-39 - Івачів Горішній - Вертелка - автодорога Р-39. 
9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА
9.1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 


Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови схема зовнішнього електропостачання села може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів села в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови пропонується проведення наступних заходів:

· розподілення електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації. Електричні мережі у межах житлової забудови – ізольовані;
· на протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології;
· при забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10 кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання;
· важливим напрямком вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу є перехід до раціонального поєднання традиційних та нетрадиційних джерел.
9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ


Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проєкті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 1,67 тис. т.

Перспективний розвиток газифікації с. Іванківці, з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення садибної забудови, намічується шляхом прокладання газопроводів високого тиску та будівництва нового ГРП (ШРП).


Даним проєктом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання с. Іванківці у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування. 

9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ


Теплопостачання нової одноквартирної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

9.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ


Телефонний зв’язок. У с. Іванківці АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 360 номерів. 


Для розвитку телебачення в с. Іванківці необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення. Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет, яке легко можливо реалізовувати в системах кабельного телебачення.
9.5. ВОДОПОСТАЧАННЯ


Систему водопостачання села Іванківці пропонується розбудовувати як централізовану з поступовим підключенням до централізованого водопроводу всіх водоспоживачів населеного пункту. 
Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням. Спосіб подачі води комбінований: гравітаційний з влаштуванням насосної станції на ділянці ДВС №1. Джерелом водопостачання визначено підземні води водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Для забезпечення сталого надійного водопостачання в обсязі 86 м3/добу (5,0 м3/годину) пропонується реконструкція існуючих ділянок водопровідних споруд №1 та №2.


До складу споруд ДВС №2 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому (існуюча, наразі не функціонує), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, мембранний напірний бак; а також системи пом’якшення, знезалізнення та знезараження води.


Наявність двох ділянок водопровідних споруд в схемі водопостачання населеного пункту задовольняє вимоги п. 9.1.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 щодо наявності 1 резервної свердловини в системі водопостачання яка належить до ІІІ категорії надійності. Всі споруди існуючих ділянок водозаборів мають бути обстежені компетентними установами із складанням відповідних актів, згідно яких повинні розроблятись заходи щодо реконструкції, ремонту, модернізації, тощо. Мережа водопроводу передбачається кільцевою з можливістю промивки та дезінфекції. Трубопроводи рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR21 ДСТУ Б В.2.7-151:2008.
9.6. КАНАЛІЗАЦІЯ


У відповідності до положень п.6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд біологічного очищення. В якості основної споруди для глибокого очищення визначеного проектного стоків в обсязі 86,00 м3/добу пропонується використання блоку з двох модульних установок біологічного очищення типу «BIOTAL-50». 

З огляду на складний рельєф населеного пункту, в схемі каналізації задіяні каналізаційні насосні станції підкачки колодязного типу. Використання споруд КНС дозволяє зменшити глибину залягання самопливних трубопроводів та здійснити перекачку стоків до блочно-модульної очисної установки. За гідрогеологічними вимогами КНС передбачені в найбільш низьких точках рельєфу з високим рівнем залягання ґрунтових вод, що потребує надійної гідроізоляції підземних частин споруд.
.
9.7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Іванківці можна визначити як такі :

· забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою у відповідності до розробленої та затвердження «Схеми санітарного очищення с. Іванківці»;

· влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами, конструкція яких має передбачати можливість роздільного збирання ТПВ;

· розбудова мережі приймання вторинної сировини;

· запобігання виникненню стихійних звалищ;

· проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту. 
10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

10.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ


Комплекс основних гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території на території села:

· розчищення і благоустрій водних об’єктів; 
· захист від підтоплення;

· протиерозійні заходи;
· протикарстові та протипросадні заходи.

Розчищення і благоустрій водних об’єктів. Для покращення санітарно-гігієнічного стану заплави струмка та водойм в межі села і на прилеглих до нього територіях необхідно виконати заходи по регулюванню їх русел, а саме: розчищення русел від сміття, мулу, наносів та вологолюбної рослинності. Після розчистки глибина водойм повинна мати не менше ніж 1,5  -  2,0 м.

Існуючі гідротехнічні водопропускні споруди (оголовки, труби водопропускні тощо) на розрахунковий строк підлягають реконструкції та ремонту.

Регулювання русла струмка у межі села є на ділянці протяжністю 0,15 км; розчищення водойм на площі водного дзеркала 0,18 га.

У подальшому, для збереження у водоймах та в руслі струмка чистої проточної води необхідно розчищення від мулу, наносів та водної рослинності проводити регулярно.
10.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ


Зважаючи на перспективи розвитку та обсяги нового будівництва села Іванківці генеральним планом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на розрахунковий строк.


Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

· відкритий спосіб: по спланованій поверхні, по лоткам проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

· закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.


Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво чотирьох двох систем дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд у кожній системі.
11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ


Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.


У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

· виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», що набув чинність 01.08.2018;

· виконати детальні плани земельних ділянок нової садибної забудови;

· провести інвентаризацію земель села;
· розробити проекти встановлення прибережних захисних смуг;

· розробити проект встановлення межі села.
ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
	
	Показники
	Одиниця виміру
	Існуючий стан (01.01.2021)
	Розрахунковий строк (01.01.2041)

	1
	Населення
	осіб
	317
	350

	2
	Територія, усього
	га
	129,00
	166,71

	
	житлова (садибна) забудова
	га
	48,63
	52,93

	
	резерв садибної забудови
	га
	--
	19,24

	
	землі промисловості, технічної інфраструктури
	га
	0,01
	6,88

	
	землі громадської забудови
	га
	1,11
	5,02

	
	вулично-дорожня мережа
	га
	2,0
	17,99

	
	кладовища
	га
	1,57
	1,91

	
	зелені насадження
	га
	4,05
	18,68

	
	із них загального користування
	га
	--
	3,47

	
	сільськогосподарські землі
	га
	70,20
	39,50

	
	ліси та лісовкриті площі
	га
	0,20
	0,20

	
	відкриті землі, (в тому числі для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами)
	га
	1,20
	0,00

	
	акваторії
	га
	0,03
	0,03

	3
	Житловий фонд (весь садибний)
	тис. м2
	9,0
	13,3

	
	
	кількість будинків
	171
	212

	
	середня житлова забезпеченість населення загальною площею
	м2 на людину
	28,1
	36,0

	5
	Нове житлове будівництво (садибне), всього
	тис. м2
	((
	4,3

	
	
	кількість будинків
	((
	41

	
	для наявного населення
	тис. м2
	((
	0,8

	
	
	кількість будинків
	((
	6

	
	для тимчасового населення
	тис. м2
	((
	3,5

	
	
	кількість будинків
	((
	35

	6
	Об’єкти громадського обслуговування:
	
	
	

	· 
	Заклади дошкільні освіти, всього
	місць
	((
	((

	
	Заклади загальної середньої освіти, всього
	місць
	((
	((

	
	ФАПи
	об’єкт
	((
	((

	
	пожежні депо, всього
	об’єкти
	((
	1

	
	
	автомобілі
	((
	1

	7
	Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту
	
	
	

	
	Загальна довжина вулиць, в т.ч.
	км
	4,5
	10,5

	
	- головних
	км
	1,0
	1,0

	
	- житлових 
	км
	3,5
	9,5

	
	Довжина ліній руху приміського автобусу по вісі вулиць (в межі села)
	км подвійного шляху
	1
	1

	
	Щільність мережі пасажирського транспорту
	км/км2
	((
	((

	
	Загальний рівень автомобілізації, з них:
	машин на 1 тис. осіб
	252
	285

	
	· легкові автомобілі (в т.ч. індивідуальні) 
	машин на 1 тис. осіб
	252
	252

	8
	Інженерне обладнання:
	
	
	

	
	Водопостачання
	
	
	

	
	Сумарний відпуск води:
	тис.м3/добу
	0,07
	0,086

	
	Потужність головних споруд водопроводу
	тис.м3/добу
	((
	0,086

	
	Каналізація
	
	
	

	
	Загальне надходження стічних вод
	тис.м3/добу
	((
	0,086

	
	Сумарна потужність очисних споруд 
	тис.м3/добу
	((
	0,1

	
	Електропостачання
	
	
	

	
	Сумарне споживання електроенергії
	млн. кВт(годин на рік
	((
	0,127

	
	Потужність джерел покриття електричних навантажень
	тис. кВт
	((
	0,103

	
	Теплопостачання
	
	
	

	
	Потужність централізованих джерел тепла, усього
	МВт
	((
	((

	
	Подача тепла, усього
	МВт
	((
	0,81

	
	Газопостачання
	
	
	

	
	Споживання газу, усього
	млн. м3/рік
	((
	1,44

	9
	Інженерна підготовка та захист території
	
	
	

	
	Протиерозійні заходи
	га
	((
	29,1

	
	Влаштування дренажу
	км
	((
	

	
	Захист від підтоплення
	га
	((
	7,50

	
	Ліквідація заболоченостей
	га
	((
	((

	
	Розчистка водних об’єктів 
	км/га
	((
	0,15/0,18

	
	Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/
	од.
	((
	3

	
	Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови)
	га
	((
	3,60

	
	Дощова каналізація
	км
	((
	9,23

	
	Локальні очисні споруди дощової каналізації
	об’єкт
	((
	2

	10
	Санітарне очищення території
	
	
	

	
	Обсяги твердих побутових відходів, всього
	тис. т/рік
	0,06
	0,11

	
	Сміттєпереробне підприємство

	
	
	

	
	· кількість
	одиниць
	((
	1

	
	· потужність 
	тис. т/рік
	((
	((

	
	Звалища 
	
	
	

	
	· кількість
	одиниць
	1
	((

	
	· площа
	га
	12,6
	((

	
	Полігони

	
	
	

	
	· кількість
	одиниць
	((
	1

	
	· площа
	га
	((
	17,50
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