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ПЕРЕДМОВА


Містобудівна документація «Генеральний план с. Носівці Тернопільської міської територіальної громади» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору від 11.06.2021 №156 «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської ради», укладеного з Тернопільською міською радою, відповідно рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018 №730/5.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17)).


У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

У зв’язку із відсутністю попереднього генерального плану села оцінка реалізації генерального плану не виконувалася.


Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та ін.), а також інших нормативних документів.

При розробленні генерального плану була врахована розроблена містобудівна документація:
·  «Схема планування території Тернопільської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2017 р.);

· «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ,2019 р.);
· «Генеральний план житлової забудови в урочищі «Буди» с. Носівці Чернихівської сільської ради Зборівського району» (ТзОВ «Творча майстерня «Стилобат», м. Тернопіль, 2010 р.).

Також були використані інші матеріали, надані старостою с. Носівці, службами м. Тернопіль та Тернопільської області.


Вихідна інформація наведена станом на 01.01.2021.


Розрахунки етапу генерального плану виконані на строк до 01.01.2041.


Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000, яка була надана Замовником (лист від 29.06.2021 №14051-Ю).

У зв’язку із відсутністю даних земельного кадастру була використана інформація Публічної кадастрової карти України..


Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села. 

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА


Носівці – село Тернопільської міської територіальної громади, розташоване на правому березі річки Лопушанка, за 37 кілометри від адміністративного центру громади. Межує з селами Городище та Нетерпинці.

Село Носівці відноситься до Тернопільської міжрайонної системи розселення, яка входить в Тернопільську обласну систему розселення, що є частиною Вінницької надобласної системи розселення.


Зовнішні зв’язки села здійснюються автомобільним видом транспорту.


Площа території села становить 120 га.

Чисельність населення села станом на 01.01.2021 становила 56 осіб. З них близько 18 осіб працездатного віку або 32% від усього населення. Чисельність дітей дошкільного віку становить 4 осіб, шкільного віку – 3 особи. 

Переважна частина економічно активного населення села Носівці (майже 90%) працює поза межею села.


Економічна діяльність представлена малим підприємництвом у виробничому та невиробничому секторах:

· у виробничому секторі (сільському господарстві) працює біля 6 осіб. Підприємства промисловості відсутні;
· у невиробничому секторі (сфері обслуговування населення) працює близько 2 осіб.


Житловий фонд. Станом на початок 2021 року весь житловий фонд села Носівці складається з одноквартирної (садибної) забудови. Кількість будинків становить 80. Загальна площею приблизно 4,2 тис. м2. Середня житлова забезпеченість по селу становить близько 75 м2 на особу.

На даний час в селі відсутні заяви на земельні ділянки під нове житлове будівництво.

Об’єкти соціальної інфраструктури (установи та організації громадського обслуговування населення): ФАП, клуб на 80 місць, магазин (30 м2 торгової площі, нині не діє).

Діти шкільного та дошкільного віку відвідують заклади дошкільної та середньої освіти, розташовані у найближчому с. Чернихів. Підвезення до закладу загальної середньої освіти здійснюється шкільним автобусом.
2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА


Село має яскраво виражений рельєф з перепадами  висот і витягнуту планувальну структуру яка розмежовується вулицями Долішня і Центральна. На півночі, вздовж межі села протікає річка Лопушанка, і на околиці села в північно-східній частині знаходиться території природоохоронного фонду «Серетського гідрологічного заказника», все це надає привабливості околицям села.

Планувальна структура с. Носівці має лінійний характер. У ній виділяються такі планувальні зони: зона центру, житлова зона, зона сільськогосподарського використання. 

Існуюча забудова села - квартали різної конфігурації одноквартирної (садибної) житлової забудови з присадибними ділянками. Центр села майже відсутній - вздовж вулиць Центральна і Ямиці розташовані громадські будівлі: церква, клуб, ФАП та магазин продтоварів.


Зона сільськогосподарського використання представлена територіями для ведення особистого селянського господарства, фермерського господарства і під городництво та садівництво.

Для планування та забудови села характерне:

· нечітке функціональне зонування;
· відсутність сформованого загальносільського центру; 

· відсутність зелених насаджень загального користування;

· невідповідність нормативним вимогам магістральної вулично-дорожньої мережі;
· не повна забезпеченість житлової забудови інженерно-транспортною інфраструктурою (облаштованими вулицями та інженерними мережами).

3. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
Транспортні зв’язки с. Носівці Тернопільської міської територіальної громади з’єднується з м. Тернополем, м. Львовом, м. Хмельницьким  та іншими населеними пунктами, що розміщені в межах Зборівського району  Тернопільської області, виконуються автомобільним транспортом.

Територія с. Носівці розташована північній частині Тернопільської міської територіальної громади. 

Пасажирські та вантажні перевезення села у всіх видах сполучення забезпечує транспортна система, інфраструктура  якої складається з  місцевих  автодоріг, та вуличної мережі села.

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт

Основний транспортний зв’язок с. Носівці з зовнішню мережею автодоріг,  забезпечує районна автодорога місцевого значення С 200704 (а/д Т-20-23 Зборів – Почаїв) – Білоголови – Городище (ІV технічна категорія, покриття - чорне шосе), яка проходить поза північно-східною межею села. Безпосередньо у межах села (вул. Центральна) проходить  районна автодорога місцевого значення С 200728  (а/д С200704 – Носівці), протяжністю - 0,9 км. 

Технічні данні місцевих автодоріг приведені згідно Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

 Перевезення пасажирів с. Носівці в приміських сполученнях здійснюються від автостанцій, які розташовані в м. Тернопіль, м. Зборів. 

В межах села автобусні перевезення забезпечують приміські автобуси, які проходять по ділянці  вул. Центральній.

Легковий  транспорт

Частина пасажироперевезень, як зовнішніх, так і внутрішніх забезпечується  легковим транспортом.

На території села розміщується орієнтовно 30 одиниць приватних легкових автомобілів, які зберігаються за місцем проживання їх власників.

Власники приватних автомобілів  обслуговуються  АЗС і СТО, які знаходяться в  м. Тернополі  і по а/д Р-39. 

Вулична мережа


Транспортні потоки концентруються  на головних  вулицях: Центральній, Допішня (проїзна частина 3,0-3,5-4,0 м). Загальна  протяжність  головних вулиць орієнтовно становить 2,0 км. 

 
Вулична мережа села (головні і житлові вулиці) потребує реконструкції, будівництва та посилення.

4. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА
Електропостачання

Електропостачання існуючої забудови здійснюється по мережі 0,4кВ та 10кВ через 2 трансформаторні підстанції 10/0,4кВ ВАТ «Тернопільобленерго». Джерелом електропостачання існуючих споживачів села є ПС 35/10кВ «Воробіївка» (2,5МВА). 

Газопостачання


На даний час централізоване газопостачання с. Носівці здійснюється від газопроводів високого та низького тиску через 1 ГРП (ШРП). Проте, у зв’язку з відсутністю технічної потреби у високому тиску, газопровід високого тиску експлуатується з параметрами середнього тиску. 

Природний газ в село надходить з ГРС «Нестерівці».

Теплопостачання

На теперішній час, теплопостачання житлової забудови с. Носівці здійснюється від індивідуальних джерел теплопостачання. Теплопостачання громадської забудови здійснюється від власних автономних джерел. 

У якості палива в теплотехнічному обладнанні житлово-комунального сектору використовуються природний газ та тверде паливо.

Водопостачання


Мешканці села Носівці, яке входить до складу Тернопільської МТГ, на даний час послуг централізованого водопостачання не отримують. 

На території фермерського господарства знаходиться водозабірна свердловина глибиною 60 м та споруда водонапірної башти Рожновського  з висотою ствола 20 м та об’ємом баку 30 м3. Ділянка сільського водопроводу, що примикає до башти не функціонує тривалий час і вважається непридатною до використання. Водопровідні споруди є морально та фізично застарілими. Вищеозначена ділянка водопровідних споруд (ДВС №1) не огороджена та не освітлена.

За даними органу місцевого самоврядування водопостачання с. Носівці здійснюється  з шахтних колодязів на території домогосподарств. Забір води здійснюється з першого водоносного горизонту четвертинних відкладів та водоносного горизонту неогенових відкладів тріщинуватих вапняків з прошарками піску. Водоносні горизонти живляться за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. В даному випадку якість води не є контрольованою і залежить від санітарного стану прилеглої території.

Обмеження розвитку централізованого водопостачання  населеного пункту спричиняє низький рівень інвестиційного забезпечення сфери водокористування при недостатньому фінансуванні з державного та місцевого бюджетів, а також відсутність проектних рішень щодо влаштування системи централізованого водопроводу.

Каналізація

Проблема відведення, очищення та скиду стічних вод сільських населених пунктів Україні вирішується вкрай повільно не зважаючи на її надзвичайну актуальність. Це зумовлено тим, що доступність до централізованого водовідведення у невеликих населених пунктах є дуже низькою. За узагальненими даними «Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2020 році» (Київ, 2021 р.) показник забезпечення послугами централізованої каналізації сільських населених пунктів визначається у 1,8%. Для сіл Тернопільської області цей показник склав 0,58%. Системою централізованої каналізації забезпечено 0,3% від загальної чисельності сільського населення Тернопільщини. Середня собівартість послуг централізованого водовідведення в населених пунктах Тернопільської області згідно з даними НКРЕКП склала 9,46 грн/м3. 

В селі Носівці Тернопільської МТГ за відсутності централізованої мережі каналізації, засобами водовідведення є септики різного типу, вигреби для стоків, криті вуличні туалети з вигрібною ямою, тощо. Ці підземні резервуари, як правило, не є герметичними і відповідно вірогідність забруднення першого водоносного шару є дуже високою. Дані каналізаційні системи не обліковуються. Відсутня відповідна сервісна служба для належного обслуговування індивідуальних систем водовідведення. Індивідуальні власники самотужки їх облаштовують, обслуговують та експлуатують. В органах місцевого самоврядування практично відсутня інформація по приватних каналізаційних спорудах, об’ємах та складу стічних вод, місць скидів тощо. Спорожнення резервуарів здійснюється асенізаційним транспортом  на відкриті ґрунтові поверхні, до поверхневого водного об’єкту, або використовуючи  інші неконтрольовані методи та засоби, що негативно впливає на стан екології навколишнього середовища. При цьому велика кількість господарів вважає такий стан каналізування прийнятним. Готовність інвестувати власні кошти  в зміну технології водовідведення з підключенням до централізованої каналізації є низькою. Такий стан речей обумовлює необхідність  значної інформаційно-просвітницької роботи з населенням.

Землі населеного пункту безпосередньо межують з територією Серетського гідрологічного заказника де під охороною знаходяться низинні трав’янисті болота, а це робить влаштування каналізаційної мережі населеного пункту з очисткою та знезараженням зворотних вод критично необхідним..

Санітарне очищення

Стратегія та заходи щодо поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в сільських населених пунктах Тернопільської МТГ визначаються законодавством України, «Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 р.», «Програмою охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021-2027 роки» (рішення Тернопільської ОДА від 03.02.2021 №58), «Програмою охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки» (рішення міської ради від 06.12.2019 №7/41/33), «Правилами благоустрою Тернопільської міської територіальної громади» (рішення міської ради від 24.07.2019 №7/36/12) та інш.

Загальною схемою санітарного очищення населених пунктів Тернопільської МТГ передбачено збирання та вивезення твердих побутових відходів до місця їх подальшого зберігання/утилізації, а саме до сміттєзвалища в с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади. В селі Носівці планова система санітарного очищення наразі відсутня. Сміття з низки приватних домогосподарств вивозиться до Малашівського сміттєзвалища у відповідності до укладених індивідуальних договорів. Органічні відходи компостується на ділянках домогосподарств населеного пункту. Стихійні сміттєзвалища, що виникають періодично, ліквідуються.

5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічна характеристика

Село  Носівці (загальною площею в існуючих межах 120 га, в проектних межах - 146,7 га) розташоване у північній частині Тернопільської міської територіальної громадиі, у межах акумулятивної лесової рівнини, на правому березі р. Серет. Із заходу  на схід у південній частині села протікає р. Лопушанка. У східній частині села, в заплаві р. Серет є ряд невеликих заплавних озер, копанок та заболочення. Абсолютні відмітки поверхні землі складають 313÷357 м. Схили балок характеризуються наявністю ділянок з ухилом поверхні 8÷15%, загальною площею 8,35 га (лінійна ерозія складає – 0,4 км). Такі ділянки зазнають впливу водної ерозії. Деякі території з крутими схилами по селу укріплені шляхом влаштування існуючих терас по схилах.  Чотири ділянки існуючих обривів земляних загальною протяжністю 0,4 км, потребують укріплення  хоча би шляхом проведення насадження деревно- кущової рослинності. Існуючі підпірні стінки 9 шт. протяжністю 0,29 км підлягають ремонту.
Відклади четвертинної системи представлені лесовидними суглинками і супісями, та іншими ґрунтами. Ґрунтові умови характеризуються найбільшою вірогідністю розвитку І типу просідання ґрунтів.  Будівництво капітальних споруд на таких територіях проводиться тільки після проведення: - ретельних інженерно-геологічних вишукувань, після чого необхідно передбачити виконання протипросадних заходів (конструктивні заходи, обсяг яких визначається в залежності від типу забудови та результатів вишукувань на послідуючих стадіях проектування і будівництва); а саме:- правильного вертикального планування та відведення атмосферних вод, тобто влаштування дощової каналізації. 

В східній частині села протікає мала річка Лопушанка (басейну р. Серет). Довжина річки Лопушанки в межах села 0,4 км, та за межами села протяжністю 0,8 км, загальна протяжність 1,2 км підлягає розчистці від водно-болотистої рослинності. Відкоси вздовж р. Лопушанки і канав вздовж доріг необхідно укріплювати одерновкою з посівом багаторічних трав з потужною кореневою системою. Всі існуючі гідротехнічні водопропускні споруди (4 обʼєкти – ГТС) підлягають ремонту, відновленню та реконструкції. В східній частині села  (за межею села на прилеглих територіях до села) розташована заплава р. Серет, яка частково заболочена та заросла подекуди очеретом, на перспективу пропонується виконати розчистку заплави від очерету та заростей; особливо на ділянці, пропонованій до рекреації, із влаштуванням ділянок (зон) відпочинку для населення, загальною площею 1,0 га. Орієнтовно відмітка 1% затоплення від річки може досягати 0,3÷0,5 м вище існуючої відмітки поверхні водного дзеркала. 
Всі водні обʼєкти в межах села пропонуються до розчистки від мулу та заростей. 

Заплава р. Лопушанки, частково підтоплюється, тому пропонується на окремих ділянках влаштувати водовідвідні канали при необхідності; ґрунтові води залягають, в основному, на глибинах до 2,0÷2,5 м від поверхні. Загальна площа підтоплення заплави струмка  складає 0,15 га. На ділянках заплави р. Лопушанки, за межами села, де ґрунтові води піднімаються до глибин 0,2÷0,3 м від поверхні, спостерігаються заболочені ділянки загальною площею 14,7 га. 

В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1 - 12/2014 ”Будівництво в сейсмічних районах України”) територія населеного пункту відноситься до сейсмічних зон (6  балів).
Дощова каналізація

Схема дощової каналізації розроблена згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у відповідності  з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»,  ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». Розділ  підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність  планувального вирішення проектної території.


При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

· способи та напрями відведення  дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генпланом; 

· запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками дощової каналізації.

На сьогодні на території села Носівці відсутня централізована  система дощової каналізації. Відведення дощових та талих вод з забудованої території відбувається поверхневим способом: по поверхні землі, по вулицям та проїздам у напрямку  понижень, каналів,  струмків, р Лопушанка..

На зелених зонах  присадибних ділянок   відведення дощових і талих вод відбувається за рахунок інфільтрації в ґрунт.

Відсутність організованого відведення дощових, талих вод та поливо мийних вод, відсутність  очисних споруд на випусках стоку не відповідають сучасним екологічним нормам та вимогам. З метою покращення благоустрою території та поліпшення екологічного стану необхідне влаштування мережі дощової каналізації, на сам перед на території ділянок нової забудови,  з обов’язковим  влаштуванням очисних споруд перед випуском стоків у річку.

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка існуючих демографічних процесів


Чисельність населення с. Носівці на 01.01.2021 становила 56 осіб. Частка осіб працездатного віку становить близько 32%, Коефіцієнт сімейності становить 1,2 (кількість домогосподарств – біля 60). У структурі населення села частка чоловіків та жінок складає 47% та 53% відповідно. 

Демографічний прогноз


За даними перепису 2003-го року населення с. Носівці складало 124 особи та протягом останніх 18 років знизилося понад ніж удвічі. Необхідно констатувати, що протягом останніх восьми років, темпи падіння чисельності населення села значно зменшилися, тож можна констатувати сталість чисельності населення с. Носівці. Прогноз чисельності населення села на розрахунковий строк базується на сучасних чинниках демографічних процесів у Тернопільській області, орієнтований на тенденції динаміки демографічних процесів, описаних в «Схемі планування території Тернопільської міської територіальної громади».


Прогноз населення с. Носівці засновано на двох варіантах розвитку подій – оптимістичним та песимістичним. У разі розвитку соціально-економічної ситуації в Тернопільському регіоні, зростання населення с. Носівці буде відбуватися як за рахунок природного приросту, так і за рахунок міграційних процесів через входження села до Тернопільської міської територіальної громади. Такий, оптимістичний варіант прогнозу, передбачає зростання чисельності населення села Носівці орієнтовно на 30% до кінця розрахункового строку. При цьому верхній рівень прогнозу чисельності населення села складе до 72  осіб.


За песимістичним сценарієм, демографічні процеси матимуть негативний вплив на чисельність мешканців с. Носівці, разом з тим близькість то обласного центру та входження села до Тернопільської міської територіальної громади матиме позитивний вплив на міграційні процеси. За таким прогнозом чисельність мешканців с. Носівці залишиться незмінним до кінця розрахункового періоду та становитиме 56 осіб. Враховуючи наведені сценарії, а також складнощі щодо прогнозування демографічних процесів на довгостроковий час, у генеральному плані доцільно керуватися максимально можливими показниками, зокрема оптимістичним варіантом прогнозу.

Для розрахунку обсягів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк проектом чисельність населення с. Носівці приймалася у 72 особи.
2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На розрахунковий строк чисельність населення у працездатному віці прогнозується біля 20 осіб, що майже дорівнює існуючій.


Зайнятість працездатного населення села в економічній діяльності залежатиме від інтенсифікації соціально-економічних процесів у зв’язку із входженням села Носівці до Тернопільської міської територіальної громади, що позитивно вплине на інвестиційну привабливість села та розміщенню об’єктів господарювання.


У перспективній структурі економічної діяльності в межі села домінуватиме мале підприємництво, що є невід’ємним елементом ринкової системи господарювання.

Відповідно класифікації підприємств це будуть мікропідприємства з  середньою кількістю працівників — до 10 осіб.

На розрахунковий строк передбачаються нові місця прикладання праці:

· підприємство з виробництва бутильованої води – орієнтовно 5 осіб

· рекреаційна зона (сезонна) на площі 1 га. Чисельність відпочиваючих – до 70 осіб. Орієнтовна чисельність персоналу – 3 особи.


Враховуючи існуючу кількість робочих місць в селі та нові робочі місця чисельність населення в економічній діяльності в межі села може скласти близько 16 осіб Це дозволить суттєво зменшити частку працездатного населення, що працює за межею села.
3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД


Генеральним планом передбачається розміщення тільки одноквартирної (садибної) забудови. Враховуючи входження села Носівці до складу Тернопільської міської громади земельні ділянки в селі зможуть отримувати мешканці всіх населених пунктів громади, включаючи мешканців центру громади – міста Тернопіль.

Нове житлове будівництво (одноквартирне садибного типу) передбачається вибірково по селу на загальній території біля 2,4 га. Це 16 ділянок при середньому розмірі ділянки під будівництво у 0,15 га.
Таблиця 1. Ділянки нового садибного будівництва

	Перелік ділянок 
	Територія
	Кількість будинків
	Житловий фонд
	Населення

	
	га
	одиниць
	тис. м2
	осіб

	Вибірково по селу
	2,4
	16
	1,6
	16



Обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 1,6 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі). 

Житлова забезпеченість по селу на розрахунковий строк зросте на 7,3% до 80,02 на одну особу у порівнянні з 75,0 м2 станом на сьогодні.
Таблиця 2. Динаміка житлового фонду по с. Носівці на розрахунковий строк

	Показники
	Одиниця виміру
	Кількість

	1. Населення наявне (постійне)
	
	

	· існуюче
	осіб
	56

	· проектне
	осіб
	72

	2. Існуючий житловий фонд
	кількість будинків
	80

	
	тис. м2 загальної площі
	4,2

	3. Нове будівництво
	кількість будинків
	16

	
	тис. м2 загальної площі
	1,6

	4. Проектний житловий фонд
	кількість будинків
	96

	
	тис. м2 загальної площі
	5,8

	5. Житлова забезпеченість
	
	

	· існуюча
	м2/особу
	75,0

	· проектна
	м2/особу
	80,5


4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (ОБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Розрахунок ємності об’єктів обслуговування для проектного населення села Носівці (250 осіб) виконаний на розрахунковий строк у відповідності до норм та вимог ДБН Б.2.2-12-2019 (додаток Е.1 (обов’язковий).

Таблиця 3. Розрахунок потреб в об’єктах обслуговування с. Носівці на розрахунковий строк

	Заклади і підприємства обслуговування
	Одиниця виміру
	Норма на 1 тис. осіб
	Потреба
	Наявність придатних
	Необхідне нове будівництво

	ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

	Заклади дошкільні освіти
	місце
	за розрахунком
	4
	((
	4

	Заклади загальної середньої освіти
	місце
	100% дітей до 15 років

	3
	((
	3

	Заклади позашкільної освіти
	місце
	15,3%

	1
	((
	1

	ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОЗДОРОВЧІ, ВІДПОЧИНКУ ТА ТУРИЗМУ

	ФАП
	об’єкт
	1
	1
	1
	((

	Спортивні зали загального користування
	м2 загал. площі
	300
	300
	((
	300

	Плавальні басейни
	м2 дзеркала води
	45,0
	4
	—
	4

	ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА

	Клубні заклади і центри культури та дозвілля 
	місце
	300
	300
	80
	220

	Бібліотеки
	тисяч од.
	4,0
	0,28
	((
	0,28

	
	місць для читачів
	3
	1
	((
	1

	ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

	Магазини
	м2 торгової площі
	64

	((
	((
	((

	Ринкові комплекси
	м2 торгової площі
	25
	((
	—
	((

	Підприємства харчування
	місце
	37
	3
	((
	3

	Підприємства побутового обслуговування
	робочих місць
	7
	1
	((
	1

	5. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ, КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ

	Відділення зв’язку
	об’єкт
	0,16
	0,01
	—
	1

	Відділення і філії банківських установ
	опер. місце
	1 на 1-2 тис. осіб
	1
	((
	1

	6. ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

	Готелі
	місце
	4,8
	1
	((
	1

	Громадські вбиральні
	прилад
	1
	1
	((
	1


Розвиток сфери обслуговування.


Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури села запроектовано розміщення об’єктів обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення.

Заклади освіти


Заклад дошкільній освіті в селі відсутній. Діти дошкільного віку на розрахунковий строк відвідуватимуть заклади, розташовані у інших населених пунктах Тернопільської МТГ.


Заклади загальної середньої освіти в селі відсутні. Діти шкільного віку відвідують заклад середньої освіти І – ІІ ступеню у с. Чернихів (340 місць за проектом, відвідує 80 дітей), підвіз до якого здійснюється шкільним автобусом.. 
Заклади охорони здоров’я

У селі послуги щодо охорони здоров’я надає ФАП. Інші медичні послуги населення буде отримувати у м. Тернопіль та с. Чернихів (амбулаторія).
Фізкультурно-спортивні заклади


У селі відсутні фізкультурно-спортивні об’єкти (спортивний зал, басейн). Передбачається, що у зв’язку із входженням села Носівці до Тернопільської міської територіальної громади мешканці села відвідуватимуть басейни та спортивні заклади, розташовані на території громади.

Заклади культури і мистецтва


У с. Носівці культурно-мистецькі послуги надає клуб ємністю 80 місць. Розвиток щодо закладів культури і мистецтва не передбачається.
Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.


Представлені одним магазином продовольчих та непродовольчих товарів загальною площею 30 м2, який не функціонує. Проектом передбачається реконструкція даного закладу. 
Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.


Розвиток цих організацій та установ не передбачається. Потребу щодо кредитно-фінансового обслуговування населення села буде отримувати в центрі громади – м. Тернопіль.
Установи житлово-комунального господарства.


У селі відсутні дані установи, зокрема громадські вбиральні загального користування. На розрахунковий строк не передбачено будівництво даних закладів.
5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ЧАСТИН)


У селі відсутня пожежна частина. Обслуговування здійснюється пожежними частинами, розташованими в м. Зборів та м. Тернопіль.


На розрахунковий строк у селі необхідно розмістити 1 пожежне депо на 1 пожежний автомобіль (автоцистерну). Враховуючи невеликі розміри сіл Городище і Носівці, генеральним планом передбачається розмістити одне пожежне депо на два села, пожежні відстані в 3 км витримуються. Зарезервована ділянка під пождепо на в`їзді в селі Гродище між вулицями Центральна і Прифермська на площі 0,4 га.

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 необхідна під пожежні депо площа складає 0,3 – 0,6 га на об’єкт. Пріоритетність будівництва пожежного депо вирішується планами соціально-економічного розвитку Тернопільської МТГ.
6. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

6.1. ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

У генеральному плані визначено основні принципи напрямки організації та функціонального призначення території.


При визначенні стратегії функціонального та територіального розвитку села, бралися до уваги існуюча, історично сформована планувальна структура, громадські і приватні інтереси, проблеми розвитку населеного пункту.


Враховуючи інженерно-геологічні фактори та планувальні обмеження, що діють на території села, а також наявність незабудованих територій, які дають можливість містобудівного розвитку та раціонального використання території села, генеральним планом передбачається:

· функціональне зонування території;

· пропозиції щодо організації інженерної інфраструктури;

· заходи з інженерної підготовки та благоустрою території;

· заходи з охорони довкілля.


Містобудівне освоєння населеного пункту передбачається, як за рахунок внутрішньо сільських вільних від забудови територій, так і шляхом використання земель, що безпосередньо прилягають до існуючої межі села і знаходилися у підпорядкуванні територіальної громади.


Проектом передбачається територіальний розвиток населеного пункту в південному і східному напрямку за рахунок включення в межу села біля 30 га земель територіальної громади, що є переважно землі сільськогосподарського призначення та не відносяться до особливо цінних земель.


Проектом передбачається створення функціональних зон: сельбищної зони; виробничої зони; зони озеленених територій.
Сельбищна зона

Житлова забудова є головним елементом розвитку села. Нове житлове будівництво у Носівці передбачається на одній ділянці площею 2,4 га між вул. Закуття і Заплава, це близько 16 ділянок при середньому розмірі земельної ділянки у 0,15 га. На цих ділянках передбачається розселення населення на основі одноквартирної забудови садибного типу. 

Керуючись ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України, впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом враховані території для житлового будівництва цієї категорії населення.


Враховуючи невизначеність часу проведення ООС (АТО) та кількості її учасників в існуючій межі села передбачено резерв житлово-громадської забудови в  північній частині села на площі близько 2,5 га. 

Запроектовано резерв територій під садибну забудову (2,5 га) по вулицям Польова і Бічна. 

В районах резерву проектної житлової забудови передбачені території громадської забудови для розміщення об’єктів первинного обслуговування населення.


Існуюча громадська забудова (ФАП,  клуб, церква та магазин) залишається незмінною на розрахунковий строк.


Громадська забудова. На розрахунковий строк нова громадська забудова передбачається на площі близько 0,7 га.


Проектом пропонується провести капітальний ремонт клубу і магазину, розміщення проектного пожежного депо передбачене в селі Городище. На в`їзді в село по обидві сторони вулиці Центральна і Долішня зарезервовано ділянки під громадську забудову із закладами обслуговування і спортивними майданчиками.  


Виробнича зона села сформована з двох груп сільськогосподарських підприємств.
· Існуюче сільськогосподарське підприємство знаходиться на ділянці в південно-східній частині села, в межах існуючої садибної забудови по вулиці Польова. Це мале фермерське господарство що тримає до 10 голів свиней. Проектом пропонується частину території ферми, що знаходиться у безпосередній близькості до житлової забудови, передбачити використання цієї території для розміщення підприємств іншого профілю виробництва зі зменшенням класу шкідливості санітарної класифікації. Для перспективного розвитку фермерського  сектору економіки села зарезервовано 1,0 га під свиноферму з обмеженою  кількістю голів;
· в північно-західній частині – проектом пропонуються нове сільськогосподарське підприємство на площі біля 11,0 га.
·  завдяки своїм природнім джерелам і високої якість води, проектом пропонується створити  промислове підприємство «Цех по розливу бутильованої води» на в`їзді в село по вул. Центральна на площі близько 0,1 га.
Загальна площа існуючих та проектних ділянок сільськогосподарських підприємств становитиме біля 14,2 га.


Даним проектом виявлені та зафіксовані нормативні санітарно-захисні зони виробничих об’єктів і нормативних розривів між житловою забудовою та промислово-складською зоною; намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення довкілля.


Зона озеленених територій. На даний час зелені насадження загального користування відсутні. На розрахунковий строк запроектовано близько 0,5 га зелених насаджень загального користування.
Рекреаційна зона генеральним планом представлена територія рекреаційного закладу та зелені насадження загального користування.


Генеральним планом передбачається розміщення рекреаційного закладу поблизу водойми: ділянка – на північному заході 1,0 га села.


На них передбачено розміщення баз відпочинку загальною ємністю біля 70 місць (за розрахунком згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12-2019). Це дозволить комплексно розв’язувати питання транспортного обслуговування, інженерного забезпечення, надання різноманітних послуг для відпочиваючих, не порушуючи природоохоронного балансу.


Загальна площа рекреаційних закладів складе 1,0 га. 


З метою найкращої організації відпочинку мешканців та збереження довкілля рішеннями генерального плану передбачено організацію зелених насаджень загального користування та формування системи озеленення села із створення зеленої зони з прогулянковими доріжками вздовж вул. Бічна до ділянки проектної садибної забудови, формування екопарку по вулиці Долішня і Центральна, скверів в районах проектних ділянках нової житлово-громадської забудови.


Згідно п. 2 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміна функціонального призначення території не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до моменту вилучення (викупу) земельних ділянок.
6.2. МІСТОБУДІВНІ ОБМЕЖЕННЯ 

Враховуючи, що с. Носівці не відноситься до категорованого населеного пункту жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд) не визначаються.


Генеральним планом в селі Носівці пропонується розвиток сельбищної забудови згідно до п. 6.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019. В якому визначена, що максимально допустима висота (поверховість) житлової забудови визначається від чисельності насадження та класифікації населеного пункту:– сільські населені пункти чисельністю до 1000 осіб – виключно садибна забудова до чотирьох поверхів, тому блакитні лінії - лінії обмеження висоти та силуету забудови проектом не визначаються. Носівці не відносяться до історичних пунктів, тому історико-архітектурний опорний план не розробляється і не визначаються зони охорони пам’яток які регламентують висотність забудови.


Зелені лінії обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування та об’єктів природно-заповідного фонду будуть більш детально визначатися на наступних стадіях проектування (детальний план території) після встановлення і винесення меж в натуру скверів та зелених зон загального користування і віднесення ділянок зелених насаджень загального користування до рекреаційних земель рішенням місцевих органів самоврядування.

6.3. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Носівці не відносяться до історичних населених місць України і не потребують розробки історико-архітектурного опорного плану. До пам’яток архітектури відноситься церква Воздвиження Чесного Хреста (1736 р. дерев'яна).

6.4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

На даний час зелені насадження загального користування у селі відсутні.


Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 8.1.3, табл. 8.1) за нормативом на 1 мешканця села необхідно передбачити 12 м2/особу (ІІ – Зона широколистяних лісів, Західноукраїнський край, додаток А). Виходячи з розрахункової чисельності населення 70 осіб, потреба в зелених насадженнях загального користування складатиме 0,1 га.
Для рекреаційної зони прийняті розміри озеленених територій з розрахунку 50 м2 на 1 відпочивальника (згідно п. 8.5.4 ДБН Б.2.2-12:2019). Згідно розрахунків ємність рекреаційних об’єктів становитиме біля 70 місць. Тому необхідна площа озеленених територій для відпочивальників становить 0,4 га. Разом по с. Носівці дефіцит зелених насаджень загального користування складає 0,5 га. 


Генеральний план передбачає упорядкування насаджень в існуючих житлових районах та створення озеленених території загального користування площею 0,8 га в кварталах існуючої та проектної житлової забудови, а також влаштування лісопарку, вздовж вулиці Долішня на площі 5,7 га.:
· сквер по вул. Центральна біля ФАПу - 0,1 га;

· паркова зона біля проектної рекреації по вул. Бічна – 0,7 га.

Озеленені території спеціального призначення не нормуються. Їхня організація згідно з проектом передбачає:

· створення озеленених санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств, об’єктів транспорту та  технічної інфраструктури, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

· формування захисних насаджень в зонах акустичного дискомфорту, спричиненого впливом автотранспорту, озеленення вулиць;

· озеленення крутих схилів та ярів;

озеленення водоохоронних зон водних об’єктів від забруднення та засмічення шляхом встановлення та виділення на місцевості озеленених прибережних захисних смуг.

6.5. КЛАДОВИЩА

В межі села розташовано діюче кладовище по вул. Ямиці, яке використовується під традиційні поховання, загальною площею 0,6 га. Цвинтар заповнений на 70%.

Відповідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 69 Додаток Е.4 – площа земельної ділянки кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах розраховується відповідно на 1000 жителів 0,1 га) на розрахунковий строк, потреба в території кладовища складає 0,01 га, вільна частина існуючого кладовища 0,2 га достатньо для традиційних поховань на розрахунковий строк. 
Але СЗЗ від кладовища заходить на житлову садибну забудову. 
Проектом передбачається закрити частину території кладовища, що вичерпала свій ресурс інша частина кладовища є нормативно достатньою на розрахунковий строк і не потребує збільшення. А також, зарезервовано ділянку під розміщення проектного кладовища біля 0,2 га в південній частині села по вулиці Ямиці.

7. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Враховуючи, що із 2016 року звіт за формою 6-зем не розробляється баланс існуючого та проектного використання земель с. Носівці зроблений за вимірами цифрової карти.


Генеральним планом передбачається збільшення як території села, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.


В межу села включаються території громади площею біля 28,0 га у трьох напрямках – в північному, південно – східному і західному напрямку. 

 
Проектна площа території с. Н складе біля 148,0 га.


Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в проектній та існуючій межі за рахунок освоєння сільськогосподарських та відкритих земель під:

· нову садибну забудову на площі 2,4 га; 

· резерв житлово-громадської забудови на площі 2,5 га; 

· нову громадську забудову на площі 0,7 га; 
· будівництво нових вулиць, розширення існуючих вулиць (в межах червоних ліній) із збільшенням території під ними на 3,2 га; 

· озеленення на площі 5,7 га, із них 0,8 га зелених насаджень загального користування.


Нижче, у таблиці 5, представлено орієнтовне використання земель с. Носівці на розрахунковий строк.


Площа земель, які включаються в межу села та їх розподілення за видами використання, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (виконання проекту встановлення межі села та винесення в натуру межі села).


Згідно п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.


Згідно п. 2 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміна функціонального призначення території не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення території.
Таблиця 4. Орієнтовне використання земель с. Носівці
	Функціональне використання земель
	Існуючий
стан
	Приєд-нується
	Трансформація («-» вибуття; «+» нові)
	Розрахунковий строк

	
	га
	га
	га
	га

	1. Забудовані землі:
	41,6
	
	
	73,9

	садибна житлова забудова
	37,2
	
	2,4
	39,6

	резерв житлово-громадської забудови
	
	
	2,5
	2,5

	землі сільськогосподарських підприємств
	2,1
	
	12,1
	14,2

	землі громадської забудови
	0,5
	
	0,7
	1,2

	вулиці, проїзди
	1,2
	
	2,0
	3,2

	кладовища
	0,6
	
	0,2
	0,8

	зелені насадження
	
	
	5,7
	5,7

	із них загального користування
	
	
	0,8
	0,8

	рекреаційні заклади проектні
	
	
	1,0
	1,0

	землі для відпочинку (екопарк)
	
	
	5,7
	5,7

	2. Незабудовані землі:
	
	
	
	

	сільськогосподарські землі
	50,3
	18,6
	- 26,7
	42,2

	відкриті землі з незначним рослинним покривом
	28,1
	9,4
	- 5,6
	31,9

	акваторії
	
	
	
	

	УСЬОГО
	120,0
	28,0
	
	148,0


8. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
Автомобільні дороги


Зовнішні транспортні зв’язки с. Носівці , і надалі забезпечить місцева автодорога: С 200704  (а/д Т-20-23 Зборі – Почаїв) – Білоголови - Городище  , ділянки  виходів автодороги передбачені до реконструкції  з розширенням проїзної частини  з 4,0  до 6,0 м. У межах с. Носівці місцева автодорога С 200728  (а/д С200704 – Носівці ) забезпечить функції головної вулиці.
Вулична мережа


Виходячи із запроектованої планувальної структури,  розміщення нових  площадок садибної забудови на розрахунковий строк, генеральним планом прийнято певну схему та класифікацію місцевих вулиць, яка забезпечить оптимальні функціональні зв'язки  між житловими ділянками, громадським центром с. Носівці.

Технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції  місцевих вулиць прийняті згідно з ДБН В.2.3-5:2018 (п 5.1.1) і ДБН Б.2.2-12:2019 (п10.7.6).

.Таблиця 5. Запроектовані технічні параметри головних та житлових вулиць, протяжність ділянок реконструкції та будівництва по с. Носівці
	Найменування
вулиць
	Проїзна
частина
існуюча
	Проїзна
частина
	Ширина
червоних ліній
	Довжина
ділянки
рекон-струкції
	Довжина ділянки будівництва

	
	м
	м
	м
	
	

	Головні вулиці

	Центральна - Молодіжна
	5,0-6,0
	7,0
	15,0
	1,0
	1,0

	Житлові вулиці

	Горішня
	3,0
	5,5
	12,0
	0.8
	-

	Горішня №1
	3,0
	5,5
	12,0
	0,1
	-

	Горішня №2
	3,0
	5,5
	12,0
	0,1
	-

	Горішня №3
	-
	5,5
	12,0
	-
	0,2

	Бесарабія
	3.0
	5,5
	12,0
	0,2
	-

	Лісова
	3,0
	5,5
	15,0
	0,5
	1,3

	Зелена Долина
	3,0
	5,5
	15,0
	0,2
	-

	Бічна
	3,0
	5,5
	12,0
	0,1
	-

	Над ставом
	4,0
	5,5
	15,0
	1,1
	2,6

	Проектна №1
	-
	5,5
	15,0
	-
	0,4

	Проектна №2
	-
	5,5
	15,0
	
	0.3

	Проектна №3
	-
	5,5
	15,0
	-
	0,7

	Проектна №4
	-
	5,5
	15,0
	-
	1,0

	Проектна №5
	-
	5,5
	15,0
	-
	0,5

	Проектна №6
	-
	5,5
	15,0
	-
	1,1

	Проектна № 7
	-
	5,5
	15,0
	-
	0,4

	Проектна №8
	-
	5,5
	15,0
	
	0,2

	Разом
	-
	-
	
	3,1
	6,4

	Всього
	
	
	
	4,1
	7,4



Загальна довжина  вулиць  –5,5 км  , з  них 2,0 км – головні, 3,5  км –   житлові. 

Ділянки нового будівництва –2,0 км (житлові вулиці), ділянки реконструкції  вулиць: головні –2,0 км, житлові – 3,5 км.

Ширина червоних ліній вулиць сіл: головних і житлових   –15,0 м.

Автомобільний транспорт


Необхідні автобусні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським  автобусом, який проходить по автодорозі місцевого значення С 200704  (а/д Т-20-23 Зборі – Почаїв) – Білоголови – Городище.   


У межах с. Носівці лінія руху автобуса  проходить по  ділянці  вул. Центральній. Генеральний план передбачає подовження лінії руху автобуса по вул. Центральній до клубу. Загальна  протяжність руху приміського автобуса становить 1,0 км.

Частину пасажироперевезень забезпечить легковий автотранспорт. 

Орієнтовно загальна кількість автомобілів становить 40 одиниць. Індивідуальні  легкові передбачено зберігати за місцем проживання іх власників. Кількість мотоциклів і мопедів   орієнтовно становить  10 одиниць.

Обслуговування власників приватних автомобілів села і транзитного транспорту  передбачено об’єктами автосервісу: запроектовані АЗС (декілька  колонок) і СТО  (2 пости)   районі північного виходу місцевої автодороги С201511 а/д Р-39 – Івачів Горішній – Вертелка – а/д Р-39 (згідно заходів Схеми планування Тернопільської міської територіальної громади).

Таблиця 6. Ділянки для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення

	Найменування підприємств, об’єктів обслуговування
	Розташування (адреса)
	Кількість машино-місць (одиниць)
	Площа (га)

	Клуб
	вул. Центральна
	5
	0,012

	Сезонна рекреація
	Вул. Проектна №1
	5
	0,012

	Всього
	
	10
	0,025


У перерізах місцевих вулиць, які надаються у генеральному плані с. Носівці передбачені велодоріжки (згідно Планування та забудова територій ДБН Б.2.2-12:2019 п.10.4.14).

Ділянки будівництва та реконструкції головних, житлових вулиць,   короткочасні автостоянки,  показані на «Схемі вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту».

.
9. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА
9.1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Господарсько-побутові та комунальні навантаження  підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», як для будинків з газовими плитами. При цьому прийняті нормативи враховують електроспоживання житловими будинками, громадськими закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, водопостачанням, каналізацією, тощо.

Електричне навантаження промислових споживачів також підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником з диференціюванням по галузях господарства.

Навантаження установ рекреації прийнято згідно питомих  нормативів на одного відпочиваючого (ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення») та аналізу значної кількості виконаних проектів. 

Таблиця 7. Результати підрахунку сумарних електричних навантажень с. Носівці

	Споживачі
	Річне споживання електроенергії,

млн. кВт*год
	Загальне

навантаження,

тис.кВт

	Житловий фонд
	0,016
	0,016

	Промисловість
	0,49
	0,048

	Рекреація
	0,10
	0,05

	ВСЬОГО
	0,606
	0,114


Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови с. Носівці схема зовнішнього електропостачання села може залишитись без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів села в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені  Генеральним планом,  пропонується проведення наступних заходів:

1. Розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ) розрахункової потужності, мереж 10кВ та 0,4кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації. Електричні мережі у межах житлової забудови  – ізольовані.

2. Протягом всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10кВ та 0,4кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології. 

3. При забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 10кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання.


Розташування підстанцій та ліній електропередачі 10 кВ показано на кресленні «Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання».
9.2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Подальший розвиток системи газопостачання с. Носівці передбачено з урахуванням нових споживачів, місць розміщення ділянок житлового будівництва. На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

· житлові будинки;

· джерела теплопостачання (рекреаційні, промислові обєкти).

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» за наявності в квартирі газової плити та газового водонагрівача.

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних закладах та школах, підприємствах громадського харчування передбачається з використанням технологічного електрообладнання.
Осяг газоспоживання визначено: для житлово-комунального сектора згідно даних щодо динаміки житлового фонду та розселення населення, для промислових та рекреаційних підприємств – за проектами аналогами.

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100% забезпеченості споживачів, визначених у межах проєкту, наведено у таблиці 8.
Таблиця 8. Річні витрати природного газу, млн.м³/рік (розрахунковий строк)
	Споживачі
	Приготування їжі та, 

частково, гаряче водопостачання )
	Опалювальні установки садибної забудови
	Джерела  теплопостачання житлово-комунального сектору
	Всього

	Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах с. Носівці всього.
	0,02
	0,24
	0,11
	0,37

	Те ж по новій забудові
	0,01
	0,05
	0,02
	0,08

	Рекреація
	0,01

	Промисловість
	1,89

	РАЗОМ
	2,27


Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проєкті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 2,63 тис. тонн.

Перспективний розвиток газифікації с. Носівці, з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення садибної забудови, передбачається з використанням існуючого газопроводу та, за необхідності, реконструкції існуючого ГРП (ШРП). 

Даним проєктом рекомендовано здійснення коригування існуючої схеми газопостачання с. Носівці у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу на альтернативні джерела енергії. 
9.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Генеральним планом передбачається подальший розвиток житлово-комунального сектору села. Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території, теплопостачання нової садибної забудови пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел.

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо динаміки розвитку житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

Витрати теплоти по промислових підприємствах визначені за даними фактичного паливоспоживання із урахуванням перспективи їх розвитку та наведені в цілому по селу.

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку садибного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування, промислових та рекреаційних підприємств в проєктних межах с. Носівці, наведені в таблиці.

Таблиця 9. Величини необхідного теплового потоку на розрахунковий строк, МВт

	Споживачі
	Опалення, вентиляція
	Гаряче водопостачання
	Всього

	Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах с. Носівці всього
	0,19
	0,01
	0,20

	Те ж по новій забудові
	0,04
	0,001
	0,041

	Рекреація*
	
	0,03

	Промисловість
	1,48
	1,48

	РАЗОМ
	
	1,68


*Примітка: опалювальний/неопалювальний період

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії для теплопостачання об’єктів нового одноквартирного житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Обладнання теплонасосних установок може діставати теплову енергію з підземних ґрунтових вод на глибині 15-20 м; майданчиків ґрунту з глибиною укладання  горизонтального колектору до 1,2-1,5 м; свердловин глибиною до 40-50 м; з найближчої водойми. Такі джерела теплової енергії є безкоштовними та поновлювальними. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), також можливе через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва. Обрані технології мають бути  прийнятні  для громади соціально та фінансово.
Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проєктування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

.
9.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ


Телефонний зв’язок. У с. Носівці АТС відсутня. На розрахунковий строк (при 100% телефонізації) необхідно біля 80 номерів. 


Телебачення та мережа «Інтернет». На даний час у селі є індивідуальні системи телебачення та «Інтернет».


Для розвитку телебачення в с. Носівці необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по двох основних напрямках:

· індивідуальні установки супутникового телевізійного мовлення;

· наземне телебачення та мережі «Інтернет» при реалізації систем так званого стільникового зв’язку.


Впровадження стільникового зв(язку має такі переваги:

· використовування ретрансляторів з низьким рівнем випромінювання, що впливає на екологію;

· висока якість сигналів і практично повна відсутність мертвих зон і низький рівень завад;

· більш підвищена надійність за рахунок розосередження ретрансляторів;

· більш дешева абонентська установка;

· незалежність сигналу прийому від стандартів за рахунок шифрування сигналів.


Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет, яке легко можливо реалізовувати в системах кабельного телебачення.
9.5. ВОДОПОСТАЧАННЯ


Рішення щодо напрямів розвитку  системи водопостачання села Носівці базуються на розробках проекту «Схема планування території Тернопільської МТГ» (ДІПРОМІСТО, Київ 2019). Систему водопостачання  села пропонується розбудовувати як централізовану з поступовим підключенням до централізованого водопроводу всіх водоспоживачів населеного пункту. Обсяги загального водоспоживання населеного пункту на розрахунковий строк (01.01.2041р.) відповідно до прогнозованих показників чисельності населення надано в таблиці. Розрахунки  проведено відповідно до вимог  ДБН  Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-64:2013 (за відсутності затверджених науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання для мешканців населених пунктів Тернопільської МТГ). Розрахункові витрати води для благоустрою населеного пункту 2,9 м3/добу передбачається забезпечити з місцевих поверхневих джерел. Для зрошування зелених насаджень громадського призначення після погодження з органами санітарно-епідеміологічного нагляду можливе використання зворотних вод після біологічного очищення на установці  «BIOTAL». Розміщення ємностей та обладнання технічного водопроводу можливе на майданчику КОС.   

Господарсько-питне водопостачання передбачається здійснювати централізованим водопроводом з забезпеченням надійного санітарного контролю за якістю питної води та її раціональним використанням. Спосіб подачі води гравітаційний. Джерелом водопостачання визначено підземні води водоносного горизонту верхньокрейдяних (туронських) відкладів. Для забезпечення сталого надійного водопостачання в обсязі 29,5 м3/добу (1,6 м3/годину) пропонується реконструкція водопровідних споруд на ДВС №1 та влаштування ділянки водопровідних споруд №2 (ДВС №2).  
До складу споруд ДВС №1 мають входити: артезіанська свердловина з НС І-го підйому (існуюча), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, наземний резервуар – водонапірна башта Рожновського. Дана споруда призначена для регулювання нерівномірності водоспоживання, а також для зберігання протипожежного обсягу води. Знезараження води пропонується здійснювати з використання змішаних оксидантів (ТОВ «ОНІКО УКРАЇНА»). 
Аналогічний склад споруд і обладнання має бути на ділянці ДВС №2: артезіанська свердловина з НС І-го підйому (існуюча), прилад обліку витрат води, автоматичний захисний фільтр, система пом’якшення води, система знезараження води, наземний резервуар – водонапірна башта Рожновського. 

У відповідності до п.9.1.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 система водопостачання яка належить до ІІІ категорії надійності повинна  налічувати  1 резервну свердловину. Наявність двох ділянок водопровідних споруд в схемі водопостачання задовольняє вищенаведеній  вимозі ДБН  і дозволяє отримати більш рівномірний розподіл води по мережі та надходження  її до споживачів. Мережа водопроводу передбачається кільцевою з можливістю промивки та дезінфекції. Трубопроводи рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR21  ДСТУ Б В.2.7-151:2008 розрахункової кільцевої жорсткості.

Розрахункова кількість одночасних пожеж у селі Носівці – 1 пожежа. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння житлових, громадських будівель та будівель виробничого призначення  - 10л/с (т.4; т.5 ДБН В.2.5-74:2013 ). Необхідний обсяг води на пожежогасіння визначається з огляду на тригодинне гасіння пожежі і складає 108 м3. Отримання даного обсягу води безпосередньо з джерела водопостачання технічно неможливо, тому у відповідності до п.6.2.3 ДБН В.2.5-74:2013 акумуляція необхідного для гасіння пожежі обсягу води передбачено в двох наземних резервуарах – баштах Рожновського. Розташування наземних резервуарів на домінуючих  висотах дозволяє забезпечити необхідний мінімальний напір в мережі (на рівні поверхні землі) 0,1 МПа гравітаційним способом. Визначення місткості резервуарів здійснюється на підставі гідравлічних розрахунків та техніко-економічного аналізу системи водопостачання та визначеного режиму її функціонування на подальших стадіях розробки містобудівної документації. 

Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з підключенням до гідрантів, які мають бути встановлені на кільцевій розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів. Для села пропонується застосування наземних пожежних гідрантів з безколодязним обладнанням запірною арматурою. Наземні гідранти мають привабливий вигляд, їх локація легко визначається. Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті складає 72 години. Для забезпечення альтернативного надійного відбору води пожежною технікою, передбачається влаштування на природній водоймі  спеціального пожежного під’їзду (пірсу) та приймального колодязя.

В комплексній програмі розвитку меліорації для Тернопільської області поставлено завдання щодо реконструкції осушувальних систем та поліпшення екологічного стану осушених земель. Необхідність та обсяги поливання прилеглих сільськогосподарських угідь вирішується спеціалізованим установами виходячи з типу рослинництва.

Важливою умовою забезпечення сталого водопостачання села є встановлення ефективного режиму утримання та обслуговування мереж та  споруд водопроводу. Це стосується врегулювання питання власності та передачі майна в обслуговування, вибору організаційно-правової форми оператора водопостачання, розрахунку та встановлення плати за воду. Зростання бюджетних можливостей об’єднаних громад має мінімізувати фінансове навантаження домогосподарств щодо розвитку централізованого водопостачання та  зробити внесок для підключення до мережі доступним всім верствам населення.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи водопостачання села Носівці можна визначити як такі: 

- визначення оптимальної схеми системи централізованого водопостачання з виготовленням відповідної проектної документації на будівництво мереж та споруд;

- аудит існуючих водопровідних мереж та споруд з виконанням відповідної документації;

- реконструкція/модернізація/санація існуючих водопровідних мереж і споруд;

- впровадження сучасного, енергоощадного насосного обладнання; 

- облаштування ємностей для зберігання протипожежного запасу води;

- повне охоплення існуючого та проектного житлового фонду (на кінець розрахункового строку) системою централізованого водопроводу з обладнанням домогосподарств приладами обліку витрат води визначеного метрологічного класу  і  з  імпульсним виходом;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу водопостачання:

 - гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному  технічному стані системи водопостачання. 

9.6. КАНАЛІЗАЦІЯ

У відповідності до положень п.6 ДБН В.2.5-75:2013 для сільських населених пунктів Тернопільської МТГ при забезпеченні будівель внутрішнім водопроводом пропонується застосування схеми централізованої  каналізації у складі: мережі самопливних каналізаційних трубопроводів, яка вирішена з урахуванням місцевого рельєфу і перспективного розвитку населеного пункту, оглядових і приймальних колодязів та каналізаційних очисних споруд біологічного очищення. В якості основної споруди для глибокого очищення визначеного проектного обсягу стоків 29,00 м3/добу пропонується використання блочно-модульної установки біологічного очищення типу «BIOTAL - 30 ВТ» продуктивністю 30 м3/добу (одномодульний блок вітчизняного виробництва). Технологічні модулі установки розмішуються  в герметичному заглибленому або напівзаглибленому. залізобетонному резервуарі з орієнтовним розміром 6,4 х 6,0 м. Надходження стоків відбувається до розподільчої камери (1) з сіткою для затримання грубих нечистот (2). Регулюючий об’єм  приймальній камері (3) забезпечує вирівнювання нерівномірності припливу стоків. Тут відбувається попереднє очищення стічних вод від органічних забруднень. За допомогою насосів (4) стоки доправляються до біореактора SBR І-го ступеню (5) який з’єднується перетоком з ємністю біореактора SBR  ІІ-го ступеню очищення (6). В біореакторах першого і другого ступенів циклічно здійснюється аерація і перемішування стоків з циркуляцією суміші активного мулу і стічних вод між реакторами. У біореакторі SBR першого ступеня стічні води змішуються із зворотним активним мулом, який надходить з біореактора SBR  третього ступеня (7). Після очищення у біореакторах SBR І та ІІ ступенів стічні води через перетік надходять у біореактор SBR   третього ступеня (7) де відбувається нітрифікація та окислення важкоокислюваної органіки. Надлишковий активний мул з даного біореактора відкачується насосом в мулову ємність, обладнану аераційними системами. В муловій ємності відбувається стабілізація надлишкового активного мулу та його накопичування. Після біореактора SBR ІІІ ступеня стічні води через керований сифон подаються у біофільтр (8), для доочищення і далі надходять до контактного резервуару (9) де відбувається відстоювання та знезараження очищених стічних вод. Осад, який утворюється в контактному резервуарі і біофільтрі, періодично відкачується насосами в приймальну камеру установки. З контактного резервуару здійснюється скид зворотних вод самопливом, або за допомогою насосу. Робота всієї установки повність автоматизована і не потребує постійної присутності персоналу. В разі зменшення обсягів або припинення надходження стоків установка автоматично переходить на економні режими роботи яких налічується три. Наявність економічних режимів роботи дозволяє зменшити споживання електроенергії при тимчасовій відсутності стічних вод.
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Рис.1 
Принципова схема споруд біологічного очищення стоків продуктивністю 30 м3/добу «BIOTAL-30 ВТ».

Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/24093 від 22.10.2-2019р., необхідною умовою застосування установки є забезпечення санітарно-захисної зони розміром 15м. В даному випадку осад та надлишковий мул, який утворюється в процесі роботи, тимчасово зберігається в герметичній ємності установки і періодично видаляється асенізаційним транспортом для подальшої утилізації на каналізаційних очисних спорудах м. Тернопіль. Технологічна схема дозволяє влаштування приміщення для механічного зневоднення осаду та надлишкового активного мулу. Це дозволяє вторинне використання стабілізованого мулу в якості добрива, але потребує збільшення розмірів санітарно-захисної зон до 50 м. Очищені зворотні води після обов’язкового знезараження передбачається доправляти до поверхневого водного об’єкту – річки Лопушанка. Конструкція та тип випуску визначається на наступних стадіях проектування. Простим та економічним способом утилізації очищених та знезаражених зворотних вод в весняно-літній період є зрошення зелених насаджень, яке може здійснюватися як поверхневим поливанням так і методом крапельного зрошування. Поливання можливо застосовувати для ландшафтних зон, футбольних полів, кормових культур, пасовищ, тощо. 

З огляду на складний рельєф населеного пункту, в схемі каналізації задіяні каналізаційні насосні станції підкачки колодязного типу. За гідрогеологічними вимогами  КНС передбачені в найбільш низьких точках рельєфу, що потребує надійної гідроізоляції підземних частин споруд. Доцільним є використання комплектних насосних станцій з «мокрим колодязем» (Рис.1), які укомплектовані резервуаром, засувками, клапанами, насосами, шафою управління та інш. Споруди можуть мати надбудову у вигляді павільйону, який монтується на поверхні землі (Рис.2). В приміщенні монтуються елементи контролю, управління і обслуговування. Згідно з планувальними рішеннями для населеного пункту пропонується влаштування чотирьох комплектних КНС.
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Рис.2

Самопливну каналізаційну мережу рекомендовано виконувати з труб ПE100 SDR17 за  ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Кільцева жорсткість має бути підтверджена розрахунками. Колодязі виконуються з пластику (ДСТУ Б-ЕN 1359-2:2012) або залізобетону. Залізобетонні оглядові колодязі повинні мати антикорозійний захист від газової корозії з полімерних матеріалів. 

При подальшій розробці проектної документації для застосування блочно-модульної установки біологічного очищення стоків необхідно зважати на регламентування місця локалізації очисних споруд та розмір захисних зон, гідрогеологічні умови ділянки, специфічні особливості технології, ступінь участі людини в роботі системи водоочищення та простота її експлуатації, капітальні та експлуатаційні затрати. Дані питання вирішуються спеціалізованими проектними установами на подальших стадіях розробки містобудівної документації. При цьому, в проектних рішення щодо влаштування централізованої мережі  каналізації в села мають бути надані технології, прийнятні  соціально та фінансово. Селищна громада має створити підрозділ з експлуатації мереж і споруд водовідведення. Його фахівцям необхідно пройти технічне навчання. При утриманні каналізаційних мереж і споруд у належному стані з дотриманням розмірів санітарно-захисних зон, запропонована схема водовідведення є водоохоронною і дозволить поліпшити екологічну обстановку території. 

Наразі перед громадою стоїть вирішення наступних питань щодо розбудови мережі каналізації:

- визначення оптимальної схеми каналізування з повним біологічним очищенням стоків населеного пункту;

- проектування та будівництво мереж та споруд з дотриманням розміру  відповідних захисних зон;

- забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення населеного пункту централізованою каналізацією;

- впровадження автоматизації та диспетчеризації технологічного процесу очистки стічних вод;

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення розвитку та експлуатації в належному  технічному стані системи каналізації.
Таблиця 10. Розрахунок обсягів водоспоживання та каналізації села Носівці Тернопільської МТГ на розрахунковий строк (до 2041 р.)*

	Споживачі
	Одиниця виміру
	Кількість споживачів(за добу)


	Норма витрат води, 

л/добу
	Коеф. добової нерівно-мірності Кдоб max
	Розрахункові витрати води, м3/добу 



	Мешканці одноквартирної 
	мешканець
	72
	150
	1,3
	14,0

	(садибної) забудови
	
	
	
	
	

	Невраховані витрати
	
	
	5%
	
	0,7

	Виробничі об’єкти
	працівник
	5
	25
	1,77
	0,2

	Рекреаційний сезонний об’єкт:  кемпінг/глемпінг
	мешканець
	70
	120
	1,7
	14,2

	Тваринницьке виробництво: утримання      свиней
	голів
	10
	15
	2,5
	0,5

	Обсяг водоспоживання
	
	
	
	
	29,5

	Обсяг стічних вод
	
	
	
	
	29,0

	Витрати води на благоустрій території населеного пункту
	мешканець
	72
	40
	
	2,9


* При подальших розробках проектів мереж та споруд систем  водопостачання та каналізації  наведені в таблиці  показники  підлягають уточненню  (коригуванню)  у відповідності до діючих на час реалізації проектів постанов, нормативних документів та галузевих норм.

9.7. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Даним проектом пропонується розглядати санітарне очищення с. Носівці як складову частину загальної схеми санітарного очищення населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади. Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з усіх ділянок населеного пункту для розрахункового строку визначено згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 т.11.2 та відповідно до  рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04.12.2019 №1089 щодо встановлення норм надання послуг з вивезення ТПВ, і надано в таблиці 11.
Таблиця 11. Обсяги утворення ТПВ с. Носівці Тернопільської міської територіальної громади
	
	Розрахункова одиниця
	Кількість споживачів
	Середньорічна норма утворення ТПВ на розрахункову одиницю
	Розрахунковий об’єм  утворення ТПВ

	
	
	
	кг
	м3
	тис. т/рік
	тис. м3/рік

	с. Носівці Тернопільська МТГ
	
	
	
	
	
	

	Житлові будинки садибної забудови
	1 мешк.
	72
	187,2
	1,17
	0,013
	0,08

	Сміття з удосконаленого покриття доріг
	1 м2 площі

	17 000
	5
	0,008
	0,085
	0,136

	Разом:
	
	
	
	
	0,10
	0,22


З огляду на окреслені генеральним планом напрями соціального, господарського та демографічного розвитку села Носівці, для населеного пункту пропонується впровадження планово-регулярної системи санітарного очищення. Для населеного пункту має бути розроблена та затверджена «Схема санітарного очищення», або територія села має розглядатись як складова загальної схеми санітарного очищення населених пунктів в межах Тернопільської МТГ. Збирання побутових відходів має відбуватись в пересувні «євроконтейнери» які встановлюються на спеціально відведених та облаштованих майданчиках із зручними під’їздами для спецавтотранспорту. Конструкція контейнерів має передбачати  можливість роздільного збирання ТПВ, яке здійснюється власниками відходів у відповідності до чинного законодавства. Кількість та сумарний об’єм контейнерів визначаються наступними стадіями розроблення містобудівної документації. Більша частина органічних відходів має компостуватись на території домогосподарств. Вивезення відходів, у відповідності до затвердженого графіку, здійснюється спеціальним автотранспортом підприємства, яке визначається згідно з вимогами відповідних державних процедур. Для збирання ТПВ, які можуть бути використані для вторинного перероблення, а також небезпечних відходів від населення (відпрацьовані акумуляторні батареї, люмінесцентні лампи, тощо) для подальшої їх передачі на спеціалізовані підприємства з метою переробки та знешкодження, пропонується долучення  населеного пункту до загальної схеми поводження з вторинною сировиною в Тернопільській МТГ, з організацією мобільного пункту приймання вторинних ресурсів, або стаціонарного, який має бути облаштовано згідно з положеннями п.11.2 ДБН Б.2.2-12: 2018. Проблема утилізації рідких відходів буде вирішена із здійсненням максимального охоплення домогосподарств села мережею централізованої господарчої каналізації та побудовою очисних каналізаційних споруд біологічного очищення. Притулок для тимчасового утримання безпритульних тварин в с. Носівці не передбачається. Даний об’єкт  визначеної місткості буде розташовано в іншому селі Тернопільської МТГ.

Зважаючи на необхідність поліпшення екології довкілля та на виконання стратегічних заходів щодо управління відходами, передбачається будівництво підприємства промислової переробки ТПВ на території Малашівського сміттєзвалища де також будуть перероблятись відходи з ділянок с. Носівці. Для захоронення  розрахункового обсягу сміття за діючою на даний час схемою поводження з ТПВ, знадобиться ділянка 0,06 га.

Основні напрямки щодо розвитку та вдосконалення системи поводження з ТПВ для с. Носівці можна визначити як такі :

-Забезпечення 100% території населеного пункту централізованою планово-регулярною санітарною очисткою у відповідності до розробленої та затвердженої «Схеми санітарного очищення»;

-влаштування майданчиків для збору ТПВ з контейнерами,  конструкція яких має передбачати  можливість роздільного збирання ТПВ;

-розбудова мережі приймання вторинної сировини;

- запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ;

-проведення ефективної інформаційної кампанії для формування у мешканців навичок відповідального ставлення до екології довкілля: зменшення обсягів ТПВ від домогосподарств, роздільне збирання ТПВ, запобігання виникненню стихійних звалищ шляхом використання тільки тих контейнерних майданчиків, які визначаються схемою санітарного очищення населеного пункту.  

Прийняття остаточного рішення щодо схеми санітарного очищення є пріоритетом органів місцевої влади. Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо вирішуються органами місцевого самоврядування.

10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

10.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Внаслідок аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку села, визначився комплекс основних гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території:

- розчистка і благоустрій водних об’єктів;  

- захист від підтоплення;

- протиерозійні заходи;

- протикарстові та протипросадні заходи.

Заходи з інженерної підготовки території розроблено згідно з  ДБН Б.1.1-21:2017 "Склад та зміст схеми планування  території, на якій реалізується повноваження сільських, селищних, міських рад", ДБН Б.1.1 – 15:2012. «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б. 2.2.-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій"» із урахуванням статистичних даних. Графічне викладення матеріалу представлено на кресленні «Схема інженерної підготовки та захисту території», М 1:2000.

Проектні заходи щодо розвитку водогосподарських об’єктів і благоустрою с. Носівці намічені виходячи із проектних рішень щодо розвитку житлової та громадської забудови села, з урахуванням положень «Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021-2027 роки», із змінами (рішення від 03.02.2021 №58 Тернопільської ОДА ); «Програми розвитку водного господарства та водно-екологічного оздоровлення природного середовища Тернопільської області на 2022-2024 роки» (рішення від 10.11.2021 №353 Тернопільської ОДА ) та розробок проекту «Схема планування території Тернопільської МТГ» (ДІПРОМІСТО, Київ 2019).
Для покращення санітарно-гігієнічного стану заплави р. Лопушанки, ставка та невеликих копанок  в межах села і на прилеглих до нього територіях необхідно виконати ряд заходів по регулюванню, а саме: розчистку русла р. Лопушанки  від сміття, мулу, наносів та заростей вологолюбивої рослинності. Після розчистки глибина водойм повинна мати  не менше ніж 1,5 ÷ 2,0 м.

В межах села є невеликі балки з задернованими схилами, а також водовідвідні канави вздовж доріг і проїздів, які слугують для відведення поверхневих вод.  Загальна протяжністю даних об’єктів  1,44 км. На них розташовано декілька гідротехнічних водопропускних споруд (оголовки, труби водопропускні, тощо). На розрахунковий етап існуючі гідротехнічні водопропускні споруди (труби під дорогами /ГТС/ - 4 обʼєкти) підлягають реконструкції та ремонту. У відповідності до вимог  «Водного кодексу України» для поверхневих водних об’єктів населеного пункту необхідне влаштування, з обов’язковим винесенням в натуру, прибережних захисних смуг (ПЗС шириною 25 м - для р. Лопушанки і струмків), проведення їх благоустрою та упорядкування,  дотримання режиму експлуатації.  Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах встановлюється у відповідності до статті 89 «Водного кодексу України» і є обов’язковими для виконання.

Даним розділом на розрахунковий строк в межах села пропонується виконати: регулювання (розчистку) русла р. Лопушанки (0,4 км) та струмків, канав (1,44км), загалом 1,84 км. Розчищення р. Лопушанка здійснювати з урахуванням режиму території гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський», визначеного Положенням про нього, затвердженого наказаом міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 20.07.2021 №493. Генеральним планом, на розрахунковий період, передбачається освоєння нових ділянок для розміщення садибної забудови вибірково по селу на загальній площі 2,4 га, які потребують проведення захисту від підтоплення та організації відведення атмосферних та ґрунтових вод. До таких ділянок належать і  ділянки вибіркового будівництва.   

Забудова таких територій можлива тільки після проведення ряду заходів по захисту від підтоплення, основним з яких є забезпечення відведення з території забудови талої та дощової води, шляхом будівництва мережі дощової каналізації (водовідвідних канав, каналів, лотків), проведення відповідного вертикального планування території, влаштування дренажу для окремих будівель і споруд капітального типу. Заходи щодо зниження рівня ґрунтових вод повинні забезпечувати пониження рівня ґрунтових вод на території капітальної забудови – не менше ніж 2,5 м від проектної відмітки поверхні землі; на території стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень – не менше ніж 1,0 м. В основному території з високим рівнем ґрунтових вод розташовані в  заплаві р. Лопушанки, та р. Серет і в тальвегах балок. На розрахунковий етап генерального плану захист від підтоплення пропонується  виконати на площі 1,2 га в межах села та 6,44 га – за межами села в заплаві р. Лопушанки. 

Територію села перерізають невеликі балки, що прилягають до заплави р. Серет і р. Лопушанки. Балки є водоприймачами талих і дощових вод. Схили балок частково залісені, задерновані, під дією атмосферних опадів зазнають змиву рослинного шару ґрунту, тобто підлягають  водній ерозії. Загальна площа ерозійних ділянок становить  8,35  га. Для боротьби з водною ерозією необхідно виконати комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів, який включаює: перехват і відведення поверхневого стоку, будівництво водовідвідних лотків, канав по тальвегах балок; проведення лісомеліоративних робіт: посадка деревно-кущової рослинності на попередньо уположених крутих схилах балок. Для попередження розмиву берегів на всіх поворотах р. Лопушанки пропонується  виконати посадку швидкорослої верби на відстані до 2,0 м від урізу води. На пологих відкосах р. Лопушанки передбачається виконати залуження відкосів шляхом посівів багаторічних трав від верху бровки відкосу до горизонту води.

Геологічна будова території Тернопільської МТГ характеризується широким розповсюдженням лесів та лесоподібних суглинків, а також наявністю карстових процесів. У межах Тернопільської області розвиток карстових процесів пов’язаний з відкладами які мають орієнтовну потужність 70-80 м. і представлені літотамнієвими вапняками, гіпсами та ангідритами з прошарками глин. Середня щільність поширення карстових процесів: 10 карстопроявів на 1 км2.. 96% карстів перекритого та покритого типу. Карстоутворень, які можуть бути  приурочені до виходу порід, що карстуються на поверхню, на території населеного пункту не зафіксовано. На схилах долин річок і балок карстовий процес може проявлятись у вигляді карстово-ерозійних ярів.  В останні роки на території генерального плану активізації процесів карстоутворення не спостерігалось.  Нові карстоутворення не фіксувались. При освоєнні території необхідне виконання геологічних вишукувань щодо виявлення ризиків карстоутворення, а також своєчасне виконання відповідних заходів з рекультивації порушених територій (зритих ділянок при будівництві, тощо).
Територія населеного пункту має просідаючі грунти І типу. Такі  ґрунтові умови обумовлюють, в основному, просідання ґрунтів від зовнішнього навантаження, а просідання ґрунтів від власної ваги відсутнє або не перевищує 5 см. Просадні ґрунти є найбільш складними в плані проектування надійного фундаменту будівель та споруд. В окремих випадках може виникнути необхідність заміни частину просадного ґрунту на матеріал з кращими характеристиками опору на стиск.

В даному розділі наголошується на необхідності проведення інженерно-геологічних вишукувань та досліджень при влаштування капітальної забудови з визначенням низки необхідних заходів щодо запобігання негативним проявам просадності грунтів та карстоутворення для капітального будівництва. Обсяги захисних робіт визначаються проектами на подальших стадіях розроблення містобудівної документації. Орієнтовно заходи щодо запобігання наслідкам небезпечних екзогенних геологічних процесів можуть бути застосовані до ділянок нового будівництва.

Заходи з інженерної підготовки території відображені на кресленні «Схема інженерної підготовки та захисту території».
10.2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Зважаючи на перспективи розвитку та обсяги нового будівництва села Носівці генпланом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на  розрахунковий етап.

Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

1. Відкритий спосіб: по спланованій поверхні, по лоткам проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

2.  Закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.  

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво окремих систем дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд у кожній системі. 

Схемою передбачено:

· будівництво колекторів  вздовж вулиць, орієнтовно 5,2 км;

· будівництво очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у водні об’єкти - 3 споруди. 

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки, канави) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному в центрі села, відкриті водовідвідні лотки -  по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови, по тальвегам.

У разі необхідності  підключення відкритих лотків  до закритих мереж дощової каналізації, підключення здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами  та  спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим, будівельним сміттям та іншим.

 Згідно з нормами ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" п.5.8 на очисних спорудах дощової каналізації передбачено очищати найбільш забруднену частину стоку (не менше ніж 70% річного об’єму поверхневих стічних вод). 
На найбільш забруднених територіях, залежно від особливостей їх функціонального використання і площ, необхідне створення  локальних системи відведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з використання стоку для оборотного  водопостачання та поливу території цих підприємств. При неможливості оборотного використання  стоків їх необхідно підключати до мережі дощової каналізації. 
В подальшому для забезпечення надійної роботи  системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення  мережі зливостоків, колодязів  та водовідвідних лотків, як найменше 2 рази в рік.

Остаточні  умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд), місця випуску очищених стоків, розрахунки об’ємів стоків та гідравлічні розрахунки мереж уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов, спеціалізованих проектів та погоджуються з органами місцевого самоуправління.
11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ


Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.


У зв’язку з вищевикладеним, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

· виконати план зонування території села (зонінг) відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», що набув чинність 01.08.2018;

· виконати детальні плани земельних ділянок нової одноквартирної садибної забудови;

· розробити проект встановлення межі села;

· провести інвентаризацію земель села;
· розробити проекти землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів села, з винесенням їх меж в натуру.
ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
	
	Показники
	Одиниця виміру
	Існуючий стан (01.01.2021)
	Розрахунковий строк (01.01.2041)

	1
	Населення (наявне)
	осіб
	56
	72

	2
	Територія, усього
	га
	120
	148

	
	житлова (садибна) забудова
	га
	37,2
	39,6

	
	резерв садибної забудови
	га
	--
	2,5

	
	землі громадської забудови
	га
	0,5
	1,2

	
	виробничі території
	га
	2,1
	14,2

	
	вулично-дорожня мережа
	га
	1,2
	3,2

	
	кладовища
	га
	0,6
	0,8

	
	зелені насадження
	га
	--
	5,7

	
	із них загального користування
	га
	--
	0,8

	
	рекреаційні заклади
	га
	--
	1,0

	
	землі для відпочинку
	га
	--
	5,7

	
	сільськогосподарські землі
	га
	50,3
	42,2

	
	відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом
	га
	28,1
	31,9

	3
	Житловий фонд (весь одноквартирний (садибний))
	тис. м2
	4,2
	5,8

	
	
	кількість будинків
	80
	96

	
	середня житлова забезпеченість наявного населення загальною площею
	м2 на людину
	75,0
	80,5

	5
	Нове житлове будівництво (садибне)
	тис. м2
	((
	1,6

	
	
	кількість будинків
	((
	16

	6
	Об’єкти громадського обслуговування:
	
	
	

	· 
	Заклади дошкільні освіти, всього
	місць
	((
	((

	
	Заклади загальної середньої освіти, всього
	місць
	((
	((

	
	ФАПи
	об’єкт
	1
	1

	
	Пожежні депо, всього
	об’єкти
	((
	((

	
	
	автомобілі
	((
	((

	7
	Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту
	
	
	

	
	Загальна довжина вулиць, в т.ч.
	км
	4,0
	11,5

	
	- головних
	км
	1,0
	2,0

	
	- житлових 
	км
	3,0
	9,5

	
	Довжина ліній руху приміського автобусу по вісі вулиць (в межі села)
	км подвійного шляху
	2,0
	2,5

	
	Щільність мережі пасажирського транспорту
	км/км2
	4,2
	2,3

	
	Загальний рівень автомобілізації, з них:
	машин на 1 тис. осіб
	219
	320

	
	· легкові автомобілі (в т.ч. індивідуальні) 
	машин на 1 тис. осіб
	
	

	8
	Інженерне обладнання:
	
	
	

	
	Водопостачання
	
	
	

	
	Сумарний відпуск води:
	тис.м3/добу
	0,007
	0,079

	
	Потужність головних споруд водопроводу
	тис.м3/добу
	((
	0,079

	
	Каналізація
	
	
	

	
	Загальне надходження стічних вод
	тис.м3/добу
	((
	0,079

	
	Сумарна потужність очисних споруд 
	тис.м3/добу
	((
	0,08

	
	Електропостачання
	
	
	

	
	Сумарне споживання електроенергії
	млн. кВт(годин на рік
	((
	0,550

	
	Потужність джерел покриття електричних навантажень
	тис. кВт
	((
	0,165

	
	Теплопостачання
	
	
	

	
	Потужність централізованих джерел тепла, усього
	МВт
	((
	((

	
	Подача тепла, усього
	МВт
	((
	1,54

	
	Газопостачання
	
	
	

	
	Споживання газу, усього
	млн. м3/рік
	((
	1,58

	9
	Інженерна підготовка та захист території
	
	
	

	
	Протиерозійні заходи
	га
	((
	37,5/7,4

	
	Захист від підтоплення
	га
	((
	28,0

	
	Берегоукріплення
	км
	((
	0,4

	
	Ліквідація заболоченостей
	га
	((
	10,5

	
	Розчистка водних об’єктів 
	км/га
	((
	3,2/7,3

	
	Ремонт водопропускних гідротехнічних споруд /ГТС/
	од.
	((
	3

	
	Протипросадні та протикарстові заходи (на ділянках нової забудови)
	га
	((
	4,9

	
	Дощова каналізація
	км
	((
	9,74

	
	Локальні очисні споруди дощової каналізації
	об’єкт
	((
	4

	10
	Санітарне очищення території
	
	
	

	
	Обсяги твердих побутових відходів, всього
	тис. т/рік
	0,093
	0,4

	
	Сміттєпереробне підприємство

	
	
	

	
	· кількість
	одиниць
	((
	1

	
	· потужність 
	тис. т/рік
	((
	((

	
	Звалища 
	
	
	

	
	· кількість
	одиниць
	1
	((

	
	· площа
	га
	12,6
	((

	
	Полігони

	
	
	

	
	· кількість
	одиниць
	((
	1

	
	· площа
	га
	((
	17,50


ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

V. ДОКУМЕНТИ


VІ. ДОДАТКИ

� діти 6 – 16 років.


� від загальної кількості школярів 


� Села з населенням до 100 осіб обслуговуються пересувними торговельними підприємствами (автолавками).


� Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)


� Згідно «Схеми планування території Тернопільської міської територіальної громади» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО»,2019)
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