П Р О Е К Т

Тернопільська міська рада
Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради
від 27.02.2019 №211 

Розглянувши звернення комунального підприємства “Тернопільводоканал” від 30.03.2022 №87, враховуючи набрання чинності 06.01.2022 змін до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, які затверджені Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 09.11.2021 №286, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Внести зміни до Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади), затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.02.2019 №211 «Про затвердження Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади)» згідно з додатком (додається)
2.	Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислава Стемковського.

Міський голова                                                             Сергій НАДАЛ

             
 Додаток 

			
Зміни, які вносяться до Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль, затверджених рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 27.02.2019 №211
 
1.	У тексті Правил:
а) Слова «виробник», «каналізаційний колектор», «каналізаційна мережа», «каналізаційний випуск», «каналізаційний випуск споживачів» у всіх відмінках і числах замінити словами «виконавець», «колектор водовідведення», «мережа водовідведення», «випуск водовідведення», «випуск водовідведення споживачів» у відповідних відмінках і числах; 
б) Слова «каналізаційні очисні споруди» та абревіатуру «КОС» у всіх відмінках і числах замінити словами «очисні споруди системи централізованого водовідведення».
2.	Пункт 2 Розділу І викласти в наступній редакції:
«За суб’єктним складом ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - виконавці), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які використовують воду (у тому числі питну) для виробництва товарів та надання послуг та скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця, а також перевізників, які здійснюють вивезення стічних вод асенізаційним транспортом (далі — споживачі)».
3.	Пункт 3 Розділу І викласти в наступній редакції:
 «Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в значеннях, наведених Водному кодексі України, Законах України	“Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Про захист прав споживачів” та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316 та в інших законодавчих актах».
4.	Підпункт 6 пункту 12 Розділу II викласти в наступній редакції:
«відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного
попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виконавця за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення. При цьому за збитки таких споживачів виконавець відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється за рахунок споживача після усунення обставин, що спричинили відключення та відшкодування збитків виконавцю (у разі їх наявності)».
5.	Підпункт 8 пункту 12 Розділу II викласти в наступній редакції:
«вимагати від споживачів, на яких розповсюджуються дія цих Правил та об’єкти яких розташовані в житлових будинках, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим випуском водовідведення з облаштуванням контрольного колодязя».
6.	Підпункт 4 пункту 13 Розділу II викласти в наступній редакції:
«у разі зміни у своєму водовідведенні (зміна технологічних процесів або зміна на 30 % і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виконавцем), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виконавця у семиденний строк про виникнення таких змін та вносити відповідні зміни до договору».
7.	Пункт 17 Розділу IІI доповнити новим абзацом такого змісту:
«Забороняється скидання стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення при наявності відокремленої системи централізованого зливового водовідведення».
8.	Пункт 19 Розділу IІI:
а) Абзац 3 слова «та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил або місцевих правил приймання, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.» замінити словами «та строк необхідний для завершення будівництва та прийняття в експлуатацію локальних очисних споруд (якщо таке прийняття передбачено Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності)”, який має бути обґрунтованим відповідно до розробленого проєкту та не може перевищувати п’яти років з дня укладання договору.»;
б) Абзац 4 викласти в наступній редакції:
«Плата за приймання понаднормативно забруднених стоків визначається в розмірі:
-	60% - на перший рік приймання стічних вод за тимчасовим договором;
-	70% - на другий рік приймання стічних вод за тимчасовим договором;
- 80% - на третій - п'ятий рік приймання стічних вод за тимчасовим договором”».
9.	Пункт 50 Розділу VII доповнити новим абзацом такого змісту:
«Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли ХСК J 80 мг/дм3».
10.	 Пункт 61 Розділу VII викласти в наступній редакції:
«Середньомісячний об’єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (дощу і танення снігу та льоду) і сніготанення та неорганізовано потрапляє до систем централізованого водовідведення виконавця комунальної послуги, визначається з урахуванням площі стоку атмосферних опадів і сніготанення з території, що займає споживач, або її частини, з якої фактично має місце неорганізоване потрапляння таких стічних вод.
 Додаткова кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виконавець у період дощів та сніготаненням через люки колодязів централізованого водовідведення та приймачі зливової системи централізованого водовідведення на території споживача розраховується за формулами:
при загальносплавній системі водовідведення - Wg = 10hgYF
10 - перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання F та hg;
Hg - кількість опадів за звітний місяць, мм, визначається за метеорологічними даними;
Y - загальний коефіцієнт стоку, що враховує кількість стічних вод (шар або об’єм), який може надходити до систем централізованого водовідведення за певний період часу (місяць), від усіх атмосферних опадів, що випали за цей період;
F - загальна площа території споживача, га.

при роздільній системі водовідведення - Wg = 0,2(10hgYF).

Загальний коефіцієнт стоку зливових вод у теплий період року для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у пункті 7.3 ДСТУ 3013-95 «ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств»:
для водонепроникних поверхонь:
асфальт, покрівлі — 0,8
бруківка та інші — 0,6
для ґрунтових поверхонь , в т.ч. щебеневих - 0,2;
для газонів - 0,1.
Загальний коефіцієнт стоку стічних вод в холодний період року з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6 (відповідно пункту 7.4 ДСТУ 3013-95 “ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств”).
Теплий період року, відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія.
Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі”, становить з березня по листопад включно, холодний - з грудня по лютий включно.
Середньорічний об’єм поливально-мийних вод, Оpm, що надходить у вуличну мережу водовідведення, у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби, та у разі використання води для здійснення поливально-мийних робіт з додаткового джерела непитного водопостачання визначається за формулою:

Оpm = 10mpYpmFpm,

де 10 -перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання Fpm та m;

m - питома витрата води на миття покриттів (приймається 1,35 л/м-2 наодне миття); 
p - середня кількість операцій поливання та миття на рік (складає близько 150), од.; 
Fpm - площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття, га;
Ypm - коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймається рівним 0,5).
Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території споживача встановлено та зафіксовано актом за участі представника виконавця комунальної послуги та споживача наявність провалів ґрунту біля люків колодязів, відсутність кришок люків, а також пряме скидання стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення, кількість додаткового обсягу стічних вод визначається у 5-ти кратному розмірі”.
 Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території споживача шляхом обстеження встановлено та зафіксовано актом за участі представника виконавця комунальної послуги неможливість потрапляння додаткового обсягу стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення зі всієї площі споживача або з її певної частини, кількість додаткового обсягу стічних вод з цієї площі дорівнює 0 (не визначається)». 
11.	У заголовку та тексті додатків 3, 4 абревіатуру «КОС» замінити словами «очисні споруди системи централізованого водовідведення».

 
 Міський голова							Сергій НАДАЛ